四平市国有林总场

欠发达林场苗圃建设项目采购设备参数

做床机：开沟数量：2个，开沟宽度：24cm，开沟深度：30-35cm，起垄数量：1个，起垄高度：30-35cm。

高空修剪车：规格：双排蓝牌直臂最大作业高度：16m，起吊吨位：1000kg，工作台尺寸：1600*800*1200mm，操作方式：无线遥控，轴距;3360mm，排量：2892ml。

绿篱机：发电机排放量：25.6m, 额定功率：0.67/8000kw, 定额功率转速：8000r/min-1, 燃油箱容积：600dm3。

打草机：割草宽度：200cm，圆盘数量：4盘，刀片数量：10，刀片材质：65Mn, 配套动力60-100hp, PTO转速：540。

5、起苗机：割幅：60mm，配套动力：柴油机，自动化程度：全自动。

6、旋耕机：行走方式：履带式，旋耕宽度：110cm，旋耕深度：25-30cm。

7、油锯：功率：2.14kW/2.91ps，排量：50.2cm3, 燃油箱容量：0.49L。净重：4.8kg, 锯链规格：0.058in,0.325in,导板尺寸：45cm/18in,。

8、割灌机：背负式使用，背负式行军，传动方式：软轴传动，冲程：32mm，发动机冷却方式：强制风冷，转速：9600rpm，排量：32.6cc, 功率：0.9kw。

9、电动修枝剪：额定输入功率：500w, 剪切能力;小于450mm，剪断半径：小于5mm，电源类型;充电式-锂电技术

10、喷药机；配套动力：190F汽油机/192F柴油机，额定功率：8.2kw，行走速度：快速4.8km/h 慢速2.0，药泵流量：32-48L/min，工作压力：0-4（MPa），药箱容积：300L/400L，喷头数量：10-14个。

11、前置液压扫雪滚刷：刷毛宽度;2米，左右摆角：±30，雪刷最大离地间距：260mm, 刷片直径：800mm，刷毛有效工作长度：250mm，最大工作转速：360rpm，最大作业速度：30km/h，最低作业温度;-40℃。

12、播种机：播种行数：4，行距：50-65cm，生产效率：1.5-2.5亩/小时，播种深度：20-80mm。

13、施肥覆土机：动力类型：柴油，，启动方式：电启动，马力：35，油耗：1L/亩，施肥量：1-10kg/m，施肥宽度：300*300mm，施肥箱容量：0.4m3， 。

14、筑床打药机：行走方式：自走式，驱动形式：四轮驱动，产量30-50亩/h，喷头数量：25个。

四平市国有林总场

2025年6月18日