医用低温保存箱

数量1台

总预算1.5 万

申请科室：病理科

1. 温度范围-10°C～-25°C可调节，显示精度0.1℃，
2. 有效容积＞250L
3. 具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警；
4. 开机延时保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护；
5. 噪声≤45dB
6. ★如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材要求浙江省平台线上采购；
7. ★提供设备配置清单，要求提供冷链模块，接入医院冷链管理系统。
8. 保修1年起，生产日期距离安装日期≤6个月，进口设备放宽到12个月内
9. 合同签订后15天内到货