血小板储存箱

数量1台 预算4万

申请科室：输血科

血小板储存箱技术功能参数要求

1. 空积：120-180L
2. 温度控制精准：21-23℃，数字化显示0.1℃。温度监控可接入医院冷链系统。
3. 报警：掉电自动报警、超温、欠温自动报警且可手动消除报警。
4. 存放量：10-30袋
5. 电压：220V/50HZ
6. 振荡频率：60次/分钟
7. ★如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材要求线上采购；
8. ★提供设备配置清单，提供冷链模块
9. 保修1年起，生产日期距离安装日期≤6个月