医用离心机

数量1台

总预算1万

申请科室：病理诊断中心

1. 转速≥15000r/min；
2. 最大离心力不低于17000×g；
3. 有冷冻功能，温控范围不小于-9至+40度。
4. 桌面式，金属机身带防腐涂层；
5. 运行噪音≤65dB；
6. ★如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材要求线上采购；
7. ★提供设备配置清单
8. 保修3年起，生产日期距离安装日期≤6个月