**建设一级应急消防管理站基础设施装备竞争性磋商公告**

根据我街道需求，拟以综合评分方式选择一家建设一级应急消防管理站基础设施装备单位，请有意向参与的公司进行响应。

**一、项目简介**

1、项目名称：建设一级应急消防管理站基础设施装备

2、项目编号： ZJZDCGYH-2025-029

3、项目限价：46.4万元。本项目报价高于上述限价作无效响应处理。

4、采购内容 ：建设一级应急消防管理站基础设施装备，具体内容及主要要求等详见 “采购需求”。

**二、供应商资格要求**

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目不接受联合体参加。

**三、评审办法：**综合评分法，综合得分最高的为成交供应商候选人。

评分细则如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容 | 分值 | 备注 |
| 1 | 供应商资格要求：满足招标公告中的供应商资格要求的得10分，不满足招标公告中的供应商资格要求的得0分。注：得0分取消中标资格。 | 0-10分 |  |
| 2 | 投标文件规范性：投标文件规范、整洁、公章加盖完整等。 | 0-10分 |  |
| 3 | 公司实力：提供公司类似业绩合同复印件加盖公章，每提供一个类似业绩合同的得2分，最高得10分。 | 0-10分 |  |
| 4 | 供货方案：理解项目基本要求，方案合理、合法。（0-30分） | 0-30分 |  |
| 5 | 服务期限及售后承诺：满足服务要求，提出并承诺能及时处理在服务过程中对可能出现的任何相关问题。（0-10分） | 0-10分 |  |
| 6 | 价格分：满足招标公告要求且投标价格最低的得30分（如最低投标价格出现相同的，则均得满分），满足招标公告要求且投标价格第二低的得27分，以此类推。本项最低分0分。超过项目上限不得分，并取消中标资格。 | 0-30分 |  |

**四、服务质量、时间及地点**

1、服务地点及服务时间：

服务地点：余杭区仓前街道；

服务时间：合同签订之日起，服务期至项目完成。

服务质量要求：符合相关规定要求及采购人要求。

**五、付款方式**

按实结算，具体以合同签订为准。

**六、竞争性磋商文件**

1、供应商应按竞争性磋商公告的要求与格式编写竞争性磋商文件，竞争性磋商文件一式三份，其中一份应标明“正本”，另两份应标明“副本”，如果正本与副本不一致时，则以正本为准；

2、供应商须将竞争性磋商文件密封并在封口处加盖单位公章（骑缝章），在2025年\*\*月\*\*日\*\*时\*\*分至\*\*时\*\*分递交到余杭区仓前街道乐富海邦园14幢一楼党群与便民服务中心。

递交竞争性磋商文件时需单独递交一份营业执照复印件加盖公章，否则不予以接收竞争性磋商文件。

3、以竞争性磋商文件签收时间为准，竞争性磋商文件逾期送达或者未送达指定地点的，将不予接受。

4、竞争性磋商文件的组成（建议按下列顺序装订）

(1)报价函（格式附后）；

(2)供应商资格要求中的相关证明材料复印件加盖公章（如营业执照等）；

(3)公司实力相关证明材料复印件加盖公章；

(4)授权委托书及被委托人身份证复印件加盖公章；

(5)服务方案；

(6)服务期限及售后承诺；

(7)采购文件要求供应商提供的或供应商认为需要提供的其他内容。

**七、成交办法**

1.成立采购小组

评审小组由三人以上单数的采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

2.确定成交供应商

评审小组独立开展工作，开启所有竞争性磋商文件，评审小组根据评审办法确定成交供应商候选人并出具书面采购报告书。报价经评审小组确认，该报价即为双方签约的合同价，竞争性磋商文件作为合同的组成部分。如有下列情形之一的，按无效报价处理：

(1)竞争性磋商文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(2)未实质性响应“采购需求”的；

(3)报价超过最高限价的；

(4)未响应本竞争性磋商公告其他实质性规定的。

**八、签订合同**

成交供应商在收到成交通知后5个工作日内签订合同。若成交供应商未在规定时间内签订合同或不按规定履约，采购人有权取消其成交资格，排名第二的供应商递补为成交供应商。同时采购人可保留重新采购的权利。

**九、其他**

本项目的采购代理费用由成交供应商单位支付，采购费用为3000元直接支付给采购代理单位，响应人在报价时应综合考虑该笔费用，但不单列进响应总价。成交供应商在领取成交通知书前需支付采购代理费。

**十、联系方式**

采购人：杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处

联系人：孙工

联系电话：18267188816

杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处

2025年\*\*月\*\*日

**第二章 采购需求**

1. **采购内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **要求** |
| **1** | **建设一级应急消防管理站基础设施装备** | **配齐必要装备，提升基层综合治理、灭火救援、应急处突能力、发挥实战作用。** |

**二、采购清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **备注** |
| **1** | **双模终端** | 支持350-400MHz频段；支持单北斗定位功能；防尘防水等级≥IP68；具备SIM卡槽，操作系统安卓10.0及以上；处理器不低于八核；支持模拟常规、模拟集群、数字常规、数字集群、公网PoC集群等多种工作模式 | 6 |  |
| **2** | **应急电源** | 支持220V输出，功率≥6000W；支持多种充电方式 | 1 |  |
| **3** | **充气帐篷** | 1.材质为牛津布；2.尺寸为8\*6\*2.5m；3.配置烟雾机一台（含两瓶烟油）；4.配置一个LED假火；5.带一个报警器；6.含一台750W鼓风机；7.带至少6个安全指示牌 | 1 |  |
| **4** | **发电机** | 排气量:<=416cm  启动方式:电启动  发动机型式:单缸四冲程 直喷风冷  噪音(7米处):<=84db  最大输出功率:≤65/3600(kw/rpm)  发电机参数  额定功率:≤5kW  最大功率:≤55kw  燃油容量:≤16L  额定电压:230V 230/400V  额定频率50HZ  数:单三相  机油容量:≤1.65L | 1 |  |
| **5** | **无人机** | 带载荷飞行时间不低于40min；工作温度：满足-20℃~55℃；防水等级≥IP45；最大起飞风速≥8m/s；搭载摄像机≥2K分辨率，搭载红外热成像≥640\* 512分辨率；飞行器存储≥256G | 1 |  |
| **6** | **无人机巢** | 可以实现自动返航、充电、数据回传，且无需24小时值守，具备自主巡检功能；最大作业半径不低于5km;无人机单次充电时间≤40分钟；包含风速、雨量、环境温度、水浸、舱内温度、舱内湿度、振动传感器；包含舱盖监控摄像机 | 1 |  |
| **7** | **移动蓄水池** | 1.水池容量≥1立方米  2.可自撑式，不用工具架设，不使用时可折叠存储、运输  3.耐温范围-30度至+70度；抗拉强度：≥1600N；撕裂强度≥100N；接缝处抗拉强度≥250N | 3 |  |
| **8** | **防爆照相机** | 可进入爆炸危险区域拍摄照片或影像 | 1 |  |
| **9** | **取样器** | 可用于易燃易爆危险性固体和液体取样抽检 | 1 |  |
| **10** | **便携式应急终端、防毒面罩** | 便携式应急终端：  1、短报文通信：具有北斗三号RDSS短报文通信功能等；  2、定位功能：支持单北斗定位模块等；  3、语音播报：支持语音播报功能等；  4、报警功能：支持一键SOS报警，并且有防误触翻盖等；  5、报平安功能：支持一键报告平安等；  6、追踪模式功能：可设置自动频度的位置上报等；  7、落水报警功能：具有落水检测，自动开机，自动报警等；  8、状态指示：具有电量、卫星信号强度、短报文接收及定位指示灯等；  9、单向上报支持微信小程序应用，支持发送手机短信、微信，报警信息支持电话、短信、公众号通知等；  10、支持选配配套通信APP支持北斗三号二级卡发7秒及以上语音等；  11、配套通信APP支持发送250bps、450bps、600bps、700bps码率的北斗语音，最大支持55秒语音等；  12、配套通信APP支持渐进式图片传输方式，丢非核心包情况下不影响图片的合成等；  13、支持4G，有公网信号4G上报，无公网信号自动切换北斗短报文上报等；  14、续航时间：位置追踪状态（2分钟上报一次）≥30小时报警求救SOS状态(10分钟上报一次)≥72小时等；  15、支持防反接，断电数据保护；  16、尺寸：≤105\*65\*25mm；  17、防护等级：≥IP67；  18、接口型式：磁吸充电接口。  防毒面罩：  1、防毒时间≥30分钟；  2、防护对象一氧化碳(CO)、氰化氢(HCN)、氨气(NH3)、毒烟、毒雾；  3、油雾透过系数<5%；  4、吸气阻力<800pa；  5、呼气阻力<500pa；  6、采用快插式的技术创新，能实现与普通正压式消防空气呼吸器的全面罩进行快速转换使用，无需更换及另配面罩，操作方便快捷。 | 8 |  |

**三、服务要求：**

1、服务期:合同签订之日起，服务期至项目完成。

2、服务地点:杭州市余杭区仓前街道;

3、服务质量要求:符合相关规定要求及采购人要求。

扫码查看报价函、授权委托书等格式

