**购买森林防火装备、防汛防台应急储备物资竞争性磋商公告**

根据我街道需求，拟以综合评分方式选择一家购买森林防火装备、防汛防台应急储备物资单位，请有意向参与的公司进行响应。

**一、项目简介**

1、项目名称：购买森林防火装备、防汛防台应急储备物资

2、项目编号：ZJZDCGYH-2025-032

3、项目限价：20.07万元。本项目报价高于上述限价作无效响应处理。

4、采购内容 ：购买森林防火装备、防汛防台应急储备物资，具体内容及主要要求等详见 “采购需求”。

**二、供应商资格要求**

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目不接受联合体参加。

**三、评审办法：**综合评分法，综合得分最高的为成交供应商候选人。

评分细则如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容 | 分值 | 备注 |
| 1 | 供应商资格要求：满足招标公告中的供应商资格要求的得10分，不满足招标公告中的供应商资格要求的得0分。注：得0分取消中标资格。 | 0-10分 |  |
| 2 | 投标文件规范性：投标文件规范、整洁、公章加盖完整等。 | 0-10分 |  |
| 3 | 公司实力：提供公司类似业绩合同复印件加盖公章，每提供一个类似业绩合同的得2分，最高得10分。 | 0-10分 |  |
| 4 | 供货方案：理解项目基本要求，方案合理、合法。（0-30分） | 0-30分 |  |
| 5 | 服务期限及售后承诺：满足服务要求，提出并承诺能及时处理在服务过程中对可能出现的任何相关问题。（0-10分） | 0-10分 |  |
| 6 | 价格分：满足招标公告要求且投标价格最低的得30分（如最低投标价格出现相同的，则均得满分），满足招标公告要求且投标价格第二低的得27分，以此类推。本项最低分0分。超过项目上限不得分，并取消中标资格。 | 0-30分 |  |

**四、服务质量、时间及地点**

1、服务地点及服务时间：

服务地点：余杭区仓前街道；

服务时间：合同签订之日起，服务期至项目完成。

服务质量要求：符合相关规定要求及采购人要求。

**五、付款方式**

按实结算，具体以合同签订为准。

**六、竞争性磋商文件**

1、供应商应按竞争性磋商公告的要求与格式编写竞争性磋商文件，竞争性磋商文件一式三份，其中一份应标明“正本”，另两份应标明“副本”，如果正本与副本不一致时，则以正本为准；

2、供应商须将竞争性磋商文件密封并在封口处加盖单位公章（骑缝章），在2025年 月 日 时00分至 时 分递交到余杭区仓前街道乐富海邦园14幢一楼党群与便民服务中心。

递交竞争性磋商文件时需单独递交一份营业执照复印件加盖公章，否则不予以接收竞争性磋商文件。

3、以竞争性磋商文件签收时间为准，竞争性磋商文件逾期送达或者未送达指定地点的，将不予接受。

4、竞争性磋商文件的组成（建议按下列顺序装订）

(1)报价函（格式附后）；

(2)供应商资格要求中的相关证明材料复印件加盖公章（如营业执照等）；

(3)公司实力相关证明材料复印件加盖公章；

(4)授权委托书及被委托人身份证复印件加盖公章；

(5)服务方案；

(6)服务期限及售后承诺；

(7)采购文件要求供应商提供的或供应商认为需要提供的其他内容。

**七、成交办法**

1.成立采购小组

评审小组由三人以上单数的采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

2.确定成交供应商

评审小组独立开展工作，开启所有竞争性磋商文件，评审小组根据评审办法确定成交供应商候选人并出具书面采购报告书。报价经评审小组确认，该报价即为双方签约的合同价，竞争性磋商文件作为合同的组成部分。如有下列情形之一的，按无效报价处理：

(1)竞争性磋商文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(2)未实质性响应“采购需求”的；

(3)报价超过最高限价的；

(4)未响应本竞争性磋商公告其他实质性规定的。

**八、签订合同**

成交供应商在收到成交通知后5个工作日内签订合同。若成交供应商未在规定时间内签订合同或不按规定履约，采购人有权取消其成交资格，排名第二的供应商递补为成交供应商。同时采购人可保留重新采购的权利。

**九、其他**

本项目的采购代理费用由成交供应商单位支付，采购费用为3000元直接支付给采购代理单位，响应人在报价时应综合考虑该笔费用，但不单列进响应总价。成交供应商在领取成交通知书前需支付采购代理费。

**十、联系方式**

采购人：杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处

联系人：孙工

联系电话：18267188816

杭州市余杭区人民政府仓前街道办事处

2025年 月 日

**第二章 采购需求**

1. **采购内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **要求** |
| **1** | **购买森林防火装备、防汛防台应急储备物资** | **配齐必要装备，提升基层综合治理、灭火救援、应急处突能力、发挥实战作用。** |

**二、采购清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 对讲机（便携式） | 频率:430-440MHZ；功率:≤5W；电池容量:≥1000MAH；信道:≥16个；距离:开阔地1-3KM；  电压:3.7V | 部 | 15 |
| 2 | 2号灭火工具 | 1.手柄材质杂木:直径>37mm;  2.木柄长度:≥1550mm;杆体挺直无明显裂痕;  3.拍头材质:内有加强棉线的橡胶条;  4.厚度为:≥2.5mm;  5.阻燃橡胶条数为20条以上;  6.橡胶条长度≥55cm 非旧轮胎改造; | 把 | 10 |
| 3 | 油锯 | 1.产品排量≧60cc;2.锯切效率≥60cm²/s;  3.锯切燃油消耗率≤80g/m2;4.常温启动性能≤10s;5.耳旁噪声dB(A):怠速:≦80;高速空转:≦105;6.手感振动≦10m²/s;7.发动机最大功率>3kW;8.发动机最低燃油消耗率≦610g/kW.h;9.怠速转速≥2500r/min; | 把 | 2 |
| 4 | 背负式水泵 | 1.启动方式：一键式电启动和防水拉绳启动；2.最大扬程：160m；3.最大流量：310L／min；  4.最大射程：30m；5.进水口直径：2英寸BSP外螺纹，出水口直径：1.5英寸BSP外螺纹；  6.引水方式：铜质引水泵与发动机相连，并与背架一体连接设计，最大真空度：-66KPa；7.配套动力：单缸二冲程8HP风冷汽油发动机；  8.燃油箱容积：≥20L；  采用网状空气过滤器外带金属防护罩 | 台 | 2 |
| 5 | D型钩 | 主体材质：铝合金；规格：67x37x6mm；功能：快挂快拆，方便快捷。 | 个 | 4 |
| 6 | 水枪 | 水枪具有直流.喷雾之功能；  1.流量：4×（1±8%）(L/s)  2.射程：≥25m  3.喷射压力：0.6Mpa | 把 | 5 |
| 7 | 消防水带 | 1.材质外层采用高强涤纶长丝材料；内衬采用聚氨酯(TPU)材料。  2.水带内径满足(38-40)mm，标准工作压力≥3.0MPa，爆破压力≥9.0MPa。  3.每盘长度满足30±0.5m，单位长度重量 ≤330g/m 。轴向延伸率≤8%，直径膨胀率≤8%。  4.水带两端扣压锻造卡式接口，6061铝合金材质，公称压力3.0MPa，表面平整、光洁，无损伤、结疤、裂痕、砂眼等情况，采用阳极氧化处理，具备较强耐腐蚀性。 | 根 | 10 |
| 8 | 转换接头 | 公称通经65/80mm，密封性能0.3～2.5MPa，适用介质水、泡沫混合液。 | 个 | 7 |
| 9 | 分水器 | 材质：铝合金，一个65进水口，二个65出水口，可同时使用也可分别使用。出水口均有阀门装置。  阀门开启力(N):≤200 | 个 | 4 |
| 10 | 森防服 | 1.森林防火服具有阻燃.高强度.抗撕破.防电弧.耐高温.耐酸碱腐蚀.耐摩擦等特点；克重大于300g/㎡。  2.应符合-GB 8965.1-2020《防护服装 阻燃服》面料阻燃性能 B 级 ；GB 18401-2010《国家纺织产品基础安全技术规范》C类标准。  3.服装具备森林消防标志和醒目牛津面料反光带，胸围.袖口.裤腿膝盖以下有360可试醒目阻燃反光设计，宽度为50cm的“黄银黄”,反光部分 2cm，确保扑火人员的夜间可视度。左臂有“森林消防”专用臂章，背后有“森林消防”字样，左前胸缝有中国森林消防标识，右前胸有2个袢带可挂对讲机。 | 套 | 30 |
| 11 | 头盔 | 1.盔体中间有加强股，侧面有手电卡夹。六点式头带调节，与盔体连接牢固，衬箍大小可调节。头盔为半盔式盔体选用增强型ABS阻燃材质。  2.整体标准符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》，XF 44-2015《消防头盔》，GB 2811-2019《头部防护 安全帽》标准。  3.外置PC材质大镜片，厚度≥2mm；面罩尺寸宽度≥31cm；高度≥14.5cm；  4.披肩阻燃性能：续燃时间径向≤2s；纬向≤2s；损毁长度≤90mm；无熔融.滴落；  5.侧向刚性：帽壳最大变形≤40mm；卸载后变形≤15mm；  6.插扣拉仲强力：≥200N; 搭扣带a扣合强度:≥13.5N/cm2；搭扣带b耐用扣合强度:≥7.0N/cm2；  7.冲击吸收性能：高温预处理头模所受冲击力7300N~7700N之间；低温预处理头模所受冲击力7300N~7850N之间；浸水预处理头模所受冲击力7250N~7850N之间；  8.视野：左右水平视野≥105°；上视野≥7°；下视野≥45°；佩戴高度：≥80mm；  9.质量：≤1250g； 无色透明面罩的可见光透过率不应小于85%。  10.耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s内自熄，且不应有火焰烧透到帽壳内部的迹象。 | 个 | 30 |
| 12 | 头套 | 1.阻燃头套是专为森林防火工作人员设计的防护装备，全方位保护头部与面部，减少火场对人员的危害。采用芳纶黏胶（50:50混纺）针织阻燃材料制作而成，有效隔绝高温，降低热辐射对皮肤的伤害。  2.产品符合XF869-2010XF 869-2010《消防员灭火防护头套》与GB/T33536-2017《防护服装 森林防火服》标准要求；  3.阻燃性能:续燃时间:经纬向≤0.1s，损毁长度经纬向≤50mm，无滴落熔融现象；  4.热稳定性能尺寸变化率:纵向≤4%，横向≤6%无变色.无滴落熔融现象；  5.水洗尺寸变化率:纵向和横向的收缩均不应超过 5%；  6.热防护系数TPP:≥260（kw.s/m2）； PH值:5~6，无甲醛含量；  7.缝纫线耐高温性能：缝纫线经 260℃高温 5mi应无熔融.炭化的现象；  8.面部开口尺寸稳定性；≤5%；接缝强力≥900N；抗起球性能≥4级；  9.针距密度：缝制明暗线每 3cm 不应小于12 针；  10.质量：≤160g；  11.异味：不应有霉味.高沸程石油味合格(如汽油.煤油味).鱼腥味.无异味芳香烃气味等异味。 | 个 | 30 |
| 13 | 水壶 | 容量：2L；重量：0.2KG；规格：高:21.5CM厚:10CM 宽:15CM；材质:金属铝；颜色:绿色 | 个 | 30 |
| 14 | 腰包 | 颜色：草绿色；材质：5×5军绿帆布；内有fang水皮革面料，分层设计，可装军用水壶.毛巾.小型工具等。携带方便，大方耐用，分隔合理  尺寸：长35cm\*宽12cm\*高28cm；容积：10L | 个 | 30 |
| 16 | 迷彩服1套 | 材质:全棉；颜色:迷彩，不掉色，不褪色；克重:≥300GSM；性能:阻燃，防火；适用范围:森林消防训练等。 | 套 | 40 |
| 17 | 鞋子 | 1.森林防护靴中帮款式；2.鞋面为优质翻毛皮，鞋帮为沙漠迷彩帆布，鞋底为橡胶大底，具备防穿刺.防滑.耐磨防砸性能且弯曲 180 度不变形；3.成鞋性能应符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》.XF 633-2006《消防员抢险救援防护服》标准；3.鞋面料阻燃性能：火焰离开试样各试验点后，离火自熄时间≤0.1(s)；损毁长度≤100mm；无熔融.熔滴或剥离等现象；4.靴底抗刺穿性能：靴底的抗刺穿力≥1100N；  5.外底硬度(邵氏A)不小于80士5HA；6.靴帮抗刺穿性能：最大抗刺穿力不应小于45N；7.隔热性能：在隔热性能试验中被加热30min时，靴底内表面的温升不应大于22℃；8.防砸性能：经10.78kN静压力试验和冲击锤质量为23kg，落下高度为300mm的冲击试验后，耐压力试验≥16mm，冲击力试验≥16mm； | 双 | 40 |
| 18 | 雨衣 | 1.样式:分体式反光；2.色牢度:色牢度耐水变色≥3级、沾色>3级；3.防水性:耐水压应>40KPa；4.甲醛<300mg/kg。 | 套（件） | 49 |
| 19 | 雨鞋） | 1.材质：PVC；2.规格：中筒；3.颜色：黑色 | 双 | 32 |
| 20 | 便携式工作灯 | 1.额定容量：≥4400mAh；2.光源（LED）平均使用寿命： ≥100000h；3.连续放电时间： ≥8h（强光）/≥16h（工作光）/≥32h（频闪信号光）；4.电池使用寿命：≥1000（循环）；5.防护等级：IP68；6.防爆等级：Ex dib IIC T6 Gb | 只 | 6 |
| 21 | 手电筒 | 1.尺寸:131\*36\*29mm（±5%）；2.射程:≥219m；3.功率：≥2.5W | 只 | 17 |
| 22 | 手套 | 1.材质：丁腈材质，耐磨防滑。 | 双 | 90 |
| 23 | 安全帽 | 1.材质:高强度ABS；2.功能:头部防护、抗冲击、电绝缘。 | 顶 | 10 |
| 24 | 安全警示服 | 1.涤纶、PVC反光条 | 件 | 85 |
| 25 | 手提喇叭 | 性能：音量大，声音清晰；录音时间：≥120秒；最大功率：60W；传播距离：≥1200m；充电口类型：Type-C | 只 | 10 |
| 26 | 救生衣 | 面料:加厚牛津防水布；浮力:≥7.5KG | 件 | 7 |
| 27 | 救生圈 | 绳材质:尼龙；包材材质:PVC；产品重量:0.65KG  浮材材质:实心泡沫；反光面料:涤纶；外圈直径:72CM；内圈直径:44CM；产品厚度:12CM | 只 | 15 |
| 28 | 折叠床 | 1.折叠床尺寸：长：≥1850mm，宽≥700mm，高：≥350mm；2.折叠床由PVC涂层布、焊接钢管、钢板、天蓝涤纶线带、插扣、三道梁、活动三节环、天蓝锦丝搭扣带、天蓝缝纫线、塑料板、螺钉、螺母、垫圈、铆钉、海绵、塑料堵盖以及塑料垫托等组成； | 张 | 6 |
| 29 | 行军床 | 铝管行军床:材质:600D加厚牛津布+铝管；规格尺寸≥1900\*630\*420mm；金属件表面涂层含铝量≤50mg/kg。 | 张 | 25 |
| 30 | 棉被 | 1.棉胎(不含被套)重量≥3kg/床；2.成份含量：全棉；3.成品尺寸：200cm×155cm(+3cm)。 | 条 | 10 |
| 31 | 毛巾被 | 尺寸≥1.5\*2m；材质:混纺、草绿色；包边材质:聚酯纤维重:≥2000g | 条 | 11 |
| 32 | 睡袋 | 规格尺寸：210\*70厘米；面料颜色：星空迷彩；面料：210T防水涤沦；内衬：190T 塔夫绸；填充：中空棉 | 个 | 15 |
| 33 | 应急生活包 | 家庭应急包由以下四类物资组成：  a)餐具类：饭盆、筷子和带盖水杯；  b)生活用品类：毛巾、肥皂、折叠水桶、拖鞋和指甲钳；  c)防护类：折叠雨伞；  d)包装类：应急包外包装。 | 个 | 18 |
| 34 | 沙袋 | 名称:防汛沙袋；材质:高密度4\*4加厚帆布；尺寸：30\*70CM | 只 | 50 |
| 35 | 袋类 | 名称:防汛沙袋；材质:高密度4\*4加厚帆布；尺寸：30\*70CM | 条 | 1000 |
| 36 | 铁锹 | 一体锰钢尖锹；产品材质:锯片钢；铲头厚度:约1.1mm | 把 | 28 |
| 37 | 应急灯 | 额定容量：≥4400mAh；额定功率（LED）：3×3W；光源（LED）平均使用寿命：≥100000h  连续放电时间：≥8h（强光）/≥16h（工作光）/≥32h（频闪信号光）；电池使用寿命：≥1000（循环）；防护等级：IP68；防爆等级：Ex dib IIC T6 Gb | 批 | 4 |
| 38 | 汽（柴）油发电机 | 1.启动方式:手拉启动；峰值功率≥2.5kw；额定功率≥2.3kw；额定电压:230V; | 台 | 1 |
| 39 | 排水泵 | 材质:铸铁；驱动方式:手动；输送介质:清水泵；叶轮吸入方式:单吸式；流量:≥1.5m/h；叶轮数目:1个；扬程:≥32m；排出口径:≥25mm；功率;≥0.5kw。 | 台（套） | 2 |
| 40 | 普通投光灯 | 功率：50W；电压：220V；色温：正白光；材质：铝+玻璃；理论寿命：≥50000H | 台 | 1 |
| 41 | 松木桩 | 选用材质坚实、无腐朽、无虫蛀的松木，气干密度需达到0.4～0.6g/cm³，确保具有足够的强度和耐久性；桩头：小头直径100mm；桩长：5m | 根 | 100 |

**三、服务要求：**

1、服务期:合同签订之日起，服务期至项目完成。

2、服务地点:杭州市余杭区仓前街道;

3、服务质量要求:符合相关规定要求及采购人要求。

扫码查看报价函、授权委托书等格式

