**1、技术参数**

**标项一:唐氏综合症筛查**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **使用科室** | **商品名称** | **主要技术参数及检测方法** | **适用机型** |
| 1 | 妇产科实验室 | 甲胎蛋白/游离hCG β亚基双标测定试剂盒（时间分辨荧光法） | 1.适用于荧光免疫分析仪victor 1420。2.有配套的风险评估软件Lifecycle对结果进行综合评估。3.评估软件支持的筛查模式:孕早期筛查、孕中期筛查、整合筛查、阶段序贯筛查。 |  芬兰Wallac Oy 1420 victor D，美国PE |
| 2 | 妇产科实验室 | 游离雌三醇测定试剂盒（时间分辨荧光法） | 1.适用于荧光免疫分析仪victor 1420。2.有配套的风险评估软件Lifecycle对结果进行综合评估。3.评估软件支持的筛查模式:孕早期筛查、孕中期筛查、整合筛查、阶段序贯筛查。 |  芬兰Wallac Oy 1420 victor D，美国PE |

**标项二:抗缪勒管激素测定**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **使用科室** | **商品名称** | **主要技术参数及检测方法** | **适用机型** |
| 1 | 妇产科实验室 | 抗缪勒管激素测定试剂盒 | 1试剂盒内带有校准品。2.方法学：磁微粒直接化学发光。3.标记物：吖腚脂。4.定标：≤4点。5.从测试到出结果≤1小时。6.结果无需换算直接显示浓度值。 | 亚辉龙iflash-3000 |
| 2 | 妇产科实验室 | 抗缪勒氏管激素非定值质控品 | 水平1：2×3mL，水平2：2×3mL。 | / |