2025年规格配置附件

1. 需检查行业及领域为非煤矿山（井工、露天、选矿厂及尾矿库）、危险化学品（经营）、烟花爆竹（经营）、医药、涉氨制冷、冶金、机械等工贸行业企业。  
    二、需检查户数为2025年重点监管企业情况：非煤矿山井工企业20户次，露天矿山企业4户次，选场及尾矿库5座次,重点矿山专家会诊地下2次、尾矿库2次；危险化学品经营企业76户次（每户每半年检查1次）、烟花爆竹企业24户次（每户每半年检查1次）；医药企业26户（每户每半年检查1次）；涉氨企业10户（每户每年检查1次）；冶金等工贸行业重点监查企业及小微企业为124户次（每户每半年检查1次）。  
    三、实施检查、复查安排：本着节约使用资金，注重实效的原则，结合企业安全生产实际情况，2025年对上述行业和数量企业进行检查；同时对上述确定由专家检查的非煤矿山（井工、露天、选矿厂及尾矿库）、危险化学品（生产、经营）、烟花爆竹经营企业、工贸重点企业按照30%的比例进行复查；由专家检查的其它企业按照20%的比例进行复查。此外，中标企业还要承担上级统一安排的专项检查任务（如没有则不需要）和突发事件的专家咨询服务。  
    四、所需专家专业类型：

1、非煤矿山领域所需专家类型主要为地质工程师、采矿工程师、测量工程师、机电工程师、选矿工程师、尾矿工程师、非煤矿山行业注册安全工程师，井工矿山专家人数不少于4人，露天矿山及尾矿库专家人数不少于3人。 2、危险化学品生产企业所需专家类型主要为化工工艺工程师、机电工程师、自动化仪表工程师、消防工程师、危化注册安全工程师，专家人数不少于4人 3、危险化学品经营领域所需专家类型主要为化工工程师、机电工程师、消防工程师、危化注册安全工程师，专家人数不少于3人。 4、医药行业所需专家类型主要为化工工程师、机电工程师、消防工程师、危化注册安全工程师，专家人数不少于3人。 5、烟花爆竹领域所需专家类型主要为化工工程师、机电工程师、建筑工程师、消防工程师、危化注册安全工程师，专家人数不少于3人。 6、涉氨制冷行业所需专家类型主要为化工工程师、机电工程师、建筑工程师、消防工程师、机电注册安全工程师，专家人数不少于3人。 7、冶金等工贸行业所需专家类型主要为机电工程师、建筑工程师、消防工程师、机电注册安全工程师，专家人数不少于3人。   
 五、安全技术服务机构资质为乙级及以上级资质证书，信誉好，专家技术力量强、业绩突出。选派的专家必须具有与本专业对应的学历、技术职称（或注册安全工程师），具有丰富的实践经验，具有丰富的现场指导和解决问题的工作能力。   
 六、按照行业制定检查内容及依据标准，出具检查建议。   
 七、工作期间，专家所需车辆及用餐、住宿由承担的技术服务机构负责。   
 八、要保证各项检查、验收工作需要，专家要及时到位，保证工作的连续性，保质保量完成工作任务。