**延边中医医院延吉市中医医院信息化建设项目政府采购意向公告**

**1、项目简介**

1.1 项目名称：延边中医医院延吉市中医医院信息化建设项目

1.2 项目编号：ZBB20250311-01

1.3 采购意向方：延边中医医院延吉市中医医院

1.4 项目预算落实情况：已落实

1.5 项目内容：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.5.1 | 项目名称 | 延边中医医院延吉市中医医院信息化建设项目 |
| 1.5.2 | 采购需求 | 通过升级改造实现电子病历4级为基础，电子病历6级为目标，按照国家要求逐步升级完善电子病历级别，改善临床业务运行效率及科室管理能力，本项目主要以业务标准化、数据标准化为基础，严格遵循《全国医院信息化建设标准与规范》（试行）、《吉林省医院评审办法（2023年版）》、《电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）》，优化临床业务体系，对HIS及电子病历系统进行一体化建设。优化临床业务体系，对门、急、住、护等临床业务进行整合。提升医疗管理效率与服务质量，完善医疗信息数字化管理，实现紧密型医共体，做到信息互联互通。结合医院实际发展需要，拟对医院信息化软件系统及硬件设备进行采购 |
| 1.5.3 | 数量 | 1套 |
| 1.5.4 | 预算金额 | 420万 |
| 1.5.5 | 信誉要求 | 1. 响应供应商不得被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单; 2. 响应供应商不得被“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”列入政府采购严重违法失信行为记录名单中或被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商; 3. 响应供应商不得被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”官网(www.gsxt.gov.cn)列入严重违法失信企业名单(官方网站查询截图须包含“营业执照信息”、“股东及出资信息”、“主要人员信息”及“变更信息”);   4.响应供应商及其法定代表人、主要负责人或实际控制人不得在中国裁判文书网(wenshu.court.gov.cn)中存在行贿犯罪记录行为:  5.响应供应商不得被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单; |
| 1.5.6 | 技术参数 | 本次信息化建设软件系统包含：HIS系统、PACS系统、电子病历系统、患者移动端、病案管理系统、人事管理系统、自助服务系统、诊间支付等。  配套硬件：  一、虚拟化服务器集群1（6台）  CPU：国产化，数量 ≥2、主频 ≥2.2GHZ、物理核数≥24C;  内存：数量 ≥16、类型 DDR4 RDIMM、频率3200MT/s、容量32GB;  硬盘：数量 ≥2、类型 SSD-SATA、容量960GB;  Raid卡：数量 ≥1、缓存 /、Raid级别RAID 0,RAID 1,RAID 10;  ≥2\*2端口16Gb光纤通道HBA卡(带两个SFP+ 模块);  ≥2 \* 2端口10GE光接口网卡;  ≥4端口1GE电接口网卡;  ≥2 \* SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC);  冗余电源；  提供三年质保  二、虚拟化软件（1套）  1、虚拟化产品支持安装在通用的x86、ARM架构服务器，支持海光、鲲鹏、飞腾等业界主流CPU服务器，支持x86架构和ARM架构服务器集群统一管理。  2、虚拟机支持市场上主流的国内外操作系统，包括Windows、RedHat、CentOS、Ubuntu、SUSE、Fedora、FreeBSD、统信、银河麒麟、中标麒麟、普华、深度、一铭、凝思等。  3、18 \*虚拟化管理系统授权-管理1个物理CPU  提供3年质保   1. 汇聚交换机（2台）   ≥24端口以太网万兆交换机，满配万兆多模模块，堆叠线缆  提供3年质保   1. 双活存储升级（34块）   2.4TB 10K RPM SAS硬盘单元（双活扩容及服务）  提供1年质保   1. 光纤交换机升级（2台）   16口激活含16G模块  提供1年质保   1. 管理交换机（1台）   ≥24千兆电+4个千兆光。  提供3年质保   1. 虚拟化服务器集群2（3台）   CPU：数量≥ 2、主频 ≥2.1GHZ、物理核数≥24C;  内存：数量 ≥16、类型 DDR4 RDIMM、频率3200MT/s、容量32GB;  硬盘：数量≥ 2、类型 SSD-SATA、容量960GB;  Raid卡：数量 1、缓存 /、Raid级别RAID 0,RAID 1,RAID 10;  ≥2\*2端口16Gb光纤通道HBA卡(带两个SFP+ 模块);  ≥2 \* 2端口10GE光接口网卡;  ≥4端口1GE电接口网卡;  ≥2\* SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC);  冗余电源；  提供3年质保   1. 双活存储升级（34块）   2.4TB 10K RPM SAS硬盘单元（双活扩容及服务）  提供1年质保   1. 前置服务器（1台）   CPU：数量 ≥2、主频 ≥2.1GHZ、物理核数≥16C;  内存：数量 ≥4、类型 DDR4 RDIMM、频率3200MT/s、容量32GB;  硬盘：数量≥ 3、容量2.4TB;  Raid卡：数量 1、Raid级别RAID 0,RAID 1,RAID 5,RAID 10;  ≥2端口1GE电接口网卡;  冗余电源  提供3年质保   1. 自助机（8台）   **软件功能**： 支持自费挂号和结算、医保的挂号和结算、支持住院清单查询、检查检验药品查询，支持自助打印化验单等功能.  **硬件配置：** 机 柜:超薄机身，全钢机柜磨具冲压成型，主板设计有机箱、散热系统，不受灰尘潮湿干扰，机器稳定性好。  工控主机(国产主板:处理器≥2.7GHz ，支持 win10 系统，16G内存、128G固态硬盘)  43 寸触摸一体：显示器尺寸:大于等于43寸:电容触摸屏分辨率不低于:1080\*1920;LED 背光源、亮度:350cd/m;响应时间:小于等于8ms;  二维码扫描仪：二维码扫描仪(USB通讯)，支持一维码，二维码扫描;  医保读卡器:医保读卡器  身份证阅读器:支持二代、三代身份证的阅读:符合ISO14443 Type B标准;  凭条打印机:80打印机，自动切纸。行式热敏打印，宽度80mm，打印速度不低于150mm/s;最大纸卷外径80mm;切刀寿命:100万次以上。  A4 卷式打印机:A4 卷式打印机(不卡纸设计，首页出纸3秒，后续每张3秒以内，纸仓容量不低于600张，USB通讯);同时支持 A4,A5 打印;  通讯接口:标准以太网 RJ45 速率 100\1000Mbps 输入电压 220V/60Hz  硬件定制：院方提供IOGO  提供1年质保   1. 扫码器（70台）   支持IC卡、院内就诊卡、身份证、医保卡、二维码支付  提供1年质保   1. 集成服务   项目集成所需辅材，辅料，安装调试等集成服务 |
| 1.5.7 | 合同履行期限 | 12个月 |
| 1.5.8 | 质量要求 | 质量要求：按照《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（2018）》要求，本次采购内容需满足电子病历四级评级要求。 |

**2、报名方式**

有意参加本项目的响应人，请于**2025年3月 12日至2025年4月11日**截止，接收时间：**工作日上午8：30至11：30，下午13：30至16：00，休息日不接收**。**文件**以**密封档案盒**邮寄。

**邮寄地址：吉林省延吉市梨花路2177号延边中医医院延吉市中医医院-（招标办+项目名称）**

**咨询电话：0433-8336198**

1. 报名资料包括：

1、供应商企业营业执照复印件

1. 法人身份证明或法定代表人授权委托书、法定代表人或委托代理人身份证。
2. 依法缴税证明
3. 依法缴纳社会保险证明
4. 财务审计报告
5. 信誉证明（网站截图）
6. 报价单（详见附件一）

**以上材料按顺序复印**装册**并每页加盖公章。（首页按顺序做成目录并标记页码）**

缺少相关资料按无效响应人处理。

**附件一**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单 | | | | | | | |
| 响应人名称： | | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 生产厂家 | 注册证号 | 产品单价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

填写要求：

1、“报价单”中各个栏目都必须完整、准确填写。“报价单”的所有内容都不允许补充或者修改。

2、如果有任何遗漏，均被视为响应人已经在其报价中考虑。

响应人： （盖章）

法定代表人或委托代理人：  （签字）

日期： 年 月 日