****延边中医医院延吉市中医医院机房设备询价公告****

**1、询价项目简介**

1.1 询价项目名称：延边中医医院延吉市中医医院机房设备询价

1.2 询价项目编号：ZBB20250514-01

1.3 询价方：延边中医医院延吉市中医医院

1.4 询价项目预算落实情况：已落实

1.5 询价项目内容：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术要求** | **数量** | **单位** |
| 1 | 服务器 | 1.服务器外型：2U机架式； 2.内存可扩展数量：最大支持32根DDR4内存，最高速率3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，最大容量6.0TB；  3.硬盘槽位：可扩展至≥20个3.5寸热插拔硬盘槽位。 4.IO扩展插槽：最多提供≥14个标准PCIE4.0插槽。 5.网卡：提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡； 6.GPU：可配置≥4块双宽或14块单宽GPU卡。 7.接口：≥5个USB3.0接口，最高可扩展至6个USB接口；标配1个VGA，可选配支持最高2个VGA接口；支持后部独立的管理端口；标配1个串口； 8.不依赖OS，可带外升级BIOS、BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件（如网卡部件、存储卡部件等），要求提供功能截图证明并加盖制造商有效盖章； 9.服务器支持智能温度监控，具备支持以图形化形式展示各组件温度传感器的分布图，可直观体现服务器整体温感状态，如发生温度告警可快速定位到具体区域，要求提供功能截图证明并加盖制造商有效盖章； 10.实际配置：处理器2颗 4314(2.4GHz/16核）、内存≥64G、480GB SSD硬盘≥2块，1.2TB SAS硬盘≥3块、RAID卡（2G缓存带超级电容）≥1块、万兆光口≥2个（满配模块）、千兆电口≥4个、冗余电源、标准滑轨、智能面板； 11. 售后服务要求：要求提供三年原厂售后服务及开局部署服务； 12.资质要求：要求提供制造商出具售后服务承诺函； | 1 | 台 |
| 2 | 核心交换机 | 1.交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥720Mpps；  2.接口：提供10G/1G BASE-X SFP+光接口≥24个，40G QSFP+光接口≥2个，扩展插槽≥2个（提供官网截图并加盖制造商有效印章作为证明材料）；  3.提供冗余电源及风扇，符合标准散热风道； 4.整机最大路由地址表≥64K，最大ARP地址表≥64K，最大MAC地址表≥128K；  5.链路聚合：支持端口聚合、静态聚合、动态聚合。 6.为保障网络信息安全，集成多种安全模块，支持防火墙业务插卡（提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，并加盖制造商有效印章作为证明材料）。 8.IP路由：支持静态路由;支持支持RIPv1/v2，RIPng;支持OSPFv1/v2，OSPFv3；支持BGP4，BGP4+ for IPv6;支持IS-IS;支持VRRP/VRRPv3等。 9.考虑业务拓展灵活性，支持多类型的业务插卡（如端口扩展卡、扫描器插卡等），可根据需要灵活扩展端口，（提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，并加盖制造商有效印章作为证明材料）。 10.QoS/ACL:支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、WFQ、SP+WRR模式。 11.支持智能网络质量分析技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量（提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，并加盖制造商有效印章作为证明材料）。 12.实配：冗余电源，冗余风扇； 13.售后服务要求：要求提供三年原厂售后服务及开局部署服务； | 1 | 台 |
| 3 | 24口接入交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps，（以官网所列最小值为准）；  2.接口：提供100/1000Base-T以太网口≥24个，1/10GE SFP+端口≥4个；  3.整机最大路由地址表≥1K，最大ARP地址表≥1K，最大MAC地址表≥16K； 4.支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 5.支持端口聚合、静态聚合、动态聚合、跨设备聚合支持跨设备链路聚合； 6.支持Smartink，收敛时间≦50ms；（提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，并加盖制造商有效印章作为证明材料） 7.支持基于端口的VLAN、支持协议VLAN、支持MAC VLAN； 8.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3； 9.售后服务要求：要求提供三年原厂售后服务及开局部署服务； | 1 | 台 |
| 4 | 48口接入交换机 | 1.交换容量≥432Gbps，转发性能≥166Mpps，（以官网所列最小值为准）；  2.接口：提供100/1000Base-T以太网口≥48个，1/10GE SFP+端口≥4个；  3.整机最大路由地址表≥1K，最大ARP地址表≥1K，最大MAC地址表≥16K； 4.支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 5.支持端口聚合、静态聚合、动态聚合、跨设备聚合支持跨设备链路聚合； 6.支持Smartink，收敛时间≦50ms；（提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告，并加盖制造商有效印章作为证明材料） 7.支持基于端口的VLAN、支持协议VLAN、支持MAC VLAN； 8.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3； 9.实配：售后服务要求：要求提供三年原厂售后服务及开局部署服务； | 1 | 台 |

**2、报名方式**

有意参加本项目的响应人，请于**2025年5月14日至2025年5月21日**期间，接收时间：**工作日上午8：30至11：30，下午13：30至16：00，休息日不接收**。(响应**文件**以**密封档案盒方式，填写**项目编号和项目名称**后**邮寄到指定接收地址。）

**邮寄地址：吉林省延吉市梨花路2177号延边中医医院延吉市中医医院-招标办**

**咨询电话：0433-8336198**

**3、报名资料包括：**

3.1.响应人企业营业执照复印件、经营许可证复印件。

3.2.供应商资格声明文件

3.3.法人身份证明或法定代表人授权委托书、法定代表人或委托代理人身份证。

3.4.信誉承诺书

3.5.生产厂家出具的产品授权书。

3.6.厂家售后服务承诺书

3.7.报价单（详见附件一）

3.8. 技术功能参数表

**以上材料按顺序复印装册并每页加盖公章。共准备3份（首页按顺序做成目录并标记页码）缺少相关资料按无效响应人处理。**

**附件一**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 生产厂家 | 产品单价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

填写要求：

1、“报价单”中各个栏目都必须完整、准确填写。“报价单”的所有内容都不允许补充或者修改。

2、如果有任何遗漏，均被视为响应人已经在其报价中考虑。

响应人： （盖章）

法定代表人或委托代理人：  （签字）

日期： 年 月 日