# 询价采购公告

宁波市黄湖监狱单体大棚搭建采购项目，资金已落实。根据采购人内部管理规定，发布采购公告，邀请合格供应商参与。

**一、项目基本情况：**

项目编号：HHJY2025-GK-018

项目名称：宁波市黄湖监狱单体大棚搭建采购项目

采购方式：询价

最高限价：300000元

采购内容：详见采购需求

成交供应商1家

合同履约期限：合同签署后30天内完成全部货物配送及安装。

## 二、申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人；

3、本项目不接受联合体投标；

4、本项目不允许转包、分包。

## 三、公告时间、采购文件及响应文件格式获取

1.公告时间：2025年5月 21 日至2025年5月 29 日；

2.采购文件及响应文件格式获取方式：本公告发布网站免费获取，响应人自行下载。

3.本项目后续的补充文件（答疑、澄清）及成交结果等公告的相关信息均在本公告发布网站上发布，请响应人自行及时关注，采购人不再另行通知相关情况**。响应人因自身贻误等原因导致响应失败的，采购人不承担责任。**

## 4、报名时间及地点：

本项目为资格后审，无需报名，自行下载。

**四、现场踏勘及业务咨询**

**本项目对现场踏勘不作为强制性要求，未踏勘的响应商视作对本项目已了解。需要现场踏勘的，统一组织现场踏勘时间为5月 26 日9时30分，现场踏勘及业务咨询联系人柳老师，联系方式：13957402105，踏勘人员随身携带本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件。**

**五、响应文件密封与提交：**

1.提交截止时间：2025年5月 30 日14:00；

2.提交地点：宁波市黄湖监狱计划财务处411室；

3.响应文件密封：纸质文件，装入文件袋密封并在封口加盖公章，未密封的响应文件将被拒收,**响应文件可通过快递方式寄到宁波市黄湖监狱计划财务处411室。**

**六、响应文件开启：**

1.开启时间：2025年5月30日14:00；

2.开启地点：宁波市黄湖监狱指挥中心大楼401室；

3.开启方式：响应文件当众开启并公开唱标。**响应人可自愿参加唱标活动，响应人未参加唱标活动的，视同响应人认可开标结果。**

**七、响应文件组成：**

未按要求编制的响应文件将被认定为无效响应

1.加盖公章的营业执照副本复印件；

2.加盖公章的法定代表人授权委托书原件（法定代表人参加投标的可不提供）；

3.加盖公章的法定代表人和授权委托人身份证复印件；

4.加盖公章的报价单；

5.本项目要求提供的其它材料（如有）。

**八、响应报价要求：**

1.响应人需按规定格式报价。响应报价为采购需求清单中逐项内容的对应综合单价。包含但不限于：供货、运输装卸、安装调试、产品保护、备品备件、配件、附件、培训、税金、保险、验收、辅助工作及售后服务等为完成本项目服务所需的全部应有费用。项目最终结算金额=综合单价\*实际采购数量。

2.响应人应对采购的全部内容进行报价，只报其中部分内容的或超过本项目采购最高限价的，将被认定为无效报价。

3.报价单中如出现大写金额与小写金额不一致时以大写金额为准；合价和响应总价不一致时以合价为准；单价与数量的乘积与合价不一致时以单价为准；同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。评审小组认为单价有明显的小数点错误的，则应以标出的合价为准，并修改单价，修正后的报价经响应人书面确认后产生约束力，响应人不确认的，其响应无效。

4.成交价格作为签订合同时的采购价格，不再受市场调价的影响，直至合同履行完毕。

5.自报价响应文件递交截止时间之日起30天内，报价响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价响应文件将被拒绝。

**九、评审办法：**

1.本项目采用最低价法。即所有通过审查的有效报价按从低到高的顺序排名，排名第一的响应供应商为第一成交候选人。

2.评审小组由采购人按内部制度的规定组成。

3.评审小组将要求显著低于其他响应人报价的响应供应商提交成本测算文件，响应供应商不能提供的，或评审小组认定提供的测算结果不合理的，响应报价将被视为无效响应。

4.如出现两家及以上相同报价的响应供应商，评审小组以抽签的方式确定相同报价供应商的排名顺序。

**十、响应保证金：**

1.响应人需交纳响应保证金0.00元，以银行对公转账方式汇入采购人账户。

2.收款人名称：宁波市黄湖监狱；收款账户：61020122000422367；开户行：宁波银行余姚中心区支行。

3.成交供应商响应保证金于合同签订后5个工作日内无息返还；未成交供应商响应保证金于成交公告发布后5个工作日内无息返还。

**十一、合同签订：**

成交供应商应在成交公告发布后7日与采购人签订采购合同。

**十二、履约保证金：**

1.成交供应商在合同签订后5个工作日内交纳0元的履约保证金，以银行对公转账方式汇入采购人账户。

2.履约保证金于合同履行完毕后5个工作日内无息返还。

**十三、****凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：**

项目联系部门：宁波市黄湖监狱 计财处

项目联系人（询问、质疑）：陈刚

项目联系方式（询问、质疑）：0574-62883557

投诉联系部门：宁波市黄湖监狱 法制与监察审计处

投诉联系人：沈女士

投诉联系方式：0574-62883518

# 

# 采购需求

**一、商务要求**

**1、总体要求**

1.1.必须符合招标文件(包括补充更正，如有)的技术要求和配置；必须是国内相应制造厂商生产并提供的原装合格产品；必须是2025年1月1日以后生产的、符合国家质量技术标准的设备。

1.2.售后服务按国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行。

**2、项目履约期限**

合同签订之日起30天

**3、售后服务**

3.1.对整个项目需提供自项目竣工验收合格之日起≥3年的免费质保期，在规定的质量保证期内，供应商应对于设备、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。质保期内免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机并相应延长此保修期，否则，招标单位可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供应商承担；质保期满后提供有偿服务，投标文件中提供质保期内和质保期满后的质保服务措施方案。质保期过后如招标单位要求需提供上门维修服务，终身维修并标明保修期后的具体维修维护事宜；服务方应在投标文件中提供详细具体的售后服务保证条款及承诺。

3.2.中标单位需至少为招标单位提供1天以上时间的现场培训，保证招标单位的操作人员可以熟练操作；

3.3.投标单位需在投标文件中承诺在接到招标单位故障报修后2小时内响应，并须派遣有经验的维修人员在24小时内到现场提供免费（质保期内免费，质保期满后按相关收费标准）维修服务。项目验收合格后到免费质保期结束前，中标单位需提供7\*24小时的售后服务保障，保证接到招标单位报修电话后立即响应到场，随叫随到，该项费用包含在投标报价之内。

**4、安装调试**

4.1. 安装完成时间：合同签订生效后30日历天内完成本项目所有工作内容，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成本项目，中标方应承担由此给用户造成的损失。

4.2. 安装地点： 具体地点由采购单位指定。

4.3. 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

4.4. 中标方免费提供中标设备的安装服务。

4.5. 采购人对供应商提供的货物在使用前进行调试时，供应商需在采购人指定时间内负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由供应商提供。

**5、验收**

5.1. 到货验收：货物运抵甲方指定地点后，甲方应依据本合同及在线询价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准及时进行验收。如发生所供货物与合同约定不符，甲方有权退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。乙方应在接到甲方要求后3日内予以补救，所产生的费用及法律后果由乙方承担。

5.2.最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，采购人进行最终验收。验收时供应商必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，采购人签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，供应商应当在3日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。

5.3. 验收费用（如有）由产品供应商承担。

**6、签订合同时间**

成交通知书发出后7天

**7、合同款项支付条件及方式**

实际发生费用=综合单价\*实际发生数量，经采购人验收合格后，凭供应商开具的全额发票支付实际发生费用的100%

**8、发票要求**

增值税普通发票

**二、采购内容详情**

**1、项目基本概况**

本项目坐落于黄湖监狱农田，项目总占地面积约为20亩，主要规划建设内容分别为：新建8米宽单体大棚长约1666.75米（13334平方米）。

**2、建设内容**

2.1.GP825型单体钢架大棚参考图片：

## 1660463614322

**GP-825型单体大棚**

2.2.结构及技术说明(基本参数及性能指标)

**大棚基本参数：**

跨度 ---------------------------- 8m

长度 ----------------------------根据实际地形

肩高 ----------------------------1.7m

顶高 ----------------------------3.2m

拱距 ---------------------------- 0.7m

棚排列间距------------------------1.4m

**主要性能指标：**


风载：≥8级风

雪载：≥10㎝厚雪

**使用寿命：**

主体结构10年以上。

**结构形式：拱形结构（参考图）**



2.3.单体大棚主要材料及机构

**拱杆：**采用25\*1.5\*6000热镀锌圆管。

**斜撑：**采用25\*1.5\*6000热镀锌圆管。

**纵拉杆**：采用25\*1.2\*6000热镀锌圆管，经热镀锌处理用以连接拱杆，使之成为牢固的整体结构，纵拉杆共计3道，在顶部用拱顶簧压紧连接管。

**棚头立柱**：采用25\*1.5热镀锌圆管，每一头设置6根，一个棚共12根。

**薄膜固定卡槽：**275克镀锌板0.7mm ，大棚两侧共4条。

**卡簧**：Ø3.3mm浸塑钢丝

**钢丝夹：**Ø3.3mm镀锌钢丝

**地桩：**40cm带靶地锚，用与固定压膜线

**五金件：**热镀锌。

**门系统**：大棚门尺寸2m\*2m方管移门，采用口20\*40\*1.2mm方管焊接后热镀锌而成，不易生锈。

**防锈处理：**大棚的主体结构件均经过热浸镀锌并钝化处理；所有接触到雨水的连接部件都采用镀锌处理。

**薄膜：**8丝国产优质农膜，减雾流滴效果三个月以上。外棚围裙高度50厘米。

2.4.内棚

**内棚基本参数：**

跨度 ---------------------------- 7.6m

长度 ----------------------------根据实际地形，比外棚短1米

肩高 ----------------------------1.5m

顶高 ----------------------------2.5m

拱距 --------------------------- 2.55m

**主要材料规格**

**拱杆：**采用22\*1.2热镀锌圆管，间距1.5m。

**纵拉杆：**采用22\*1.2热镀锌圆管，经热镀锌处理用以连接拱杆，使之成为牢固的整体结构，龙骨杆共计1道，在顶部用压顶簧压紧连接管。

**棚头立柱：**采用22\*1.2热镀锌圆管，每一头4根，一个棚共8根。

**薄膜固定卡槽**：275克镀锌板，厚度0.7 mm ，一个棚三道。


**卡簧**：Ø3.3mm浸塑钢丝。

**钢丝夹：**Ø2.8mm浸塑钢丝。

**薄膜**：6丝国产优质农膜，减雾流滴效果三个月以上。内棚围裙高度60厘米。

**斜撑：**采用22\*5.5米1.2热镀锌管4根。

**结构形式**：拱形结构（参考图）



# 三、需求清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号及配置要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 拱杆 | 25\*6\*1.5热镀锌 | 根 | 144 |
| 2 | 纵拉杆 | 25\*6\*1.2缩头加工 | 根 | 8.5 |
| 3 | 侧拉杆 | 25\*6\*1.2热镀锌 | 根 | 17 |
| 4 | 摇杆 | 22\*6\*1.2热镀锌 | 根 | 17 |
| 5 | 门头斜撑 | 25\*6\*1.5热镀锌 | 根 | 4 |
| 6 | 棚头立柱 | 25\*1.5热镀锌 | 套 | 1 |
| 7 | 连接管 | 30\*1.5\*240热镀锌 | 只 | 72 |
| 8 | 压顶簧 | 25热镀锌 | 个 | 216 |
| 9 | 固定卡 | 25\*1.5镀锌板 | 副 | 308 |
| 10 | 卡槽 | 4\*0.7mm275克镀锌板 | 根 | 58 |
| 11 | 卡槽连接片 | 镀锌板 | 个 | 60 |
| 12 | 卡簧 | 3.3mm必立特 | 根 | 116 |
| 13 | 夹箍 | 3.3mm镀锌板 | 只 | 50 |
| 14 | 压膜卡 | 22塑料 | 只 | 170 |
| 15 | 压膜卡 | 25塑料 | 只 | 20 |
| 16 | 压膜绳 | 2.0宽白色编织带 | 卷 | 1 |
| 17 | 地桩 | 40cm铁制品 | 个 | 32 |
| 18 | U型卡 | 五金 | 只 | 20 |
| 19 | 螺丝螺母 | 五金 | 套 | 1 |
| 20 | 侧卷膜器 | 韩式 | 套 | 2 |
| 21 | 门座 |  | 只 | 4 |
| 22 | 摇门 | 热镀锌 | 套 | 1 |
| 23 | 拉杆护套 | 塑料 | 只 | 6 |
| 24 | 薄膜 | 8丝0.08mm杭州新光 | 公斤 | 60 |
| 25 | 内棚拱杆 | 22\*5.5\*1.2热镀锌 | 根 | 40 |
| 26 | 连接管 | 热镀锌 | 只 | 20 |
| 27 | 斜撑 | 22\*5.5\*1.2热镀锌 | 根 | 4 |
| 28 | 压顶簧 |  | 个 | 20 |
| 29 | 纵拉杆 | 22\*6\*1.2热镀锌 | 根 | 8.5 |
| 30 | 薄膜 | 6丝0.06mm杭州新光 | 公斤 | 60 |
| 31 | 运费 | 项 | 平方米 | 397.6 |
| 32 | 人工费 | 项 | 平方米 | 397.6 |

注：

1. 蔬菜单体大棚需求按49.7米\*0.7间距\*1个棚材料=397.6平方 按每只长49.7米，宽8米，三纵四卡，配手动卷膜器， 0.7米间距配置清单。
2. 内棚需求按49.7米棚、间距2.55米、 一纵无卡、无卷膜配置清单
3. .所列服务为对应本项目采购需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

**询价采购合同**

**（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）**

**采购单位（甲方）：**

**供货商（乙方）：**

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及HHJY2025-GK-018询价项目的成交结果，双方签署本合同，以资共同遵守。

**一、采购标的** 金额单位：元

| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 配置要求 | 采购数量 | 单位 | 成交单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（元） | |  | | | | | |
| 合同总价（大写） | |  | | | | | |

 注：合同总价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用，包含但不限于：供货、运输装卸、安装调试、产品保护、备品备件、配件、附件、培训、税金、保险、验收、辅助工作及售后服务等为完成本项目服务所需的全部应有费用。

**二、供货范围**

合同供货范围包括了所有合同货物、相关的技术资料。

在执行合同过程中如发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同货物的性能所必须的，则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的货物及技术服务等在最短的合理时间内补齐。

**三、货款结算**

1、甲方按以下第  （1） 种方式支付乙方合同价款。

（1）一次性支付：

本合同项下的全部货物安装调试完毕并经最终验收合格后 个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。

（2）分期支付：

①甲方应于本合同生效后 个工作日内向乙方支付合同总价款的 作为预付款，计￥ 元（大写   整）；

②全部货物验收合格后 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的  ，计￥ 元（大写   整）。

③

2、由甲方在规定期限内自行将货款直接支付给乙方。

3、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

**四、履约保证金**

1、本合同签订后 个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价 %的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。

2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自 合同约定的质保期届满后由甲方无息返还给乙方。

**五、质量保证与权利保证**

1、乙方应保证所供货物是全新且未使用过的，并完全符合政府采购规定的质量性能规格型号和价格、服务要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料等缺陷而产生的故障负责。

2、货物质量应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准，出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。

3、乙方保证其对货物及服务项下所有内容拥有完整、独立、有效的所有权，且完全有能力授权甲方永久、免费、全球范围内使用货物附属软件（如有）。

4、乙方保证其交付的所有货物、软件及服务等，不会侵犯任何第三方的知识产权和其它权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

**六、转包或分包**

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

**七、货物包装**

1、乙方提供的全部货物均应按国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及其他相关规定进行包装。该包装应适于远程运输和反复装卸，并具有防潮、防震、防锈、防霉等作用，以确保货物安全无损地运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

2、乙方应向甲方提供使用货物的有关技术资料，包括相应的每套设备和仪器的中文技术文件，例如：商品目录、图纸、使用说明、质量检验证明、操作手册，维护手册或服务指南等。该类文件应包装好随货发运。

**八、货物交付**

1、交货期：合同签订后 个工作日内

2、交货方式：送货上门及安装

3、收货信息：

（1）收货人： ；手机号码： ；收货地址： ；

4、乙方应提前 天以书面形式通知甲方货物备妥待运日期及装箱清单，甲方应为接收货物做好前期准备。如甲方不具备接收货物的条件，应在约定的交货日期 日前以书面形式通知乙方，并重新确定交货日期。

5、交货前，乙方应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

**九、安装与验收**

1、到货验收：货物运抵甲方指定地点后，甲方应依据本合同及在线询价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准及时进行验收。如发生所供货物与合同约定不符，甲方有权退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。乙方应在接到甲方要求后     日内予以补救，所产生的费用及法律后果由乙方承担。

2、安装调试： 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需在甲方指定时间内负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方提供。

安装调试过程中，乙方应采取安全保障措施，保证人员安全。如因乙方原因造成人员伤亡和财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

3、最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方进行最终验收。验收时乙方必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当在    日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由      方承担。

5、货物毁损、灭失的风险，自货物最终验收合格之日起由甲方承担。

**十、保修与售后服务**

1、质保期为 年，  自验收合格之日起 起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。

2、技术支持

（1）远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供  7\*24 小时技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。

（2）现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，乙方应在 小时内派遣相关人员赶赴现场，     小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后 小时内到达现场抢修，并于到达现场     小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经     次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。返修或更换后的部件保修期应重新计算。

（3）技术升级支持：乙方应提供货物所配置软件的终身免费维护和升级服务，保证货物正常运行，且不影响甲方其它运行环境。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

**十一、保密条款**

1、乙方对履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，未经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向甲方支付违约金    万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

**十二、违约责任**

1、本合同项下货物在交货、安装调试、验收及质保期等任何阶段内不符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方有权向乙方索赔并选择下列一项或多项补救措施：

（1）由乙方采取措施消除设备缺陷或不符合合同之处，如果乙方不能及时消除缺陷，甲方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（2）由乙方在接到甲方通知后      日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备更换有缺陷的设备或用新的技术资料替换有错误的技术资料或补供遗漏的设备或技术资料等，乙方应承担一切费用和风险并负担给甲方造成的全部损失。

（3）根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。

（4）退货，乙方应退还甲方支付的全部合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货款总值    %的违约金。

3、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，每逾期一日，应按逾期付款总额    ‰向乙方支付违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按逾期交货总额    ‰向甲方支付违约金。逾期超过约定日期     个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总额    %的违约金。

乙方未在约定时间内完成安装调试的，参照前款约定承担违约责任。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及在线询价文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总值     %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

6、乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付      元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

7、因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值     %的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

**十三、不可抗力**

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。同时应立即尽一切合理努力采取措施，消除影响，减少损失。

4、如果不可抗力事件延续     日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十四、法律适用与争议解决**

1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

3、

**十五、合同生效及其他**

1、本合同经甲、乙双方加盖单位公章后生效，合同一式 份，甲、乙双方各执 份，具有同等法律效力。

2、本次采购过程中形成的询价文件、响应文件、补充协议、附件等与本合同具有同等法律效力。各项文件之间约定不一致的，以签署时间在后者的为准。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

（本页无正文，为《询价采购合同》之签章页）

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（公章）： | 乙方（公章）： |
| 法定（授权）代表人 （签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期：         年 月 日 |

# 响应文件格式

# 1.法定代表人授权委托书

授权委托书

致： （采购人）

我 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人，现授权委托 （姓名） 、身份证号： 联系电话： 以我方的名义参加 宁波市黄湖监狱单体大棚搭建采购项目 采购响应的一切事项，其法律后果由我方承担。

本授权书自出具之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此授权。

投标人： （填写全称并加盖公章）

授权委托日期： 年 月 日

# 2.询价响应函

致：宁波市黄湖监狱

(响应方全称) 参加贵方组织的 宁波市黄湖监狱单体大棚搭建采购项目（项目编号：HHJY2025-GK-018） 询价响应活动。为此承诺：

1、提供采购文件规定的全部响应文件。

2、我方承诺承担所发生的所有费用。

3、我方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求。

4、若成交，我方将按采购文件规定履行合同责任和义务。

5、报价响应文件自开标之日起有效期为30天。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与其响应有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

7、我方承诺，与采购人无任何直接或间接的关联。

8、我方郑重声明：我们符合采购法规定的参加采购活动应当具备的条件；具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

9、我方与本次采购活动有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：

电话：

供应商名称（公章）：

供应商代表（签字或印章）：

电话： 传真： 邮编：

# 3.采购需求响应表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 采购文件的要求 | 响应 | 偏离说明 |
| 1 | 总体要求 | 符合询价文件要求 |  |  |
| 2 | 项目履约期限 | 合同签订之日起30天 |  |  |
| 3 | 售后服务 | 按本项目采购文件要求完成相应服务 |  |  |
| 4 | 安装调试 | 符合询价文件要求 |  |  |
| 5 | 验收标准 | 按采购文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人进行验收。 |  |  |
| 6 | 签订合同时间 | 成交通知书发出后7天 |  |  |
| 7 | 合同款项支付条件及方式 | 实际发生费用=综合单价\*实际发生数量，经采购人验收合格后，凭供应商开具的全额发票支付实际发生费用的100% |  |  |
| 8 | 发票要求 | 增值税普通发票 |  |  |

注：响应栏填写“响应”即为满足采购文件的要求，填写“正偏离”即为优于采购文件的要求，填写“负偏离”即为不能满足采购文件的要求，响应有“正偏离”和“负偏离”的应当在“偏离说明”栏进行明确描述，响应情况由评审小组认定。

供应商： （填写全称并加盖公章)

日 期：

# 4.报价一览表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 宁波市黄湖监狱单体大棚搭建采购项目 |
| 项目编号 | HHJY2025-GK-018 |
| 报价 | 小写： 元  大写： 元 |

注:报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或其授权代表签字，否则评审小组将不接受该修改内容。

供应商： （填写全称并加盖公章)

法人代表（签字）：

日 期：

# 5.分项报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 品牌型号及配置要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计金额（元） |
| 1 | 拱杆 | 25\*6\*1.5热镀锌 | 根 | 144 |  |  |
| 2 | 纵拉杆 | 25\*6\*1.2缩头加工 | 根 | 8.5 |  |  |
| 3 | 侧拉杆 | 25\*6\*1.2热镀锌 | 根 | 17 |  |  |
| 4 | 摇杆 | 22\*6\*1.2热镀锌 | 根 | 17 |  |  |
| 5 | 门头斜撑 | 25\*6\*1.5热镀锌 | 根 | 4 |  |  |
| 6 | 棚头立柱 | 25\*1.5热镀锌 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 连接管 | 30\*1.5\*240热镀锌 | 只 | 72 |  |  |
| 8 | 压顶簧 | 25热镀锌 | 个 | 216 |  |  |
| 9 | 固定卡 | 25\*1.5镀锌板 | 副 | 308 |  |  |
| 10 | 卡槽 | 4\*0.7mm275克镀锌板 | 根 | 58 |  |  |
| 11 | 卡槽连接片 | 镀锌板 | 个 | 60 |  |  |
| 12 | 卡簧 | 3.3mm必立特 | 根 | 116 |  |  |
| 13 | 夹箍 | 3.3mm镀锌板 | 只 | 50 |  |  |
| 14 | 压膜卡 | 22塑料 | 只 | 170 |  |  |
| 15 | 压膜卡 | 25塑料 | 只 | 20 |  |  |
| 16 | 压膜绳 | 2.0宽白色编织带 | 卷 | 1 |  |  |
| 17 | 地桩 | 40cm铁制品 | 个 | 32 |  |  |
| 18 | U型卡 | 五金 | 只 | 20 |  |  |
| 19 | 螺丝螺母 | 五金 | 套 | 1 |  |  |
| 20 | 侧卷膜器 | 韩式 | 套 | 2 |  |  |
| 21 | 门座 |  | 只 | 4 |  |  |
| 22 | 摇门 | 热镀锌 | 套 | 1 |  |  |
| 23 | 拉杆护套 | 塑料 | 只 | 6 |  |  |
| 24 | 薄膜 | 8丝0.08mm杭州新光 | 公斤 | 60 |  |  |
| 25 | 内棚拱杆 | 22\*5.5\*1.2热镀锌 | 根 | 40 |  |  |
| 26 | 连接管 | 热镀锌 | 只 | 20 |  |  |
| 27 | 斜撑 | 22\*5.5\*1.2热镀锌 | 根 | 4 |  |  |
| 28 | 压顶簧 |  | 个 | 20 |  |  |
| 29 | 纵拉杆 | 22\*6\*1.2热镀锌 | 根 | 8.5 |  |  |
| 30 | 薄膜 | 6丝0.06mm杭州新光 | 公斤 | 60 |  |  |
| 31 | 运费 | 项 | 平方米 | 397.6 |  |  |
| 32 | 人工费 | 项 | 平方米 | 397.6 |  |  |
| 合计金额（元） | | | | | |  |

注：

1. 蔬菜单体大棚需求按49.7米\*0.7间距\*1个棚材料=397.6平方 按每只长49.7米，宽8米，三纵四卡，配手动卷膜器， 0.7米间距配置清单。
2. 内棚需求按49.7米棚、间距2.55米、 一纵无卡、无卷膜配置清单
3. .所列服务为对应本项目采购需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

供应商： （填写全称并加盖公章)

日 期：

**6.加盖公章的营业执照副本复印件；**

**7.加盖公章的法定代表人和授权委托人身份证复印件；**

**8.本项目要求提供的其它材料（如有）。**