|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术说明 | 数量 |
| **清洗和干燥设备** |
| 1 | 快速式全自动清洗消毒器 | 1. 标准程序周期：35min
2. 双门互锁，自动升降门
3. 清洗舱容积：520L
 | 1 |
| 2 | 干燥柜 | 1. 主要用于对人工清洗器械进行干燥处理；
2. 容积400升
3. 设备具备双门互锁功能
 | 1 |
| 3 | 水处理系统 | 1. 单级水出水量：500L/h
2. 全自动控制
3. 出水压力：0.2-0.3Mpa

4、单级反渗透，1000L水箱1个 | 1 |
| 4 | 小型全自动清洗消毒器 | 1. 容积180升
2. 一次可以处理32把牙科手机清洗机
3. 舱体316L不锈钢
 | 1 |
| 5 | 超声波清洗机 | 1. 1.设备容积80升
2. 2.进口超声换能头
 | 1 |
| 灭菌设备 |
| 1 |  脉动真空灭菌器 | 1. 容积：650L；
2. 双门、机动门；
3. 主体寿命:10年
4. 自带蒸汽发生器
 | 1 |
| 2 | 低温等离子体灭菌器 | 1、低温等离子灭菌器2、电动升降门；3、容积：135L | 1 |
| 检测设备以及辅助设备 |
| 1 | 极速生物阅读器 |  1.60分钟出培养结果 2.高温和低温通用 | **1** |
| 2 | 封口一体机 | 1.触摸屏控制 | 1 |
| 物流仓储设备 |
| 1 | 两槽污物清洗槽 | 1. 外形尺寸：1300X630X950mm；
2. 水槽尺寸：520X420X260mm；

用于污染物品的手工清洗。 | 1 |
| 2 | 清洗工作台 | 1. 单层；
2. 全不锈钢；

外形尺寸：1800×1100×800mm。 | 1 |
| 3 | 包布检查打包台 | 1. 不锈钢材质
2. 桌面大玻璃、带检查灯；

外形尺寸：2000×1300×850mm。 | 1  |
| 4 | 器械打包台 | 1.304不锈钢材质1. 设备尺寸：2000x1100x1450mm
 | 1 |
| 5 | 传递窗 | 1.304不锈钢材质2.设备尺寸 | 1 |
| 6 | 器械柜 | 1. 不锈钢；
2. 上下两层独立开门，带玻璃视窗；
3. 每层标配一层隔板；

外形尺寸：960x450x1750mm。 | 1 |
| 7 | 密封下送车 | 1. 材质304不锈钢
2. 双层复合门板，内置搁板;

外形尺寸：1060×690×1050mm。 | 2  |
| 内镜清洗设备 |
| 1 | 全自动软式内镜清洗消毒器 | 1.设备为双缸配置一次可以清洗2条镜子、用过氧乙酸消毒液-一用一排，符合国家对软镜最新灭菌要求 | 1 |
| 2 | 内镜清洗工作站 | 1.设备为4槽+1个干燥台 | 1 |
| 3 | 内镜纯水机 | 1.设备为300升2.产水符合内镜用水标准菌落数≤10CFU/100ml | 1 |
| 4 | 内镜储存柜 | 1.储存6条镜子 | 1 |
| 其他设备 |
| 1 | 器械喷枪-水枪 | 1. 八个喷头；
2. 一把枪；

用水和压缩气进行清洗、干燥。 | 2 |
| 2 | 双头洗眼器 | 1. 与清洗槽配套使用；
2. 双头出水，可有效保证清洗效果；
3. 职业防护。
 | 1 |
| 3 | 两槽污物清洗槽 | 1. 外形尺寸：1300X630X950mm；
2. 水槽尺寸：520X420X260mm；

用于污染物品的手工清洗。 | 1 |
| 4 | 空压机 | 1.给气枪、脉动真空灭菌器供给压缩气 | 2 |