### 73fa230237ba359b06d3a0becd61e34

浙江省文成中学厨房设备采购

招标文件

**（电子招投标）**

编号:TSZC-A-ZB2025003

文成县教育局

天尚设计集团有限公司

二〇二五年五月

**目 录**

第一部分 招标公告

第二部分 投标供应商须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标办法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

**第一部分 招标公告**

项目概况

浙江省文成中学厨房设备采购招标项目的潜在投标供应商应在政采云平台（[https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于202 年 月 日 点 分00秒](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于202%20年%20月%20日%20点%20分00秒)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

**项目编号：**TSZC-A-ZB2025003

**项目名称：**浙江省文成中学厨房设备采购

**预算金额（元）：**680000

**最高限价（元）：**680000

**采购需求：**浙江省文成中学厨房设备采购主要内容：浙江省文成中学厨房设备采购。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

**合同履约期限：**合同签订之日起30天内完成交货、安装并调试完毕并通过验收。

**本项目接受联合体投标：****是；****否**。

**二、****申请人的资格要求：**

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

专门面向中小企业

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

4.本项目的特定资格要求：

无。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取招标文件**

**时间：**/至202 年 月 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**提交投标文件截止时间：** 202 年 月 日 点 分00秒（北京时间）

**投标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**开标时间：**202 年 月 日 点 分00秒

**开标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标供应商仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：文成县教育局

地 址：文成县大峃镇大峃街429号

传 真： /

项目联系人（询问）： 陈老师纪老师

项目联系方式（询问）：0577-67785065

质疑联系人： 纪老师

质疑联系方式： 0577-67785065

2.采购代理机构信息

名 称：天尚设计集团有限公司

地 址：浙江省文成县大峃镇徐村徐豪佳苑2幢一单元502室

传 真： /

项目联系人（询问）：赵秀敏

项目联系方式（询问）：17815786316

质疑联系人：张晓月

质疑联系方式：13967780033

3. 同级政府采购监督管理部门

名称：文成县财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

传真：/

联系人：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-88501561，0577-85501562

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标供应商须知**

**前附表**

| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **项目属性与核心产品** | 货物类，单一产品或核心产品为：电磁双头800大炒灶 |
| 2 | **采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业** | （1）标的：浙江省文成中学厨房设备采购，详见第三部分采购需求中“采购清单” ；属于 工业行业。 注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条规定：工业，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | **是否允许采购进口产品** | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 4 | **分包** | 不同意分包。 |
| 5 | **开标前答疑会或现场考察** | 不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。 |
| 6 | **样品提供** | A不要求提供。  B要求提供，  （1）样品： 电磁双头800大炒灶 ；  （2）样品制作的标准和要求： 详见评分办法 ；  （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；  （4）提供样品的时间：投标截止时间前 ；地点： 浙江省文成县大峃镇徐村徐豪佳苑2幢一单元502室 ；联系人： 赵秀敏 ，联系电话： 17815786316。请投标供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。  (5)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。  （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标供应商自理。 |
| 7 | **方案讲解演示** | A不组织。  B组织。  （1）在评标时安排每个投标供应商进行方案讲解演示。每个投标供应商时间不超过10分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过1人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。  （2）方案讲解演示方式：  现场讲解演示。现场讲解地点为浙江省文成县大峃镇徐村徐豪佳苑2幢一单元502室，讲解演示所用电脑等设备由投标供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。  注：因投标供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 8 | **投标供应商应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。  投标供应商未提供有效的资格证明文件的，视为投标供应商不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。  强制采购节能采购。产品：感应水龙头、挂式电热水器  台式混水厨房龙头。  优先采购节能产品。产品： 符合《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531）的商用燃气灶具，  优先采购环保产品。产品：属于环保品目清单“HJ/T411 水嘴”的。 |
| 10 | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。**投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标供应商在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。**投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。**提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。**  **投标报价出现下列情形的，投标无效：**  **投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**  **投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;**  **报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;**  **投标供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 11 | **中小企业信用融资** | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | **备份投标文件送达地点和签收人员** | 备份投标文件送达地点： 浙江省文成县大峃镇徐村徐豪佳苑2幢一单元 502室 ；备份投标文件签收人员联系电话：赵秀敏·联系电话:17815786316。**采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份投标文件。** |
| 13 | **特别说明** | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
| 联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。  联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | **成交候选人数量** | 本项目推荐的成交候选人数量：1 （其余为备选中标供应商，依次排名） 。 |
| 15 | **代理费用收取方式及标准** | 经采购人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由成交供应商支付，共计12000元。采购代理服务费不在报价中单列（各供应商应在报价中予以考虑），该费用必须在领取成交通知书前付清。 |

**一、总则**

**1. 适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“” 系指不适用本项目的要求。

**3.** **采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。**▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标供应商相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

3.4.2 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。**4. 询问、质疑、投诉、补偿救济**

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

　　4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　4.3.3.4事实依据；

　　4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

**二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标供应商须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**三、投标**

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标供应商按第二部分投标供应商须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不需缴纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

11.1**资格文件**：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3**报价文件：**

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 中小企业声明函。（如果有）

**投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**投标供应商提供虚假材料投标的，投标无效。**

投标供应商应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标供应商可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

**12. 投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

12.2投标供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲投标供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15.备份投标文件**

15.1投标供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，**但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标供应商提交备份投标文件。**

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标供应商名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。**不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

15.3直接提交备份投标文件的，投标供应商应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标供应商应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标供应商须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标供应商自行负责。

**15.5投标供应商仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

**16.投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

**17.投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲**投标供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标供应商延长投标有效期。投标供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标供应商拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18.开标**

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

　18.3**投标文件未按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

**19.资格审查**

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标供应商的资格进行审查。

19.2投标供应商未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标供应商不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标供应商不足3家的，不再评标。

**20.信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标供应商的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

**21.** 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标供应商对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见招标文件第四部分评标办法。**

**六、定 标**

**22. 确定中标供应商**

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

**23.4** 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

**七、合同授予**

**24.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25. 合同的签订**

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

**26. 履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

**27.预付款**

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

**八、电子交易活动的中止**

**28. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

**30.验收**

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

**第三部分 采购需求**

1. **采购内容及技术要求：**

采购内容：浙江省文成中学厨房设备采购，包括本次采购产品的供货、安装(含配套施工、辅材辅料）、运输、装卸、调试、验收配合、技术培训、售后服务及伴随的其他服务等。

1. 采购需求清单及详细技术指标要求：

**1.1采购内容：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 女一次更衣 | 项 | 1 |  |
| 2 | 男一次更衣 | 项 | 1 |  |
| 3 | 洁具间 | 项 | 1 |  |
| 4 | 主食库 | 项 | 1 |  |
| 5 | 副食库 | 项 | 1 |  |
| 6 | 加工切配间 | 项 | 1 |  |
| 7 | 蒸煮烹饪间 | 项 | 1 |  |
| 8 | 二次更衣 | 项 | 1 |  |
| 9 | 配餐间 | 项 | 1 |  |
| 10 | 早餐档 | 项 | 1 |  |
| 11 | 洗消间 | 项 | 1 |  |
| 12 | 餐厅 | 项 | 1 |  |
| 13 | 配件 | 项 | 1 |  |
| 14 | 排烟系统 | 项 | 1 |  |
| 15 | 加工切配间冷风系统 | 项 | 1 |  |

**1.2采购清单**

| 项目 | 名称 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| **女一次更衣** | | | |
| 1 | 挂式洗手星盆  说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面厚度≥1.25mm，星盆斗厚度≥1.25mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。  规格（mm）：400×450×（200+150） | 1台 |  |
| 2 | 感应水龙头  说明：单孔装台面龙头，配G1/1′进水接头，出水管中心距60mm，4′对中镀铬镍黄铜本体。**▲属于政府强制节能采购产品，需在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标文件做无效处理。** | 1个 |  |
| 3 | 干手器  说明：智能全自动感应，涡轮增压风箱，强劲风力，安全保护，为洁净双手保驾护航。  功率：2000W/220V | 1台 | timg (1) |
| 4 | 六门不锈钢更衣柜  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制作，门面实际厚度不低于0.95mm；底板、层板实际厚度不低于0.95mm。六开门设计，独立带锁，内置层板，配不锈钢加强筋。  规格(mm)：900×400×1800 | 1台 |  |
| 5 | 粘捕式灭蝇灯  说明：采用诱蚊、蝇紫外线灯管，发出良性紫外光波（对人体无害），诱蚊、蝇飞入电网而被击死，国际认可的安全升压技术，输出电压稳定，绝缘良好，使用寿命长，适用面积: 20㎡-50㎡，  ABS抗助燃外壳；  功率：8W/220V | 1盏 |  |
| **男一次更衣** | | | |
| 6 | 挂式洗手星盆  说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面≥1.25mm，星盆斗≥1.25mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。  规格（mm）：400×450×（200+150） | 1台 |  |
| 7 | 感应水龙头  说明：单孔装台面龙头，配G1/1′进水接头，出水管中心距60mm，4′对中镀铬镍黄铜本体。**▲属于政府强制节能采购产品，需在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标文件做无效处理。** | 1个 |  |
| 8 | 干手器  说明：智能全自动感应，涡轮增压风箱，强劲风力，安全保护，为洁净双手保驾护航。  功率：2000W/220V | 1台 | timg (1) |
| 9 | 六门不锈钢更衣柜  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制作，门面实际厚度不低于0.95mm；底板、层板实际厚度不低于0.95mm。六开门设计，独立带锁，内置层板，配不锈钢加强筋。  规格（mm）：900×400×1800 | 1台 |  |
| 10 | 粘捕式灭蝇灯  说明：采用诱蚊、蝇紫外线灯管，发出良性紫外光波（对人体无害），诱蚊、蝇飞入电网而被击死，国际认可的安全升压技术，输出电压稳定，绝缘良好，使用寿命长，适用面积: 20㎡-50㎡，  ABS抗助燃外壳；  功率：8W/220V | 1盏 |  |
| **洁具间** | | | |
| 11 | 拖把池连架  说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面厚度≥1.25mm。，星盆斗厚度≥1.25mm。，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。  规格（mm）：600×500×500 | 1台 | T1g3 |
| 12 | 拖把池连架  说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面厚度≥1.25mm。，星盆斗厚度≥1.25mm。，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。  规格（mm）：900×500×(500+1300) | 1台 | T1g3 |
| **主食库** | | | |
| 13 | 低搁架  说明：选用SUS304-2B优质50×50不锈钢方管制作，骨架厚度≥1.25mm。配防滑皮垫。  规格（mm）：1200×500×300 | 3台 | 说明: 低搁架 副本 |
| 14 | 粘捕式灭蝇灯  说明：采用诱蚊、蝇紫外线灯管，发出良性紫外光波（对人体无害），诱蚊、蝇飞入电网而被击死，国际认可的安全升压技术，输出电压稳定，绝缘良好，使用寿命长，适用面积: 20㎡-50㎡，  ABS抗助燃外壳；  功率：8W/220V | 1盏 |  |
| 15 | 加重平板车  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制作，面板厚度≥1.25mm。加重型；配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣。  规格（mm）：900×500×900 | 1辆 | 说明: 说明: 说明: 平板车 |
| **副食库** | | | |
| 16 | 四层平板架  说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，骨架厚度≥1.25mm。￠38圆管，层板厚度≥0.95mm 下衬加宽加强，脚φ38×1.25mm（配有可调子弹脚）。  规格（mm）：1200×500×1550 | 3台 |  |
| 17 | 加重平板车  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制作，面板厚度≥1.25mm。加重型；配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣。  规格：900×500×900 | 1辆 | 说明: 说明: 说明: 平板车 |
| 18 | 粘捕式灭蝇灯  说明：采用诱蚊、蝇紫外线灯管，发出良性紫外光波（对人体无害），诱蚊、蝇飞入电网而被击死，国际认可的安全升压技术，输出电压稳定，绝缘良好，使用寿命长，适用面积: 20㎡-50㎡，  ABS抗助燃外壳；  功率：8W/220V | 1盏 |  |
| **加工切配间** | | | |
| 19 | 大单星盆台  说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面厚度≥1.25mm，星盆斗厚度≥1.25mm，加强筋厚度≥0.95mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。  规格（mm）：1000×700×(850+150) | 2台 |  |
| 20 | 双星连盆台  说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面厚度≥1.2mm，星盆斗厚度≥1.2mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。  规格（mm）：1500×700×（850+150） | 1台 |  |
| 21 | 单星剖鱼盆台  说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面厚度≥1.25mm，星盆斗厚度≥1.25mm，加强筋厚度≥0.95mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。  规格（mm）：1200×700×(850+150) | 1台 |  |
| 22 | 泔水台车  说明：选用SUS304-2B不锈钢板制作，台面厚度≥1.25mm，加强筋采用厚度≥1.2mm不锈钢板,脚φ41×≥0.95mm配有可调子弹脚，（车、桶、台配套）。  规格(mm)：800×700×(850+150) | 1台 | 泔水台车 副本 |
| 23 | 双层平板工作台  说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面厚度≥1.25mm（下衬12mm高密度板减噪）。下层板采用厚度≥0.95mm不锈钢板复边成型。加强筋厚度≥0.95mm（配有可调子弹脚）。  规格(mm)：1500×700×850 | 6台 | 双层工作台 |
| 24 | 四门双温柜  1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定功率：400W，温度区间：冷藏-6~10℃，容积960L；优质SUS304-2B不锈钢板制造前板板材厚度≥0.7mm、外立板≥0.5mm、内胆板厚度≥0.5mm；  2、采用优质压缩机，蒸发器采用铜管、冷凝器采用铜冷片式、强制散热、使用性能好；  3、真铜材质高效降温，关键部分使用铜管材质，耐腐耐用，快速制冷；  4、发泡材料厚度≥60mm；有效隔绝外部气温；  5、内层架采用不锈钢钢筋网片；采用福玛轮。  6、具备≥7寸多功能液晶触控显示屏，实时掌握设备运行状况，用电量累计显示，故障显示；  7、设备显示屏显示用电量显示、工作时间显示、温度显示，工作状态显示；  8、设备有无线连接功能（通过与手机蓝牙或WIFI连接，可设置设备参数及功能的开启和关闭，可对杀菌时间段设定、电磁锁锁门时间段设定、温度区间设定)；  规格：1210×760×1925 | 1台 | 1587486766(1) |
| 25 | 刀具砧板消毒柜  说明：采用优质304#不锈钢板制作，厚度≥1.25mm 玻璃开门， 余板厚度≥0.95mm， 大容量存储，红外线消毒带热风循环，杀毒效果彻底、无死角，采用大视野可视窗。  功率：220v/3kw  规格：1200×600×1720 | 1台 |  |
| 26 | 全自动电热开水器连座台  水胆容量：≧80L  产 水 量：开水≧180L/h  出水方式：二龙头用，出水温度100℃  过滤方式：三筒四级过滤，过滤水中杂质、余氯等，水质保证符合国家标准。  材质：外壳不锈钢镜面板，内胆采用304-2B不锈钢，水槽采用304-2B不锈钢和304丝网板，水槽厚度为≧1.0mm、门板和侧板厚度为≧0.6mm，食品级不锈钢波纹管,其他：  1.采用科学加热方式，步进加热连续供水，杜绝阴阳水，千滚水。  2.微电脑控制，可以定时开关机。  3.具备有防干烧，防蒸汽、防漏功能。  .机器前需要求有漏电保户装置.  4.排水管是为PPR给水管。  功率/电压：12KW/3PH/380V。 | 1台 | 开水器连座架 |
| 27 | 四层格栅架  说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，骨架厚度≥1.25mm，￠38圆管，栅板厚度≥0.95mm。复边成条状，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）。  规格(mm）：1150×500×1550 | 2台 |  |
| 28 | 粘捕式灭蝇灯  说明：采用诱蚊、蝇紫外线灯管，发出良性紫外光波（对人体无害），诱蚊、蝇飞入电网而被击死，国际认可的安全升压技术，输出电压稳定，绝缘良好，使用寿命长，适用面积: 20㎡-50㎡，  ABS抗助燃外壳；  功率：8W/220V | 2盏 |  |
| 29 | 挂式电热水器  说明：圆筒型；能效等级：二级及以上。额定功率：3000W，220V  机械式，金圭内胆，冷热两用，水电分离，蓝晶硅防结垢加热器。  容量：120L  防水等级：≥IPX4  加热方式：双管加热。  **▲属于政府强制节能采购产品，需在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标文件做无效处理。** | 1台 | 1656901688743 |
| **蒸煮烹饪间** | | | |
| 30 | 电磁双头800大炒灶  说明：1. 明火仿真控制技术，加热面积大、加热均匀，能根据变化及时调整输出，达到最佳火力；  2. ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠；  3. 全封闭机芯，喇叭形隧道散热风道设计，散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路；  4. PPS“齿”形线盘组件，高效聚能稀土磁条，磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘；  5. LED彩色数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度和累计用电量，具有中文故障显示功能。  6. 一体成型台面，IPX6及以上标准防水设计，无惧四面直接强烈喷水；  7. 全SUS304不锈钢机身，炉面板厚度≥1.5mm，前面板、侧面板、背板、后封板、底板厚度≥1.0mm；  8. 配备豪华SUS304不锈钢摇摆水龙头，三点固定设计，坚固耐用，安全防漏；  9. SUS409材质大锅，厚度≥3.0mm，坚固耐用；  10. 立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫；  11. 合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫，9档火力控制，档位清晰手感好。  ★10、所投产品整机提供带CNAS或CMA标识的检测报告，产品满足GB/T 4208-2017标准检测，①灰尘无法进入产品内部，直径1mm的金属试验线无法进入壳内合格；②水深：2米、时间：30分钟状态下水无法进入产品内部合格；提供防护等级≥IP67检测报告扫描件，不提供或不满足视为负偏离。  功率/电压：≥20kw+20kw/380v  规格（mm）：1900×1100×(800+450) | 1台 | 双头大炒.png |
| 31 | 电磁一炒连单尾撑  说明：1、材质：面板采用一体成型优质304#不锈钢板，实厚≥1.25mm，侧板厚≥1.0mm。  2、锅具通过食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品。  3、采用6mmΦ400耐900℃高温防撞击5000G微晶玻璃。  4、配置金属旋转9档开关及电源开关预防失误操作带来灾害。  5、机芯核心部件采用不同导热特殊材料灌封，散热的同时又能达到防水，防潮效果。  6、采用识字量运算控制，AI智能调节算法真正实现对功率、频率、温度、电源、电压、电流、相位、频率等参数的数字化控制。  7、采用变频送风技术，同步感应追踪多路工作点温度，大大增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。  8、线盘采用耐高温高频线制作锅底发热均匀无盲区同时提高有效热能降低用电成本。  9、抛锅零等待技术自动跟踪抛锅高度调节功率，功率变化无延时，真正实现明火抛锅、翻炒的效果  10、具备雷达探测仪360°全方位实时探测操作员长时间离岗自动关机杜绝一切安全隐患。  11、LED中文提示信息、系统故障自动检测报警及一键报修售后功能。  ★12、所投电磁小炒灶整机提供带CNAS或CMA标识的检测报告，产品满足GB/T 4208-2017标准检测，①灰尘无法进入产品内部，直径1mm的金属试验线无法进入壳内合格；②水深：2米、时间：30分钟状态下水无法进入产品内部合格；提供防护等级≥IP67检测报告，不提供或不满足视为负偏离。  功率/电压：15kw/380v  规格（mm）：1100×1100×(800+450) | 1台 | 单头单尾.png |
| 32 | 调料平台  材质：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面厚度≥1.2mm，下横通采用φ25圆管，圆通脚采用φ38不锈钢加厚圆管制作，厚度≥1.0，配不锈钢加强筋，重力不锈钢可调节子弹脚。  规格(mm)：500×1100×(800+450) | 2台 | 调料台01 |
| 33 | 电磁双门双控24盆蒸饭柜  说明：1、材质：面板采用一体成型优质304#不锈钢板，面板厚厚度≥1.35mm ，侧板厚厚度≥0.95mm 。  2、配置金属旋转9档开关及电源开关预防失误操作带来灾害。  3、机芯核心部件采用不同导热特殊材料灌封，散热的同时又能达到防水，防潮效果。  4、采用识字量运算控制，AI智能调节算法真正实现对功率、频率、温度、电源、电压、电流、相位、频率等参数的数字化控制。  5、采用变频送风技术，同步感应追踪多路工作点温度，大大增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。  6、线盘采用耐高温高频线制作锅底发热均匀无盲区同时提高有效热能降低用电成本。  7、采用一键补水装置防止干烧及水箱底部残渣回收让水质更清晰无异味。  8、采用一体成型饭盆卡槽避免操作失误时导致损伤。  10、采用食品级灌封保温无异味材料增长保温时效。  10、具备雷达探测仪360°全方位实时探测操作员长时间离岗自动关机杜绝一切安全隐患。  11、LED中文提示信息、系统故障自动检测报警及一键报修售后功能。  ★12、所投电磁蒸饭柜整机提供带CNAS或CMA标识的检测报告，产品满足GB/T 4208-2017标准检测，①灰尘无法进入产品内部，直径1mm的金属试验线无法进入壳内合格；②水深：2米、时间：30分钟状态下水无法进入产品内部合格；提供防护等级≥IP67检测报告扫描件，不提供或不满足视为负偏离。  功率/电压：15KW×2/380V/  规格(mm)：1200×900×1700（±5mm） | 1台 | ec21848f8bb3f7e1a3265a0ff8d003a |
| 34 | 电磁三门海鲜蒸柜  说明：—材质：箱体SUS304 2B厚度≥1.35mm ，其余板材SUS201，厚度≥0.95mm ，  —8档磁控开关火力控制，自动进水，配置缺水保护模块； —三相四线制接线方式；  —整机通过IPX6级防水等级测试，四面可直接喷淋；  —IGBT模块，元器件偏差率低，性能稳定，寿命持久； —变频风扇设计，根据环境温度高低，自适应调节风扇转速，延长风扇实用寿命；  —宽电压设计，实用各类电网电压需求；  —LED全中文显示屏设计，直观显示设备运行状态；  ★所投电磁蒸柜整机提供带CNAS或CMA标识的检测报告，产品满足GB/T 4208-2017标准检测，①灰尘无法进入产品内部，直径 1mm 的金属试验线无法进入壳内合格；②水深：2米、时间：30分钟状态下水无法进入产品内部合格；提供防护等级≥IP67检测报告扫描件，不提供或不满足视为负偏离。  功率/电压：30KW/380v  规格(mm)：900×900×1850 | 1台 | D (54) |
| 35 | 电磁单头矮汤炉  说明：1、材质：面板采用一体成型优质304#不锈钢板，实厚≥1.25mm，侧板厚≥1.0mm。  2、500×600三层复合底汤桶通过食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品。  3、采用6mmΦ430耐900℃高温防撞击5000G微晶玻璃。  4、配置金属旋转9档开关及电源开关预防失误操作带来灾害。  5、机芯核心部件采用不同导热特殊材料灌封，散热的同时又能达到防水，防潮效果。  6、采用识字量运算控制，AI智能调节算法真正实现对功率、频率、温度、电源、电压、电流、相位、频率等参数的数字化控制。  7、采用变频送风技术，同步感应追踪多路工作点温度，大大增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。  8、线盘采用耐高温高频线制作锅底发热均匀无盲区同时提高有效热能降低用电成本。  9、采用雷达探测仪360°全方位实时探测操作员长时间离岗自动关机杜绝一切安全隐患。  10、LED中文提示信息、系统故障自动检测报警及一键报修售后功能。  11、  ★所投电磁矮汤炉整机提供带CNAS或CMA标识的检测报告，产品满足GB/T 4208-2017标准检测，①灰尘无法进入产品内部，直径 1mm 的金属试验线无法进入壳内合格；②水深：2米、时间：30分钟状态下水无法进入产品内部合格；提供防护等级≥IP67检测报告扫描件，不提供或不满足视为负偏离。  功率/电压：15kw/380v  规格(mm)：650×750×550+700 | 1台 | DSC_0183-3.png |
| 36 | 商用米糊豆浆机连底座  说明：豆浆、营养米糊、果蔬糜粥、绿豆沙、玉米糊、自动脱浆、预约烧水、复位  容量：15-35L | 1台 |  |
| 37 | 油烟一体机  说明：1、设备为全201不锈钢材质，内置静电油烟净化单元以及自带抽风动力，带LED防爆照明灯，可前/后/上三向出风，灵活安装；  2、电场主体为全201不锈钢蜂巢圆筒结构，同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护保养；  3、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子；  4、设备电源为智能数字高频高压电源，内置微电脑芯片，可选择高效、延长清洗周期、安全等工作模式，高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全；为有效收集油烟粒子和去除气味，每个高压电源至少能给电场主体提供14 -16 KV的电压。恒流装置可把电流保持在40MA左右以确保设备的净化效率保持高效；高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接，更加安全牢固；设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。  ★5、提供油烟净化一体机整机设备带CNAS或CMA标识的检测报告，检测报告需同时满足以下内容：  产品满足GB 4706.1-2005 GB 4706.95-2008标准进行26项目检测，①电击防护判定为Ⅰ类；②防水等级合格；③接地连续性的部件防腐蚀合格，④整机不具有辐射以及毒性和类似危险。⑤设备标有IP代码的第一特征数字，应满足GB4208的有关要求。  ★6、提供油烟净化一体机整机设备带CNAS或CMA标识的检测报告，检测报告需同时满足以下内容：  产品满足GB 4806.1-2016 GB 4806.9-2016标准检测并附上有效认证证书，金属材质以及食品接触面的金属镀层和焊接不应对人体造成危害符合；接触食品面应无气孔、裂缝、毛刺等符合；使用浸泡液时不应有异味臭符合。  ★7、提供油烟净化一体机整机设备带CNAS或CMA标识的检测报告，检测报告需同时满足以下内容：产品满足GB/T 2423.10-2019标准检测，整机电器部分在振动频率范围10-50Hz,振动幅度0.35mm，分别在水平/垂直方向进行≥2.5小时振动后设备功能仍然可正常使用。  规格(mm)：8000×1300×963 | 8M | 1111 |
| 38 | 不锈钢烟罩下封板  说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，厚度≥0.95mm。  规格(mm)：8000×1800 | 14.4m² |  |
| 39 | 灭火系统  说明：1、根据厨房特殊的环境特点，为使装置具有稳定的使用性能，原材料全部采用304不锈钢及铜等，防止设备氧化锈蚀。  2、安装不占用厨房地面面积，只占用空间位置。对喷嘴数量和位置需具备灵活性，喷嘴数量按照灶台油锅和集烟罩排烟口数量及尺寸来设计，执行点对点的专项保护。  3、装置所使用的灭火药剂为专门针对油锅火的特性而研制的产品，通过国家质量监督检验中心检验合格，目前广泛应运于灭油锅1火。为适应环保及食品卫生要求，灭火剂需是无毒无味的新型环保产品，灭火现场易清洗，无污染，且具有灭火速度快、效果好。  4、灭火方式为：自动探测、自动灭火，远程手启动灭火，应急启动 灭火三种方式  5、本灭火装置可以全天候24小时监控，当厨房灶台发生火灾的情况下，自动灭火装置可以自动，也可以手动和应急启动把火焰扑灭于初期。  6、灭火药剂喷洒完毕后自动开启水流阀，实现自动喷水降温，自动关水，能防止灭火后的火灾复燃；  7、自动灭火装置应具有电气控制系统，能将有关信号自动传输到消防控制中心，同时具有声光报警功能；  规格：双瓶，配套烟罩 | 1组 | IMG_314 |
| 40 | 双通移门调理台  说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面厚度≥1.25mm（下衬12mm防潮板减噪）。其他采用厚度≥0.95mm不锈钢板，加强筋采用厚度≥0.95mm不锈钢板,双侧双移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。  规格(mm)：1800×800×800 | 2台 |  |
| 41 | 双通移门调理台  说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面厚度≥1.25mm（下衬12mm防潮板减噪）。其他采用厚度≥0.95mm不锈钢板，加强筋采用厚度≥0.95mm不锈钢板,双侧双移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。  规格(mm)：1500×800×800 | 1台 |  |
| 42 | 四门双温柜  1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定功率：≥400W，温度区间：冷藏-6~10℃，容积960L；优质SUS304-2B不锈钢板制造前板板材厚度0.7mm、外立板0.5mm、内胆板0.5mm；  2、采用优质压缩机，蒸发器采用铜管、冷凝器采用铜冷片式、强制散热、使用性能好；  3、真铜材质高效降温，关键部分使用铜管材质，耐腐耐用，快速制冷；  4、发泡材料厚度60mm；有效隔绝外部气温；  5、内层架采用不锈钢钢筋网片；采用福玛轮。  6、采用7寸多功能液晶触控显示屏，实时掌握设备运行状况，用电量累计显示，故障显示；  7、设备显示屏显示用电量显示、工作时间显示、温度显示，工作状态显示；  8、所投设备有无线链接功能（通过与手机蓝牙或WIFI联接，可设置设备参数及功能的开启和关闭，可对杀菌时间段设定、电磁锁锁门时间段设定、温度区间设定)；  规格(mm)：1210×760×1925 | 1台 | 1587486766(1) |
| 43 | 大单星盆台  说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面厚度≥1.25mm，星盆斗厚度≥1.25mm，加强筋厚度≥0.95mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。  规格(mm)：1000×700×(850+150) | 1台 |  |
| 44 | 单通工作台  说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面厚度≥1.25mm（下衬12mm防潮板减噪）。其他采用厚度≥0.95mm不锈钢板，加强筋采用厚度≥0.95mm不锈钢板,单侧双移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。  规格(mm)：1800×700×(850+150) | 1台 |  |
| 45 | 四层格栅架  说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，骨架厚度≥1.25mm，￠38圆管，栅板厚度≥0.95mm。复边成条状，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）。  规格(mm)：1150×500×1550 | 2台 |  |
| 46 | 粘捕式灭蝇灯  说明：采用诱蚊、蝇紫外线灯管，发出良性紫外光波（对人体无害），诱蚊、蝇飞入电网而被击死，国际认可的安全升压技术，输出电压稳定，绝缘良好，使用寿命长，适用面积: 20㎡-50㎡，  ABS抗助燃外壳；  功率：8W/220V | 2盏 |  |
| **二次更衣** | | | |
| 47 | 挂式洗手星盆  说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面厚度≥1.25mm，星盆斗厚度≥1.25mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。  规格(mm)：400×450×（200+150） | 1台 |  |
| 48 | 感应水龙头  说明：单孔装台面龙头，配G1/1′进水接头，出水管中心距60mm，4′对中镀铬镍黄铜本体。**▲属于政府强制节能采购产品，需在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标文件做无效处理。** | 1个 |  |
| 49 | 干手器  说明：智能全自动感应，涡轮增压风箱，强劲风力，安全保护，为洁净双手保驾护航。  功率：2000W/220V | 1台 | timg (1) |
| 50 | 粘捕式灭蝇灯  说明：采用诱蚊、蝇紫外线灯管，发出良性紫外光波（对人体无害），诱蚊、蝇飞入电网而被击死，国际认可的安全升压技术，输出电压稳定，绝缘良好，使用寿命长，适用面积: 20㎡-50㎡，  ABS抗助燃外壳；  功率：8W/220V | 1盏 |  |
| **配餐间** | | | |
| 51 | 组合电磁四斗售菜汤池连柜  说明： 1、采用SUS304不锈钢板, 面板厚厚度≥1.25mm，，侧板厚厚度≥0.95mm，；面板为一次性折弯无焊接，防水防污垢；  2、加热盘底板采用490磁性材料，板厚≧3.5mm，  3、电磁汤池加热盘为全铜加热盘，机箱：采用技术领先的16位ＣＰＵ数字信号处理器，ＩＧＢＴ模块。  4、具有显示屏显示，控时、控温等功能。  5、配8只汤池盘，汤池盘均为304不锈钢盘。  6、安装无水断电保护装置，自动进水，下水功能。  7、具有定时、定温等多种功能，触摸显示器。  8、正前方售饭台为移门调理柜。  电压/功率：380V/8KW  规格(mm)：1500×900×800 | 3台 |  |
| 52 | 组合电磁蒸菜汤池连柜  说明： 1、采用SUS304不锈钢板, 面板厚厚度≥1.25mm，，侧板厚厚度≥0.95mm，；面板为一次性折弯无焊接，防水防污垢；  2、加热盘底板采用490磁性材料，板厚≧3.5mm，  3、电磁汤池加热盘为全铜加热盘，机箱：采用技术领先的16位ＣＰＵ数字信号处理器，ＩＧＢＴ模块。  4、具有显示屏显示，控时、控温等功能。  5、配8只汤池盘，汤池盘均为304不锈钢盘。  6、安装无水断电保护装置，自动进水，下水功能。  7、具有定时、定温等多种功能，触摸显示器。  8、正前方售饭台为移门调理柜。  电压/功率：380V/8KW  规格(mm)：1200×900×800 | 1台 |  |
| 53 | 四门保洁柜  说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，层板厚度≥1.25mm。侧板、门板厚度≥0.95mm不锈钢板，加强筋采用厚度≥0.95mm,配四扇移门，内分四层，重力脚Φ50×150不锈钢重力脚。  规格(mm)：1200×500×1800 | 1台 | 四门储藏柜 拷贝 |
| 54 | 大单星盆台  说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面厚度≥1.25mm，星盆斗厚度≥1.25mm，加强筋厚度≥0.95mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。  规格(mm)：500×500×(800+150) | 1台 |  |
| 55 | 感应水龙头  说明：单孔装台面龙头，配G1/1′进水接头，出水管中心距60mm，4′对中镀铬镍黄铜本体。**▲属于政府强制节能采购产品，需在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标文件做无效处理。** | 1个 |  |
| 56 | 玻璃门留样冰箱  冷藏温度：+8～0℃  说明：采用无中柱设计，精创温控器，微电脑控制面板，全铜管制造，优质不锈钢加厚板材，板材表面无指纹处理，经久耐锈，自动回归门，硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角便于清洁。  功率/电压：≥175W/220V；  规格(mm)：600×705×1950 | 1台 | 1587486945(1) |
| **早餐档** | | | |
| 57 | 电磁九头煮面炉  说明：面板整体拉伸，SUS304 2B厚度国标厚度≥1.35mm，侧板底板SUS304，厚度国标厚度≥0.95mm。  —面板采用一体冲压成型挡水边，方便清洁无积水及两侧溢水。  —水箱采用304#不锈钢食品接触金属材料标准制作，配万向304#不锈钢水龙头。  —采用锌合金双八档旋转开关及一键启停电源开关，方便离岗关机并准确无误停止加热。  —机芯核心部件采用不同导热特殊材料灌封，散热的同时又能达到防水，防潮效果。  —采用识字量运算控制，AI智能调节算法真正实现对功率、频率、温度、电源、电压、电流、相位、频率等参数的数字化控制。  —采用变频送风技术，同步感应追踪多路工作点温度，大大增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。  —线盘采用耐高温高频线制作锅底发热均匀无盲区同时提高有效热能降低用电成本。  —具备雷达探测仪360°全方位实时探测操作员长时间离岗自动关机杜绝一切安全隐患（选型）  —显示器体现公司名称、400电话、累计用电量、当前档位及当前功率、动态加热火苗、中文故障显示，便捷操作及售后管理。  ★所投产品整机提供带CNAS或CMA标识的检测报告，产品满足GB/T 4208-2017标准检测，①灰尘无法进入产品内部，直径 1mm 的金属试验线无法进入壳内合格；②水深：2米、时间：30分钟状态下水无法进入产品内部合格；提供防护等级≥IP67检测报告，不提供或不满足视为负偏离。  功率/电压：≥15KW/380V  规格(mm)：800×800×(850+30) | 1台 | 9头煮面炉装配 |
| 58 | 电磁扒炉灶  说明：面板整体拉伸，SUS304 2B厚度国标厚度≥1.35mm，侧板底板SUS304，厚度国标厚度≥0.95mm。  —面板采用一体冲压成型流油槽，方便清洁无积油及两侧溢油。  —采用20mm厚镀铬进口合金钢扒板，高温度烹饪不粘扒板不发黑让扒板保持镜面状态。  —采用±1℃知名温控器配备直线或曲线等多种加热功能。  —采用锌合金双八档旋转开关方便离岗关机并准确无误停止加热。  —机芯核心部件采用不同导热特殊材料灌封，散热的同时又能达到防水，防潮效果。  —采用识字量运算控制，AI智能调节算法真正实现对功率、频率、温度、电源、电压、电流、相位、频率等参数的数字化控制。  —采用变频送风技术，同步感应追踪多路工作点温度，大大增加散热系统使用寿命，有效防止散热系统堵塞。  —线盘采用耐高温高频线制作锅底发热均匀无盲区同时提高有效热能降低用电成本。  —具备雷达探测仪360°全方位实时探测操作员长时间离岗自动关机杜绝一切安全隐患（选型）  —显示器体现累计用电量、当前档位及当前功率、动态加热火苗、中文故障显示，便捷操作及售后管理。  ★所投产品提供带CNAS或CMA标识的检测报告，产品满足GB/T 4208-2017标准检测，①灰尘无法进入产品内部，直径 1mm 的金属试验线无法进入壳内合格；②水深：2米、时间：30分钟状态下水无法进入产品内部合格；提供防护等级≥IP67检测报告扫描件，不提供或不满足视为负偏离。  功率/电压：≥8kw/380v  规格(mm):800×800×(850+30) | 1台 | 扒炉装配 |
| 59 | 电磁蒸炉  说明：面板整体拉伸，SUS304 2B厚度国标厚度≥1.35mm，侧板底板SUS304，厚度国标厚度≥0.95mm。 —面板采用一体冲压成型挡水边，方便清洁无积水及两侧溢水。  —水箱采用304#不锈钢食品接触金属材料标准制作，机械旋转蒸板方便提取食物。  —采用机械式自动补水保证出蒸汽的连续性和AI智能换算低水位停止加热防干烧功能。  —采用锌合金双八档旋转开关及一键启停电源开关，方便离岗关机并准确无误停止加热。  —机芯核心部件采用不同导热特殊材料灌封，散热的同时又能达到防水，防潮效果。  —采用识字量运算控制，AI智能调节算法真正实现对功率、频率、温度、电源、电压、电流、相位、频率等参数的数字化控制。  功率/电压：≥15KW/380V  ★所投产品提供带CNAS或CMA标识的检测报告，产品满足GB/T 4208-2017标准检测，①灰尘无法进入产品内部，直径 1mm 的金属试验线无法进入壳内合格；②水深：2米、时间：30分钟状态下水无法进入产品内部合格；提供防护等级≥IP67检测报告扫描件，不提供或不满足视为负偏离。  规格(mm):800×800×(850+30) | 1台 | 蒸包炉装配 |
| 60 | 豪华方形玻璃罩  说明：采用SUS304-2B1.2mm砂光不锈钢板，双层隔油排、积油杯、防爆灯。(风机、风柜及风管另计)  规格(mm)：2400×1200×500 | 2.88㎡ |  |
| 61 | 不锈钢烟罩上封板  说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，厚度≥0.95mm。  规格(mm)：4200×1000 | 4.2m² |  |
| 62 | 单通工作台  说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面厚度≥1.25mm（下衬12mm防潮板减噪）。其他采用厚度≥0.95mm不锈钢板，加强筋采用厚度≥0.95mm不锈钢板,单侧双移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。  规格(mm)：800×700×(850+150) | 1台 |  |
| 63 | 大单星盆台  说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面厚度≥1.25mm，星盆斗厚度≥1.25mm，加强筋厚度≥0.95mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。  规格(mm)：600×700×(850+150) | 1台 |  |
| 64 | 感应水龙头  说明：单孔装台面龙头，配G1/1′进水接头，出水管中心距60mm，4′对中镀铬镍黄铜本体。**▲属于政府强制节能采购产品，需在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标文件做无效处理。** | 1个 |  |
| 65 | 粘捕式灭蝇灯  说明：采用诱蚊、蝇紫外线灯管，发出良性紫外光波（对人体无害），诱蚊、蝇飞入电网而被击死，国际认可的安全升压技术，输出电压稳定，绝缘良好，使用寿命长，适用面积: 20㎡-50㎡，  ABS抗助燃外壳；  功率：8W/220V | 1盏 |  |
| **洗消间** | | | |
| 66 | 大单星盆台  说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面厚度≥1.25mm，星盆斗厚度≥1.25mm，加强筋厚度≥0.95mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。  规格(mm)：1800×800×(800+150) | 1台 |  |
| 67 | 通道式电洗碗机  洗涤筐尺寸 ：500×500×100 mm  最大洗涤高度 ：420 mm  最大洗涤量 ：200筐  耗水量 ：350-400L/h  蒸汽耗量 ：50Kg/h  洗涤温度 ：50-55℃  漂洗温度 ：82℃  进水压力 ：0.15-0.4Mpa  进汽压力 ：0.3-0.4Mpa  电源要求 ：380V/50Hz/3N  加热方式 ：电加热型/蒸汽加热型  电加热型型功率 ：47/53kw  蒸汽加热总功率 ：2kw  内置式漂洗加热器和漂洗泵,并设有保护装置,从而保证水压的稳定。  自动清洗功能,最大程度的保证卫生与清洁。  倾斜式内顶盖,可防止洗涤液滴到干净洗涤品上。  前门双层壁式结构隔热、隔音、节省能源且操作舒适。  安全保护装置,无人收取时会自动停机。  智能控制,温度可自行设定。  440mm净通高度,洗涤大碗碟更方便。  双道喷淋,内凹式防堵清洗喷管。  规格(mm)：1550×860×1423 | 1台 |  |
| 68 | 洁碟台  说明：选用SUS304-2B不锈钢板制作，台面厚度=1.0mm，层板厚度≥0.8mm，加强筋采用厚度≥1.2mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm，凹槽型，与洗碗机配套。  规格(mm)：1000×800×（850+200） | 1台 |  |
| 69 | 豪华方形不锈钢脱排油烟罩  说明：采用SUS304-2B≥1.25mm砂光不锈钢板，双层隔油排、积油杯。(风机、风柜及风管另计)  规格(mm)：1600×1200×500 | 1.92㎡ |  |
| 70 | 不锈钢烟罩上封板  说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，厚度≥0.95mm。  规格(mm)：4000×1000 | 4m² |  |
| 71 | 挂式电热水器  说明：圆筒型；能效等级：二级及以上。额定功率：3000W，220V  机械式，金圭内胆，冷热两用，水电分离，蓝晶硅防结垢加热器。  容量：120L  防水等级：≥IPX4  加热方式：双管加热。  **▲属于政府强制节能采购产品，需在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标文件做无效处理。** | 1台 | 1656901688743 |
| 72 | 双门热风循环消毒柜  说明：采用优质不锈钢制，玻璃纤维隔热材料，双温度控制器，定时开关、继电器；采用热风循环消毒。内分四层，共配八个消毒筐。  功率/电压：4.4KW/1PH/220V；  规格(mm)：1310×650×1980 | 2台 | u=1031363538,138555830&fm=27&gp=0 |
| 73 | 粘捕式灭蝇灯  说明：采用诱蚊、蝇紫外线灯管，发出良性紫外光波（对人体无害），诱蚊、蝇飞入电网而被击死，国际认可的安全升压技术，输出电压稳定，绝缘良好，使用寿命长，适用面积: 20㎡-50㎡，  ABS抗助燃外壳；  功率：8W/220V | 1盏 |  |
| **餐厅** | | | |
| 74 | 自助式打饭机  说明：1、材质：整个机身304不锈钢、内仓食品级高分子材料、光滑、不变型，耐高温120度、可承受高压、高温清洗（可进洗碗机），耐磨。最大容积可放60KG米饭。  功率：≥800W/220V  3、效率：200克平均1-2秒/份、400克平均2-3秒/份（有预处理功能、适用于后厨）。  4、保温时间：可设定永久性达到60℃、3小时内米饭中心温度可达到60℃。  5、三种模式：可设定60-500克（小份、中份、大份），设定米饭克数后可连续出饭，一键设定无需再调。  6、≥10寸电容屏，操作灵敏  7、屏幕提示缺饭提前预警提醒和蜂鸣提示  8、如果选用透明餐盒需调整光感系统及底部承重模块  9、适就不同地区的大米，米饭焖煮正常软硬即可。 | 1台 | d8f96f74900b828c5f19e2885d8d858 |
| 75 | 电动升降车  说明：（与储饭桶、打自助式打饭机配套使用）  标称升降重量：≧120kg，最大升降重量：≦150kg；  提升动力：电动；移动动力：电动/人力；  单次充电可满足正常使用约5天。电压220V功率300W. | 1台 |  |
| 76 | 内置式储饭桶  说明：桶壁厚度：≧1.0mm,桶内喷涂符合食品卫生要求的不粘涂料；规格：容量：≥85L（能装约70KG米饭），需适配自助式打饭机。 | 1个 |  |
| 77 | 单通工作台  说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面厚度≥1.25mm（下衬12mm防潮板减噪）。其他采用厚度≥0.95mm不锈钢板，加强筋采用厚度≥0.95mm不锈钢板,单侧双移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。  规格(mm)：1500×800×(800+150) | 1台 |  |
| 78 | 暖汤保温车  说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，厚度≥0.95mm，配圆桶，配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣。  规格(mm)：600×600×700 | 1台 | 暖汤车 副本 |
| 79 | 双孔收脏台连车  说明：选用SUS304-2B不锈钢板制作，台面厚度≥1.25mm，加强筋采用厚度≥1.2mm不锈钢板,脚φ41×≥0.95mm配有可调子弹脚，（车、桶、台配套）。  规格(mm)：1200×700××(800+150) | 1台 |  |
| 80 | 全钢牛奶鼎  说明：300系列不锈钢材料制成。  容量：≥8L | 2台 |  |
| 81 | 电热汤煲  规格(mm)：≥320×460 | 2台 |  |
| 82 | 调温可视长方型宴会餐炉  说明：选用不锈钢发纹贴塑磨砂板制作，含电热板及温控器； | 4台 |  |
| **配件** | | | |
| 83 | 台式混水厨房龙头  说明：双孔双把装台面鹅颈龙头，配G1/2′进水接头，出水管中心距145mm，4′对中镀铬镍黄铜本体。  **▲属于政府强制节能采购产品，需在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标文件做无效处理。** | 9个 |  |
| 84 | 挂墙洗地龙头  说明：1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）  2.固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体  3.10米以上重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度及以上  4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头）  5.进水接口为标准1/2''外螺纹。 | 4台 | IMG_554 |
| 85 | 三角阀  说明：小于90℃的冷热水表面处理：表面抛光镀镍、铬阀芯材质：低档慢开多用铜或不锈钢；高档快开为陶瓷片连接型式：G1/2螺纹连接。 | 60只 |  |
| 86 | 编织金属进水管  说明：采用优质不锈钢混合编织管，加厚、防爆、防锈、耐高温，经久耐用。 | 60根 |  |
| 87 | 风幕机  说明：离心式风幕机产生高速的气流，将室内外分成两个独立的温度区域，坚持室内空调及净化空气的效果，节省电能的同时并令空气循环，有效隔离灰尘、烟气、臭气、和昆虫等微生物。  规格(mm)：≥1500×220×170 | 1台 | timg (6) |
| 88 | 风幕机  说明：离心式风幕机产生高速的气流，将室内外分成两个独立的温度区域，坚持室内空调及净化空气的效果，节省电能的同时并令空气循环，有效隔离灰尘、烟气、臭气、和昆虫等微生物。  规格(mm)：≥1800×220×170 | 1台 | timg (6) |
| **排烟系统** | | | |
| 89 | 不锈钢排烟管  说明：选用优质不锈钢板制作，厚度≥1.0mm。配A3钢法兰，变径、大小口按展开面积1：2计算。(按实际面积计算)。 | 326㎡ |  |
| 90 | 双隔音风柜  说明：采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构。电源线从厨房内控制箱接至设备（抽烟风柜）处预留3米，须由水电施工方完成，控制箱由采购人另行采购。  风量：≥26500-37000m³/h  功率：≥11.0KW/380V | 1台 | 风柜 |
| 91 | 离心式排烟风机（早餐档）  说明：采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构。电源线从厨房内控制箱接至设备（抽烟风柜）处预留3米，须由水电施工方完成，控制箱由供应商提供。  功率：≥3KW/380V  风量：≥8200m³/h | 1台 |  |
| 92 | 离心式排烟风机（洗消间）  说明：采用优质镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构。电源线从厨房内控制箱接至设备（抽烟风柜）处预留3米，须由水电施工方完成，控制箱由供应商提供。  功率：≥3KW/380V  风量：≥8200m³/h | 1台 |  |
| 93 | 不锈钢消音器  说明：优质304不锈钢制作，厚度≥1.0mm，主要部件：不锈钢、防火岩棉、过滤网、冲孔板，第二层为玻璃棉，第三层为过滤网，主要隔离玻璃棉、岩棉，第四层冲孔网，在薄板上用孔径小于mm的钻头钻孔，穿孔率为1%-3%的穿孔率和板厚不同的腔深。  规格：根据风管尺寸 | 1台 | IMG_297 |
| 94 | 风柜支架  说明：采用优质镀锌型钢焊接成型，防锈处理8#槽钢 | 3台 |  |
| 95 | 防火阀  说明：材质304不锈钢，外框厚度≥1.5mm，叶片厚度≥11.5mm、承受温度≥180℃，须具有消防产品认证证书及相关检测报告。  规格：根据风管尺寸 | 1台 | IMG_307 |
| 96 | 变频控制柜  说明：主要由整流（交流变直流）、滤波、逆变（直流变交流）、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率，根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压，进而达到节能、调速的目的，具有过流、过压、过载保护等功能。  功率/电压：≥11KW/380V； | 1台 |  |
| 97 | 变频控制柜  说明：主要由整流（交流变直流）、滤波、逆变（直流变交流）、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率，根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压，进而达到节能、调速的目的，具有过流、过压、过载保护等功能。  功率/电压：≥3KW/380V； | 2台 |  |
| 98 | 软接  材质：帆布、阻燃布 | 6套 |  |
| 99 | 风柜减震垫  说明：根据对应机型配置，核载80-300KG不等，铸铁外壳、喷塑处理，壳体光滑、耐腐蚀，底部优质橡胶垫、增大摩擦力防滑稳重。 | 12个 | IMG_300 |
| **加工切配间冷风系统** | | | |
| 100 | 不锈钢排烟管  说明：选用优质不锈钢板制作，厚度≥1.0mm。配A3钢法兰，变径、大小口按展开面积1：2计算。(按实际面积计算)。 | 86㎡ |  |
| 101 | 水冷新风机  风压（Pa）：295 功率（kw）：380V外转子（亿利达）单速2.5 风量：离心机13000 | 1台 |  |
| 102 | 风柜支架  说明：采用优质镀锌型钢焊接成型，防锈处理8#槽钢 | 1台 |  |
| 103 | 软接  材质：帆布、阻燃布 | 2套 |  |
| 104 | 风柜减震垫  说明：根据对应机型配置，核载80-300KG不等，铸铁外壳、喷塑处理，壳体光滑、耐腐蚀，底部优质橡胶垫、增大摩擦力防滑稳重。 | 4个 | IMG_300 |

**备注：**

1. **以上图片仅供参考。**
2. **以上配置可能源自于某一品牌型号产品，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求、档次更好的说明，请供应商选择技术指标达到或优于以上配置的产品进行响应。**

**二、设备的到货、安装、调试和验收**

**1.到货**

1.1货物到达现场后，成交供应商必须派员到现场与采购人一起开箱检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，成交供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

1.2成交供应商应随箱提供货物整套技术资料（含全套中文安装、操作和维护使用说明书，其费用应包括在投标报价内）：

产品技术说明书；

产品技术标准（含验收标准）和测试方法；

出厂检验报告、质量认证书和合格证书；

合同中规定的其他资料。

**2.安装**

2.1为确保安装调试工作安全有序的进行，要求成交供应商在货物运抵安装现场前3天内，向采购人提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被采购人确认就不得随意更改，否则成交供应商应承担相应责任。

2.2货物的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中采购人将对设备的安装质量进行监督。

**3.调试**

3.1货物安装就位、校准后，成交供应商应按事先被采购人认可的调试验收计划对货物进行调试。

**4.验收**

4.1本项目的履约验收按采购合同中的履约验收方案执行。

**三、售后服务**

**1.质保期**：

1.1本次采购项目所有货物从最终验收合格之日起至少提供免费保修3年。

1.2在保修期内货物若发生非人为故障，成交供应商应免费上门检修维护，免费更换零部件。成交供应商在接到采购人故障通知后应在1小时内作出电话响应，在3个工作日内给予解决方案并委派专业技术人员到达现场(逾期采购人有权另请他人维修，费用由成交供应商承担)，免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，重大问题或其他较难解决的问题应在4个工作日内给予方案并解决，若在4个工作日内无法及时排除故障，成交供应商应提供与该货物型号、规格及技术指标相一致的备品或更新的兼容货物以保证正常运行，如因成交供应商原因不能及时修复，保修期将相应顺延。

1.3培训要求：成交供应商应根据货物特点，免费对采购人技术人员、管理人员进行操作、维修、保养等方面的专业培训，直至能独立操作。成交供应商委派的专业技术人员所需费用均由成交供应商承担。提供现场培训，可根据采购人需求举办不定期培训，帮助采购人提高日常基本维护技能和系统的操作、管理满足工作的需要。

1.4在保修期结束前1个月，要对货物进行一次全面的维护与保养，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

1.5质保期结束后，成交供应商仍应负责对货物提供终身维修服务，但只能收取配件费（包含耗材、耗品）成本费。

1.6供应商应响应本次采购售后服务要求并在投标文件中提供详细具体的售后服务条件及保证，也可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

**四、包装和运输**

全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定地点。若包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由成交供应商承担。

**五、保险**

成交供应商向保险公司购买货物保险，在保险期间内，若货物在物流运输、装卸、搬运过程中由于各种原因造成损失的，保险公司依照保险合同的约定负责赔偿。

**六、商务要求**

1. 交付（实施）时间： 合同签订之日起30天内完成交货、安装并调试完毕并通过验收验收。
2. 交货地点：采购人指定地点。
3. 付款方式：

3.1预付款：

合同签订以及具备实施条件之日起7个工作日内，采购人向成交供应商支付合同金额的40%作为预付款（预付款抵作进度款，不扣回）。

3.2进度款：

在设备产品供货安装调试完毕并通过最终验收后，采购人支付至合同金额的100%。

注：①在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定（根据浙财采监[2022]3号文件）；

②对于满足合同支付约定条件的，采购人于收到成交供应商开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款。

4.投标报价

投标报价为货物的价格及安装(含配套施工、辅材辅料）、调试、保修、验收配合、技术培训、售后服务、包装和运输、保险等货物伴随服务的费用、所需缴纳的所有税费及完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项全部费用并承担一切风险责任。除根据采购人实际需要的货物数量引起总价变化外，今后不再追加任何费用，也不得以任何理由调整、变更投标价。采购人清单中的货物如有遗漏必须的设备，请供应商自行配齐，成交后采购人将不予调整。

**第四部分** **评标办法**

**评标办法前附表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、**商务技术分（70分）** | | | | |
| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录\* | 满分值 | 评分要点及说明 | 备注 |
| 1 | 供应商实力 | 0-8分 | 1、供应商具有质量管理体系认证证书得1分、环境管理体系认证证书得1分、职业健康安全管理体系认证证书得1分。  (提供有效期内证书复印件加盖公章，否则不得分。）  2、供应商具备厨房设备相关的发明专利情况，提供相应的证书及网上查询截图，每提供一项得1分，最高得5分。 | 客观分 |
| 2 | 项目业绩 | 0-2分 | 根据供应商2021年1月1日以来厨房设备项目业绩进行打分，每提供1个有效业绩得1分，最高得2分。  说明：投标文件中提供相应证明材料，同一个业绩必须具有合同、验收报告和发票，三者缺一不得分。 | 客观分 |
| 3 | 针对本项目实施方案实施方案 | 0-14分 | 1、针对本项目，根据供应商提供的保证工期的方案和措施；保证产品供应质量的设施及措施；安装、调试、验收的方案和措施等进行综合评定，（评审分值为2分或1分或0分）。 | 主观分 |
| 1、供应商根据本项目涉及的内容以及建筑平面图纸，提供详细的厨房设备布局平面图得1分、设备水电得1分、厨房各区间的设计效果图得1分；（评审分值为3分或2分或1分或0分）；  2、供应商结合项目实际情况，对上述的图纸设计方案进行现场演示讲解，评委根据方案的完整程度（评审分值为3分或2分或1分或0分）、设计的科学性（评审分值为3分或2分或1分或0分）、合理性（评审分值为3分或2分或1分或0分），最高得0-9分。 |
| 4 | 所投产品性能、技术指标 | 0-32分 | 1、投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的详细配置、主要技术参数等），标注“**★**”项的技术参数是否能够满足采购文件要求，全部满足要求的得24分。标注“**★**”项的技术参数负偏离每项扣2分，扣完为止。  2、其他厨房设备的技术参数：根据采购内容及要求的技术参数，完全满足技术指标得2分，每负偏离一项技术指标扣0.5分，扣完为止。  注：上述证明材料须提供复制件加盖公章，未能提供或提供不全不得分。 | 客观分 |
| 1、提供（电磁双眼大炒炉、电磁单炒炉、电磁煮面炉、电磁扒炉、电磁汤炉、电磁蒸柜）产品防护等级认证证书，产品满足GB/T4208-2017标准，防水等级≥ IP67，提供1份得1分，最多得6分。 |
| 5 | 投标样品 | 0-4分 | 样品1：根据招标文件要求提供电磁双头800大炒灶样品1台规格：800×800×(850+30) 本项最高得4分。  1、所提供样品面板采用一体成型优质304#不锈钢板，面板厚≥1.5mm，侧板厚≥1.0mm，根据以上要求进行打分，最高得2分。  2、根据供应商提供的样品的材质标准、做工细节、配件选择、美观度、实用性、整体效果等相关技术要求由专家打分，最高得2分  备注：样品不提供的对应评分项不得分。 | 客观分 |
| 6 | 供应商售后服务承诺与保证措施 | 0-8分 | 1、根据供应商售后服务网点远近分布、服务的专业技术能力、服务承诺。（评审分值为4分或3分或2分或1或0分）  2、人员培训计划、服务人员配置情况、供应商承诺的响应时间与保证措施打分（评审分值为4分或3分或2分或1分或0分）。 | 主观分 |
| 7 | 节能、环境标志产品认证 | 0-2分 | 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的每个得0.5分，最高得1分；  投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的每个得0.5分，最高得1分；  注：政府强制采购的节能产品的除外（除采购需求中标注“▲”外）。  。 | 客观分 |
| **二、报价得分（30分）** | | | | |
| 8 | 投标报价 | 0-30分 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*30］的计算公式计算。  评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | / |

 \***备注：**投标供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

**一、评标方法**

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为中标候选人的评标方法。

**二、评标标准**

**2.** **评标标准：**见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。本项目推荐的中标候选人数量： 1 （其余为备选中标供应商，依次排名） 。

多家投标供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标供应商澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标供应商通过电子交易平台交换数据电文，投标供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标供应商不具备招标文件中规定的资格要求的（投标供应商未提供有效的资格文件的，视为投标供应商不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标供应商相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8投标供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9投标供应商提供虚假材料投标的；

4.2.10投标供应商有恶意串通、妨碍其他投标供应商的竞争行为、损害采购人或者其他投标供应商的合法权益情形的；

4.2.11 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

4.2.12投标供应商仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标供应商。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

**第五部分 拟签订的合同文本**

甲方：（采购人）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等有关法律及法规的规定并严格遵循 项目 （项目编号 ）招标文件、补充文件和乙方的投标文件、澄清文件内容及服务承诺的要求，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守。

本合同是否为中小企业预留合同： （是/否）

**第一条 采购标的清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 品牌与型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**合同总价（人民币）:小写： 元 大写: 元**

注：合同单价为货物的价格及安装(含配套施工、辅材辅料）、调试、保修、验收配合、技术培训、售后服务、包装和运输、保险等货物伴随服务的费用、所需缴纳的所有税费及完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项全部费用并承担一切风险责任。除根据采购人实际需要的货物数量引起总价变化外，今后不再追加任何费用，也不得以任何理由调整、变更合同单价。

**第二条 货款支付**

1. 预付款：

合同签订以及具备实施条件之日起7个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的40%作为预付款（预付款抵作进度款，不扣回）。

1. 进度款：

在设备产品供货安装调试完毕并通过最终验收后，乙方提供最终验收报告后甲方支付至合同金额的100%。

注：1、在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定（根据浙财采监[2022]3号文件）；

2、对于满足合同支付约定条件的，甲方于收到乙方开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款。

3、资金支付方式：

**第三条 甲方权利义务**

1. 甲方有权根据现场的实际情况，对乙方设备的安装和调试时间进行调整。
2. 甲方有权在质保期内要求乙方免费更换或修理有缺陷的货物或部件。

**第四条 乙方权利义务**

1.乙方有权要求甲方为其安装、调试工作进行协调。

2.乙方有义务免费为甲方提供产品安装及调试服务。

3.乙方有义务在产品质保期限内免费更换或修理的缺陷和受损产品（除甲方人为或是国家法定不可抗拒原因），使货物运行指标和技术性能达到投标文件要求, 由此引起的全部费用由乙方承担。

4.乙方应当按照合同约定完成项目履行义务，并配合采购人、采购代理机构做好项目验收，提供项目验收相关的技术资料、合格证明、检测报告以及验收所必须具备的其他材料。

**第五条 包装方式及要求**

1. 每台货物上均应有铭牌（制造商、货物名称、规格型号、生产日期等）并附有产品质量检验合格证、保修卡等。
2. 全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵指定地点。若包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

**第六条 交货、安装、调试**

1. 交货
2. 设备交货期： 。
3. 交货方式： 。
4. 交货地点： 。
5. 运输及装卸、保险

1)运输及卸货工作及费用由乙方负责。

2)货物在装运前由乙方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔。

3)乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

4）乙方向保险公司购买货物保险，在保险期间内，若货物在物流运输、装卸、搬运过程中由于各种原因造成损失的，保险公司依照保险合同的约定负责赔偿。

1. 安装调试

乙方在货物运抵安装现场前3天内，向甲方提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，提供现场负责人和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被甲方确认就不得随意更改，否则乙方承担相应责任。

**第七条 履约验收**

依据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）、《浙江省政府采购合同暂行办法》（浙财采监[2017]11号）、《温州市政府采购履约验收办法》（温财采[2020]6号）规定，合同履约达到验收条件时，乙方按照合同约定向甲方书面发起验收申请。甲方依法组织履约验收工作。制定验收方案，成立验收小组，按照验收方案开展验收，出具验收书，并按规定公告与存档。履约验收产生的检验（监测）费、劳务报酬等费用支出，由乙方支付。履约验收方案如下：

1. 项目基本情况

（1）采购人名称：

（2）供应商：

（3）项目名称及主要内容：

（4）项目类型：

（5）验收时间及地点：

1. 验收方式与方法

（1）本项目采用 ***（一般程序验收/简易程序验收）***，采取 ***（一次性验收/分段验收/分期验收），***甲方 ***（自行组织/委托代理）***。

（2）甲方按项目实际情况需邀请第三方参与验收情形 ***（如有）***

1）本项目属于大型或复杂项目，甲方邀请 ***（检测机构名称）*** 参与验收，邀请本项目其他供应商 ***（供应商名称）*** 参与验收。

2）本项目属于采购人、使用人分离项目，甲方邀请***（使用单位名称）*** 参与验收。

3）本项目属于向社会公众提供的公共服务项目，甲方邀请 ***（服务对象）*** 参与验收。

1. 验收小组

验收小组由 人***（3人以上单数）***熟悉项目需求与标的人员组成，专业技术人员有 人，实际使用人员 人***（如有），***其他验收人员 人***（如有）***。

1. 组织验收

乙方提供项目验收相关技术资料、合格证明以及验收所必须具备的其他材料，并协助甲方开展验收。甲方准备采购文件、投标文件、采购合同、封存样品***（如有）***，根据验收方案组织现场查验。验收小组根据验收资料、验收内容及标准开展验收工作。

验收内容：核对货物清单、品牌、型号、规格、数量及外观质量、技术、性能指标、样品***(如有)***等与投标文件是否一致；运行状况是否良好，安装调试是否规范；质量证明文件是否合格；售后服务是否按投标文件中承诺的内容进行服务；项目是否符合安全标准；验收时间、地点及方式是否按合同约定履行等内容。***（具体验收内容详见招标文件、投标文件、采购合同等相关资料。）***

验收标准：甲方按照招标文件、投标文件、采购合同等约定的质量、数量、技术指标或者服务要求设置验收指标及其标准进行验收。***（具体验收内容详见招标文件、投标文件、采购合同等相关资料。）***

1. 出具验收书：验收小组完成验收后，出具验收书，列明各项验收内容情况，明确验收结论，并在验收书签字确认。***（验收书参考附件）***
2. 验收结果公告：甲方依据验收书和乙方其他履约情况，对验收项目作出整体评价和分类评价，形成验收结果。甲方在评价后 2个工作日内在浙江政府采购网发布验收结果。
3. 验收资料归档：采购项目完成验收后，甲方将验收原始记录、验收报告等验收资料作为该采购项目档案封存并妥善保管。

**第八条** 验收不合格的，甲方应责令乙方采取补救措施，向乙方发出整改通知书，并依法及时处理。乙方收到整改通知书后 天内按要求进行整改，整改结束后，由乙方通知甲方重新验收。

**第九条 质量保证及售后服务**

1.货物的质保期为 年，自最终验收合格之日起计算。

2.货物质量保修范围为 。

3.乙方需提供全新的，符合国家有关质量标准和规范、环保要求的货物，其质量、规格及技术特征符合投标文件的要求。

4.货物出现质量问题，乙方应负责三包（包退、包换、保修），由此产生的费用由乙方负责。

5.在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后 小时内到达甲方现场。

6.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

7.乙方应保证所提供的的货物或其他任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

8.乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

**第十条 违约责任**

1. 乙方逾期交货超过 个工作日的，乙方按逾期交货总额每日 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应退还预付款，并向甲方支付合同总价的 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
2. 乙方所交的货物品牌、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及投标文件要求的，甲方有权拒收，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方解除合同。
3. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，未经甲方同意不得全部或部分分包给他人供应。否则，甲方有权解除合同，并追究乙方违约责任。

**第十一条 争议及纠纷**

因本合同而引起的纠纷采用以下方式解决：（在对应方式打√）

1. 双方协商解决（ ）
2. 提请仲裁委员会仲裁（ ）
3. 向文成县人民法院提起诉讼（ ）

**第十二条 合同的生效和终止**

1. 本合同经甲乙双方签字、盖章后生效，甲乙双方签字日期，即为本合同生效日期。双方签字日期不一致时，以最后签字方的签字日期为合同的生效日期。
2. 本合同的采购货物最终质保期届满日期，即为本合同的终止日期。但保密条款、争议解决和双方未处理的债权和债务不受合同期满的影响，并且守约方有权提出索赔。

**第十三条 其他约定**

1. 本项目招标文件以及投标文件、澄清函是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。
2. 本合同一式伍份。甲乙双方各执贰份，天尚设计集团有限公司执壹份。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（盖公章）： | 乙方（盖公章）： |
| 法人或授权人（签字） | 法定或授权人（签字） |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 合同签订日期： 年 月 日 | 合同签订日期： 年 月 日 |

**注：1、对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。**

**2、本合同作为示范文本，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。**

**第六部分 应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

**一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

文成县教育局、天尚设计集团有限公司：

我方参与浙江省文成中学厨房设备采购【招标编号：TSZC-A-ZB2025003】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标供应商名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**二、联合协议（如果有）**

**[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供]**

**三、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**A**.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

**B.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

**C、**要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

**四、本项目的特定资格要求**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

**一、投标函**

文成县教育局、天尚设计集团有限公司：

我方参加你方组织的浙江省文成中学厨房设备采购【招标编号：TSZC-A-ZB2025003】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.3中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

6、其他补充说明: 。

投标供应商名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

文成县教育局、天尚设计集团有限公司：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ，所在单位： ），以我方名义处理浙江省文成中学厨房设备采购【招标编号：TSZC-A-ZB2025003】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标供应商名称(电子签名)：

签发日期： 年 月 日

**授权委托书（适用于联合体投标）**

文成县教育局、天尚设计集团有限公司：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ，所在单位： ），以我方名义处理浙江省文成中学厨房设备采购【招标编号：TSZC-A-ZB2025003】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标供应商参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

投标供应商名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**三、分包意向协议（如果有）**

[**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**]

**四、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **投标文件中的**  **页码位置** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件  第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 4 | 其他实质性要求2： | 见投标文件第 页 |
| …… | 其他实质性要求……： | 见投标文件第 页 |

注：1.按本格式和要求提供。

2.招标文件中实质性要求必须明确响应。

**五、评标标准相应的商务技术资料**

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录\* | 投标文件中的页码位置 |
| 1 | XXX（预先填写） | 见投标文件第 页 |
| 2 | XXX | 见投标文件第 页 |
| …… |  | 见投标文件第 页 |

**六、投标标的清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号** | **数量** | **备注** |
| 1 | XXX（预先填写） |  |  |  |  |
| 2 | XXX |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

**七、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标供应商响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标供应商须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标供应商响应招标文件的全部非实质性要求。

**八、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

文成县教育局、天尚设计集团有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标供应商名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**报价文件部分**

**目录**

1. 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

**开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)**

文成县教育局、天尚设计集团有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成浙江省文成中学厨房设备采购【招标编号：TSZC-A-ZB2025003】的实施。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **投标总价**  **（人民币元）** | | **备 注** |
| 浙江省文成中学厨房设备采购 | **（小写）** |  |  |
| **（大写）** |  |

**注：**

1、投标供应商需按本表格式填写**，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效**。

2、此表不得自行增减内容。

3、该表中投标总价应与“报价明细表”中对应总价相一致。

投标供应商全称（盖电子签章）：

法定代表人或企业负责人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**二、报价明细表**

**项目名称： 项目编号：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
|  | **女一次更衣** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挂式洗手星盆 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 感应水龙头 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 干手器 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 六门不锈钢更衣柜 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 粘捕式灭蝇灯 |  |  |  | 盏 | 1 |  |  |
|  | **男一次更衣** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 挂式洗手星盆 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 感应水龙头 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 干手器 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 六门不锈钢更衣柜 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 粘捕式灭蝇灯 |  |  |  | 盏 | 1 |  |  |
|  | **洁具间** |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 拖把池连架 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 拖把池连架 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  | **主食库** |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 低搁架 |  |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 14 | 粘捕式灭蝇灯 |  |  |  | 盏 | 1 |  |  |
| 15 | 加重平板车 |  |  |  | 辆 | 1 |  |  |
|  | **副食库** |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 四层平板架 |  |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 17 | 加重平板车 |  |  |  | 辆 | 1 |  |  |
| 18 | 粘捕式灭蝇灯 |  |  |  | 盏 | 1 |  |  |
|  | **加工切配间** |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 大单星盆台 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 20 | 双星连盆台 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 单星剖鱼盆台 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 泔水台车 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 双层平板工作台 |  |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 24 | 四门双温柜 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 刀具砧板消毒柜 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 全自动电热连座台 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 四层格栅架 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 28 | 粘捕式灭蝇灯 |  |  |  | 盏 | 2 |  |  |
| 29 | 挂式电热水器 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  | **蒸煮烹饪间** |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 电磁双头800大炒灶 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 31 | 电磁一炒连单尾撑 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 调料平台 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 33 | 电磁双门双控24盆蒸饭柜 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 34 | 电磁三门海鲜蒸柜 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 35 | 电磁单头矮汤炉 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 36 | 商用米糊豆浆机连底座 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 37 | 油烟一体机 |  |  |  | M | 8 |  |  |
| 38 | 不锈钢烟罩下封板 |  |  |  | m² | 14.4 |  |  |
| 39 | 灭火系统 |  |  |  | 组 | 1 |  |  |
| 40 | 双通移门调理台 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 41 | 双通移门调理台 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 四门双温柜 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 43 | 大单星盆台 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 单通工作台 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 45 | 四层格栅架 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 46 | 粘捕式灭蝇灯 |  |  |  | 盏 | 2 |  |  |
|  | **二次更衣** |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 挂式洗手星盆 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 48 | 感应水龙头 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 49 | 干手器 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 粘捕式灭蝇灯 |  |  |  | 盏 | 1 |  |  |
|  | **配餐间** |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 组合电磁四斗售菜汤池连柜 |  |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 52 | 组合电磁蒸菜汤池连柜 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 53 | 四门保洁柜 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 54 | 大单星盆台 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 55 | 感应水龙头 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 56 | 玻璃门留样冰箱 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  | **早餐档** |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 电磁九头煮面炉 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 58 | 电磁扒炉灶 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 59 | 电磁蒸炉 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 60 | 豪华方形玻璃罩 |  |  |  | m² | 2.88 |  |  |
| 61 | 不锈钢烟罩上封板 |  |  |  | m² | 4.2 |  |  |
| 62 | 单通工作台 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 63 | 大单星盆台 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 64 | 感应水龙头 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 65 | 粘捕式灭蝇灯 |  |  |  | 盏 | 1 |  |  |
|  | **洗消间** |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 大单星盆台 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 67 | 通道式电洗碗机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 68 | 洁碟台 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 69 | 豪华方形不锈钢脱排油烟罩 |  |  |  | m² | 1.92 |  |  |
| 70 | 不锈钢烟罩上封板 |  |  |  | m² | 4 |  |  |
| 71 | 挂式电热水器 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 72 | 双门热风循环消毒柜 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 73 | 粘捕式灭蝇灯 |  |  |  | 盏 | 1 |  |  |
|  | **餐厅** |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 自助式打饭机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 75 | 电动升降车 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 76 | 内置式储饭桶 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 77 | 单通工作台 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 78 | 暖汤保温车 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 79 | 双孔收脏台连车 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 80 | 全钢牛奶鼎 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 81 | 电热汤煲 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 82 | 调温可视长方型宴会餐炉 |  |  |  | 台 | 4 |  |  |
|  | **配件** |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 台式混水厨房龙头 |  |  |  | 个 | 9 |  |  |
| 84 | 挂墙洗地龙头 |  |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 85 | 三角阀 |  |  |  | 只 | 60 |  |  |
| 86 | 编织金属进水管 |  |  |  | 根 | 60 |  |  |
| 87 | 风幕机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 88 | 风幕机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
|  | **排烟系统** |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 不锈钢排烟管 |  |  |  | m² | 326 |  |  |
| 90 | 双隔音风柜 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 91 | 离心式排烟风机（早餐档） |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 92 | 离心式排烟风机（洗消间） |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 93 | 不锈钢消音器 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 94 | 风柜支架 |  |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 95 | 防火阀 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 96 | 变频控制柜 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 97 | 变频控制柜 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 98 | 软接 |  |  |  | 套 | 6 |  |  |
| 99 | 风柜减震垫 |  |  |  | 个 | 12 |  |  |
|  | **加工切配间冷风系统** |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 不锈钢排烟管 |  |  |  | m² | 86 |  |  |
| 101 | 水冷新风机 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 102 | 风柜支架 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 103 | 软接 |  |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 104 | 风柜减震垫 |  |  |  | 个 | 4 |  |  |
| **小写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **总价（人民币元）**  **大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | |

注：1. 本表总价应与“开标一览表”中投标总价相一致。

2. 不提供报价明表将视为没有实质性响应磋商文件。

1. 有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。

投标供应商全称（盖电子签章）：

法定代表人或企业负责人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

三、中小企业声明函（如果有）

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]**

**附件**

**附件1：****残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_文成县教育局\_单位的\_浙江省文成中学厨房设备采购\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（电子签名）：

日 期：

**附件2：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件4：业务专用章使用说明函**

文成县教育局、天尚设计集团有限公司：

我方 (投标供应商全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的浙江省文成中学厨房设备采购【招标编号：TSZC-A-ZB2025003】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**附件5：联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标供应商的身份参加浙江省文成中学厨房设备采购【招标编号：TSZC-A-ZB2025003】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为： ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为： ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上；……。**（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，其中小微企业合同金额达到 %。**（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件6：分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标供应商名称）若成为浙江省文成中学厨房设备采购【招标编号：TSZC-A-ZB2025003】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标供应商名称）将 XX工作内容 分包给（分包供应商1名称）。**（分包供应商1名称），**具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，其中小微企业合同金额达到 %。**（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标供应商名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件7：中小企业声明函**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 文成县教育局 的 浙江省文成中学厨房设备 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 挂式洗手星盆 ，属于 工业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. 感应水龙头 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3. 干手器 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4. 六门不锈钢更衣柜 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5. 粘捕式灭蝇灯 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6. 挂式洗手星盆 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7. 感应水龙头 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

8. 干手器 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

9. 六门不锈钢更衣柜 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

10. 粘捕式灭蝇灯 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

11. 拖把池连架 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

12. 拖把池连架 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

13. 低搁架 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

14. 粘捕式灭蝇灯 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

15. 加重平板车 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

16. 四层平板架 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

17. 加重平板车 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

18. 粘捕式灭蝇灯 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

19. 大单星盆台 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

20. 双星连盆台 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

21. 单星剖鱼盆台 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

22. 泔水台车 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

23. 双层平板工作台 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

24. 四门双温柜 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

25. 刀具砧板消毒柜 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

26. 全自动电热连座台 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

27. 四层格栅架 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

28. 粘捕式灭蝇灯 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

29. 挂式电热水器 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

30. 电磁双头800大炒灶 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

31. 电磁一炒连单尾撑 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

32. 调料平台 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

33. 电磁双门双控24盆蒸饭柜 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

34. 电磁三门海鲜蒸柜 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

35. 电磁单头矮汤炉 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

36. 商用米糊豆浆机连底座 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

37. 油烟一体机 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

38. 不锈钢烟罩下封板 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

39. 灭火系统 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

40. 双通移门调理台 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

41. 双通移门调理台 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

42. 四门双温柜 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

43. 大单星盆台 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

44. 单通工作台 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

45. 四层格栅架 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

46. 粘捕式灭蝇灯 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

47. 挂式洗手星盆 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

48. 感应水龙头 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

49. 干手器 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

50. 粘捕式灭蝇灯 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

51. 组合电磁四斗售菜汤池连柜 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

52. 组合电磁蒸菜汤池连柜 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

53. 四门保洁柜 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

54. 大单星盆台 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

55. 感应水龙头 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

56. 玻璃门留样冰箱 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

57. 电磁九头煮面炉 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

58. 电磁扒炉灶 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

59. 电磁蒸炉 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

60. 豪华方形玻璃罩 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

61. 不锈钢烟罩上封板 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

62. 单通工作台 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

63. 大单星盆台 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

64. 感应水龙头 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

65. 粘捕式灭蝇灯 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

66. 大单星盆台 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

67. 通道式电洗碗机 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

68. 洁碟台 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

69. 豪华方形不锈钢脱排油烟罩 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

70. 不锈钢烟罩上封板 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

71. 挂式电热水器 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

72. 双门热风循环消毒柜 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

73. 粘捕式灭蝇灯 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

74. 自助式打饭机 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

75. 电动升降车 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

76. 内置式储饭桶 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

77. 单通工作台 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

78. 暖汤保温车 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

79. 双孔收脏台连车 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

80. 全钢牛奶鼎 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

81. 电热汤煲 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

82. 调温可视长方型宴会餐炉 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

83. 台式混水厨房龙头 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

84. 挂墙洗地龙头 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

85. 三角阀 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

86. 编织金属进水管 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

87. 风幕机 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

88. 风幕机 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

89. 不锈钢排烟管 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

90. 双隔音风柜 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

91. 离心式排烟风机（早餐档） ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

92. 离心式排烟风机（洗消间） ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

93. 不锈钢消音器 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

94. 风柜支架 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

95. 防火阀 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

96. 变频控制柜 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

97. 变频控制柜 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

98. 软接 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

99. 风柜减震垫 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

100. 不锈钢排烟管 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

101. 水冷新风机 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

102. 风柜支架 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

103. 软接 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

104. 风柜减震垫 ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。