**竞比采购须知**

一、总则：浙江东源实业有限公司家具采购（二次）项目，采购人为浙江东源实业有限公司，采购部门（或单位）为 十里丰农场，采购编号为 SLF-2025054S 。资金来源为自有资金，资金已落实。现采用竞比采购方式确定供货人（或服务商）。最高限价为39500.00元。

二、时间和地点：请于2025年5月29日9时30分前，将响应文件以在线递交方式，上传至招天下招投标交易平台（jypt.zhaotx.cn）（项目管理-投标项目管理-本项目流程内）。

此项目公开唱标。将采用不见面开标方式，响应人可在2025年5月29日14时30分后自行登录不见面开标大厅，在线参与开标，并在开标期间保持通讯畅通（不见面开标大厅网址为：<https://yckb.zhaotx.cn>）

三、项目要求：

1、响应人具有相应服务范围和有效的营业执照；

2、采购服务的内容、数量与参数：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格（mm） | 材质参数 | 单位 | 数量 | 示意图 |
| 1 | 茶桌 | 3000\*900\*760 | 1、基材采用120mm厚白蜡木原木，桌脚采用直径350-400mm白蜡木原木树根。 2、胶水：采用优质环保白乳胶，用于实木与实木、板材与板材之间的粘合； 3、油漆工艺：油漆采用水性漆，采用大型UV流水线油漆工艺，所有木质见光面均需饰面处理并根据实际效果需求采用封闭漆或开放漆工艺。 4、须根据业主需求定制。 5、配备茶具，茶壶，烧水壶等散件。 | 张 | 2 | IMG_256 |
| 2 | 坐椅A | 常规 | 1、基材采用白蜡木原木，椅脚、靠背、围板、扶手采用35mm厚橡胶木实木直拼板。坐面及靠面采用高密度海绵外包PU皮。 2、胶水：采用优质环保白乳胶，用于实木与实木、板材与板材之间的粘合； 3、油漆工艺：油漆采用水性漆，采用大型UV流水线油漆工艺，所有木质见光面均需饰面处理并根据实际效果需求采用封闭漆或开放漆工艺。 4、须根据业主需求定制。 | 张 | 2 | IMG_257 |
| 3 | 坐椅B | 常规 | 1、基材采用白蜡木原木，椅脚、靠背、围板、扶手采用35mm厚橡胶木实木直拼板。坐面及靠面采用高密度海绵外包PU皮。 2、胶水：采用优质环保白乳胶，用于实木与实木、板材与板材之间的粘合； 3、油漆工艺：油漆采用水性漆，采用大型UV流水线油漆工艺，所有木质见光面均需饰面处理并根据实际效果需求采用封闭漆或开放漆工艺。 4、须根据业主需求定制。 | 张 | 8 | IMG_258 |
| 4 | 方桌 | 1000\*1000\*760 | 基材采用2mm厚铝板 | 张 | 8 | IMG_259 |
| 5 | 靠背椅 | 常规 | 基材采用2mm厚铝板 | 张 | 32 | IMG_260 |
| 6 | 会议桌 | 4800\*1600\*760 | 1、基材采用18mm厚E0级实木多层板，桌面厚度大于60mm。 2、胶水：采用优质环保白乳胶，用于实木与实木、板材与板材之间的粘合； 3、油漆工艺：油漆采用水性漆，采用大型UV流水线油漆工艺，所有木质见光面均需饰面处理并根据实际效果需求采用封闭漆或开放漆工艺。 4、须根据业主需求定制。 | 张 | 1 | IMG_261 |
| 7 | 会议椅 | 常规 | 1.黑色全新料加纤背框，扪华宇透气网布； 2.黑色pp固定腰靠； 3.黑色全新料加纤固定扶手； 4.座包一体成型定型海绵，永不变形，扪华宇透气网布； 5.2.0mm厚度的A3钢材喷黑弓形架。 | 张 | 14 | IMG_262 |
| 8 | 博古架 | 1600\*2000\*350mm | 1、基材采用18mm厚白蜡木原木，。 2、胶水：采用优质环保白乳胶，用于实木与实木、板材与板材之间的粘合； 3、油漆工艺：油漆采用水性漆，采用大型UV流水线油漆工艺，所有木质见光面均需饰面处理并根据实际效果需求采用封闭漆或开放漆工艺。 4、须根据业主需求定制。 | 张 | 1 | IMG_263 |
| 合计 | |  |  |  | 68 |  |

3、要求供货的时间及地点：

供货时间：2025年6月5日至2025年6月25日；

供货地点：浙江省衢州市衢江区莲花镇十里丰农场二分场。

4、其它服务要求：

1）乙方在为甲方提供办公家具采购服务时，必须遵守国家相关法律法规，做到证件齐全有效并按规经营。

2）乙方应根据甲方要求，在规定时间内提供办公家具采购服务，办公家具材质参数及规格要求应符合甲方采购要求。

3）由乙方将采购物品运至甲方指定场所并安装。若甲方发现货物与项目要求不符、安装后不能合理正常使用等问题的，乙方应按甲方要求在其限定的期限内采取更换等处理措施，并由乙方承担由此产生的一切损失和费用，否则，甲方有权拒绝支付全部货款。

四、报价金额：响应人应对全部内容进行报价。报价应包括单价、总价、运输费、安装费、售后服务费用、各种税金等全部费用。响应人应充分考虑项目实施过程中可能发生的一切费用。无论报价过程中的作法和结果如何，响应人应自行承担所有与采购有关的全部费用。

五、报价修正原则：

1、如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

2、当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准。

按上述修正原则（小数点点错的除外），响应人同意的，调整后的报价对响应人起约束作用。若不接受修正后的金额，则其报价将被拒绝做无效处理，并不影响其他评审工作。

六、评审：采购部门（或单位）成立的三人采购小组，超最高限价的做无效处理，最终推荐有效报价中，评审得分最高的为供货人。

评分标准:最低价评审法

响应人存在下列情形之一且无法合理解释的，视为响应人串通投标，其投标（响应）文件无效,并列入不良信用记录：

1.不同响应人的电子投标（响应）文件上传计算机的IP地址或网卡MAC地址或硬盘序列号等信息相同的；

2.上传的电子投标（响应）文件加盖本项目其他响应人的电子印章的；

3.不同响应人的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

4.不同响应人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

1. 投诉说明：响应人若认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，可以书面形式（函、传真）向纪检监察部门质疑。联系电话：0570-2926516。

**浙江东源实业有限公司零星采购供货合同书**

办公家具采购合同

合同编号：

甲方： 浙江东源实业有限公司

乙方：

根据中华人民共和国《民法典》及采购结果，为明确双方权利和义务，经双方协商，签订本合同并信守下列条款，共同严格履行。

1. 采购内容及金额：

采购内容为办公家具。费用据实结算，以农场实际采购量为准。采购服务的内容、数量与单价见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格（mm） | 材质参数 | 单位 | 数量 | 结算单价 (元/张） | 小计（元） | 示意图 |
| 1 | 茶桌 | 3000\*900\*760 | 1、基材采用120mm厚白蜡木原木，桌脚采用直径350-400mm白蜡木原木树根。 2、胶水：采用优质环保白乳胶，用于实木与实木、板材与板材之间的粘合； 3、油漆工艺：油漆采用水性漆，采用大型UV流水线油漆工艺，所有木质见光面均需饰面处理并根据实际效果需求采用封闭漆或开放漆工艺。 4、须根据业主需求定制。 5、配备茶具，茶壶，烧水壶等散件。 | 张 | 2 |  |  | IMG_256 |
| 2 | 坐椅A | 常规 | 1、基材采用白蜡木原木，椅脚、靠背、围板、扶手采用35mm厚橡胶木实木直拼板。坐面及靠面采用高密度海绵外包PU皮。 2、胶水：采用优质环保白乳胶，用于实木与实木、板材与板材之间的粘合； 3、油漆工艺：油漆采用水性漆，采用大型UV流水线油漆工艺，所有木质见光面均需饰面处理并根据实际效果需求采用封闭漆或开放漆工艺。 4、须根据业主需求定制。 | 张 | 2 |  |  | IMG_257 |
| 3 | 坐椅B | 常规 | 1、基材采用白蜡木原木，椅脚、靠背、围板、扶手采用35mm厚橡胶木实木直拼板。坐面及靠面采用高密度海绵外包PU皮。 2、胶水：采用优质环保白乳胶，用于实木与实木、板材与板材之间的粘合； 3、油漆工艺：油漆采用水性漆，采用大型UV流水线油漆工艺，所有木质见光面均需饰面处理并根据实际效果需求采用封闭漆或开放漆工艺。 4、须根据业主需求定制。 | 张 | 8 |  |  | IMG_258 |
| 4 | 方桌 | 1000\*1000\*760 | 基材采用2mm厚铝板 | 张 | 8 |  |  | IMG_259 |
| 5 | 靠背椅 | 常规 | 基材采用2mm厚铝板 | 张 | 32 |  |  | IMG_260 |
| 6 | 会议桌 | 4800\*1600\*760 | 1、基材采用18mm厚E0级实木多层板，桌面厚度大于60mm。 2、胶水：采用优质环保白乳胶，用于实木与实木、板材与板材之间的粘合； 3、油漆工艺：油漆采用水性漆，采用大型UV流水线油漆工艺，所有木质见光面均需饰面处理并根据实际效果需求采用封闭漆或开放漆工艺。 4、须根据业主需求定制。 | 张 | 1 |  |  | IMG_261 |
| 7 | 会议椅 | 常规 | 1.黑色全新料加纤背框，扪华宇透气网布； 2.黑色pp固定腰靠； 3.黑色全新料加纤固定扶手； 4.座包一体成型定型海绵，永不变形，扪华宇透气网布； 5.2.0mm厚度的A3钢材喷黑弓形架。 | 张 | 14 |  |  | IMG_262 |
| 8 | 博古架 | 1600\*2000\*350mm | 1、基材采用18mm厚白蜡木原木，。 2、胶水：采用优质环保白乳胶，用于实木与实木、板材与板材之间的粘合； 3、油漆工艺：油漆采用水性漆，采用大型UV流水线油漆工艺，所有木质见光面均需饰面处理并根据实际效果需求采用封闭漆或开放漆工艺。 4、须根据业主需求定制。 | 张 | 1 |  |  | IMG_263 |
| 合计 | |  |  |  | 68 |  |  |  |

本合同总价人民币（大写）： 整（小写： 元）

1. 服务时间及地点：

服务期限：2025年6月5 日至2025年6月25日。

服务地点：浙江省衢州市衢江区莲花镇十里丰农场二分场。

三、验收方式：甲方在乙方服务完毕后，对所供服务进行检查验收，若发现与项目要求不符等问题，乙方应及时按要求采取更换等处理措施，并由乙方承担由此产生的一切损失和费用。

四、货款结算方式：

1. 根据合同约定的结算单价及实际采购量进行结算。结算单价包含运费、税费等全部费用。

2.乙方须开具法定税务发票，提供结算账号，甲方在次月20日前将当月货款转入乙方的账户。结算日起二个工作日内未及时开具发票的则顺延到下个月一起结算。

3.因乙方提供的货物不符合合同约定和甲方要求的，甲方有权拒付该项货款。

五、其他服务要求：

1）乙方在为甲方提供办公家具采购服务时，必须遵守国家相关法律法规，做到证件齐全有效并按规经营。

2）乙方应根据甲方要求，在规定时间内提供办公家具采购服务，办公家具材质参数及规格要求应符合甲方采购要求。

3）由乙方将采购物品运至甲方指定场所并安装。若甲方发现货物与项目要求不符、安装后不能合理正常使用等问题的，乙方应按甲方要求在其限定的期限内采取更换等处理措施，并由乙方承担由此产生的一切损失和费用，否则，甲方有权拒绝支付全部货款。

六、违约责任：

1、乙方未按时服务或所供服务与采购要求不符的，乙方应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：每超期10天，扣合同金额500元；累计超期30天，扣合同金额1000元,甲方并有权终止执行合同或要求乙方继续履行合同。

2、乙方劳务人员违反公司管理制度，发现一次扣除履约保证金一千至三千元，不足部分可以从合同总款中扣除。

3、甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价0.2‰的违约金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价3%的违约金。

七、诉讼约定：合同履行期内，双方均不得随意变更或解除。如有未尽事宜，经双方共同协商，协商不成的由甲方所在地法院诉讼解决。

八、履约保证金：人民币2000元，合同履行完毕供方无服务质量瑕疵的，招标人在二十个工作日内一次性不计息返还。

九、合同份数：本合同一式六份，甲方五份，乙方一份，双方签字盖章生效。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法定代表人 法定代表人

或授权委托人（签名或盖章）： 或授权委托人（签名或盖章）：

年 月 日 年 月 日

**报价书**

根据贵方采购编号为 的 浙江东源实业有限公司家具采购（二次）项目竞比文件， （响应人单位全称）法定代表人 授权 （全权代表名称）为全权代表，全权处理竞价活动中的一切事宜。

委托期限： 年 月 日至 年 月 日

现报价及承诺如下：

1. 根据采购服务的内容、数量与基准价格（见下表），按照要求我方的报价为 元。

采购服务的内容、数量与价格表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格（mm） | 材质参数2 | 单位 | 数量 | 结算单价 (元/张） | 小计（元） | 示意图 |
| 1 | 茶桌 | 3000\*900\*760 | 1、基材采用120mm厚白蜡木原木，桌脚采用直径350-400mm白蜡木原木树根。 2、胶水：采用优质环保白乳胶，用于实木与实木、板材与板材之间的粘合； 3、油漆工艺：油漆采用水性漆，采用大型UV流水线油漆工艺，所有木质见光面均需饰面处理并根据实际效果需求采用封闭漆或开放漆工艺。 4、须根据业主需求定制。 5、配备茶具，茶壶，烧水壶等散件。 | 张 | 2 |  |  | IMG_256 |
| 2 | 坐椅A | 常规 | 1、基材采用白蜡木原木，椅脚、靠背、围板、扶手采用35mm厚橡胶木实木直拼板。坐面及靠面采用高密度海绵外包PU皮。 2、胶水：采用优质环保白乳胶，用于实木与实木、板材与板材之间的粘合； 3、油漆工艺：油漆采用水性漆，采用大型UV流水线油漆工艺，所有木质见光面均需饰面处理并根据实际效果需求采用封闭漆或开放漆工艺。 4、须根据业主需求定制。 | 张 | 2 |  |  | IMG_257 |
| 3 | 坐椅B | 常规 | 1、基材采用白蜡木原木，椅脚、靠背、围板、扶手采用35mm厚橡胶木实木直拼板。坐面及靠面采用高密度海绵外包PU皮。 2、胶水：采用优质环保白乳胶，用于实木与实木、板材与板材之间的粘合； 3、油漆工艺：油漆采用水性漆，采用大型UV流水线油漆工艺，所有木质见光面均需饰面处理并根据实际效果需求采用封闭漆或开放漆工艺。 4、须根据业主需求定制。 | 张 | 8 |  |  | IMG_258 |
| 4 | 方桌 | 1000\*1000\*760 | 基材采用2mm厚铝板 | 张 | 8 |  |  | IMG_259 |
| 5 | 靠背椅 | 常规 | 基材采用2mm厚铝板 | 张 | 32 |  |  | IMG_260 |
| 6 | 会议桌 | 4800\*1600\*760 | 1、基材采用18mm厚E0级实木多层板，桌面厚度大于60mm。 2、胶水：采用优质环保白乳胶，用于实木与实木、板材与板材之间的粘合； 3、油漆工艺：油漆采用水性漆，采用大型UV流水线油漆工艺，所有木质见光面均需饰面处理并根据实际效果需求采用封闭漆或开放漆工艺。 4、须根据业主需求定制。 | 张 | 1 |  |  | IMG_261 |
| 7 | 会议椅 | 常规 | 1.黑色全新料加纤背框，扪华宇透气网布； 2.黑色pp固定腰靠； 3.黑色全新料加纤固定扶手； 4.座包一体成型定型海绵，永不变形，扪华宇透气网布； 5.2.0mm厚度的A3钢材喷黑弓形架。 | 张 | 14 |  |  | IMG_262 |
| 8 | 博古架 | 1600\*2000\*350mm | 1、基材采用18mm厚白蜡木原木，。 2、胶水：采用优质环保白乳胶，用于实木与实木、板材与板材之间的粘合； 3、油漆工艺：油漆采用水性漆，采用大型UV流水线油漆工艺，所有木质见光面均需饰面处理并根据实际效果需求采用封闭漆或开放漆工艺。 4、须根据业主需求定制。 | 张 | 1 |  |  | IMG_263 |
| 合计 | |  |  |  | 68 |  |  |  |

2）本服务项目在报价内按最低价者取得承包权。

2.我方同意按照贵方文件的要求执行，若我方有优于贵方的承诺则以优于的条款执行。

3.其他承诺：

报价人（公章）：

法定代表人（签字）：

授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

日期： 年 月 日

**资料书**

**采购申请部门要求竞比人上传的资料（扫描件）：**

1. **有效营业执照****复印件并加盖公章。**
2. **法定代表人（经营者）身份证复印件并加盖公章； 如有委托人的，同时提供委托人身份证复印件。**
3. **报价书。**