|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参考参数与设备要求 | 数量 |
| 一、蒸汽发生器 |
| 1 | 蒸汽发生器主机 | 额定蒸发量600kg/h，额定蒸汽压力1.0MPa，饱和蒸汽温度184℃、380V/50Hz、5.5kW | 2台 |
| 2 | 全自动软水器 | 水处理量2T/h，单阀双罐，流量型 | 1套 |
| 3 | 分汽缸 | Φ159 | 1台 |
| 4 | 燃气泄漏报警装置 | 配套，含燃气泄漏报警及事故排放风机 | 1套 |
| 5 | 管路集成 | 锅炉内部管道、阀门、保温、电气布线等 | 1项 |
| 6 | 钢制室外机房 | 6500\*2950\*3650mm尺寸暂估，具体实际生产设计图纸为准 | 1项 |
| 7 | 相关配套设备 | 遗漏项补充 |  |
| 二、真空热水机组 |
| 1 | 室外型真空热水机组 | 额定供热量120×104kcal/h，门诊楼换热器：90×104kcal/h 80/50℃、住院楼换热器：60×104kcal/h 60/50℃，承压1.0Mpa 效率96% | 2台 |
| 2 | 门诊楼炉前泵 | Q=30m³/h H=15m N=2.2kw | 2台 |
| 3 | 水泵控制柜 | 变频控制 | 1只 |
| 4 | 相关配套设备 | 遗漏项补充 |  |
| 三、安装 |
| 1 | 设备管路安装 | 含设备就位，消毒供应室蒸汽管道φ48\*3对接约15米，住院楼热水管道DN100对接约40米，门诊楼管道DN80对接约350米 | 1项 |
| **预算价：人民币壹佰捌拾万元整（￥1800000元）** |

以上均含安装、调试、培训和售后服务等。