**传染病智能监测前置服务器及配套服务项目采购需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能模块** | **预算（万元）** | **主要工作** | **备注** |
| **1** | **软硬件环境搭建、运维** | **6.5** | **硬件部署、系统安装、网络开放和业务软件部署等集成服务** | **机型：2U机架式服务器，生产制造厂商官网机型一致。处理器：2\*(鲲鹏920 5220,32Core@2.6GHz,8DIMM)内存：4 X 64GB/DDR4/RDIMM内存-ECC数据盘：2 X 1.92TB-SATA SSD-读取密集型-2.5寸 2块RAID 1阵列卡：支持RAID 0,1,10/支持边带管理I/O扩展：1 X 16X SLOT (PCIE X16) +16X SLOT (PCIE X8)-RISER1&2 模组 网络：≥四口1G网卡+双口万兆网卡 电源：2 X 电源模块/服务器白金900W 滑动导轨兼容：支持国产服务器操作系统（方德、统信、麒麟、欧拉、龙蜥等）、支持国产数据库（Gauss、达梦、金仓、PolarDB等）服务：五年原厂维保、五年运维（数据库、操作系统、前置软件服务）网络：卫生专网及政务外网** |
| **2** | **前置软件开发公司对接工作（中科软）** | **3.5** | **按国家传染病监测预警前置软件考核任务要求完成初始化配置，并配合医院完成前置软件运行所需软硬件环境初始化对应的0S、Database、App、Port等环境配置** | **免费服务期五年，重大接口调整另行协商。** |
| **3** | **UKey** | **0.18** | **5年** |  |

浙江省武义县第一人民医院

采购中心

2024-12-04