**金华教育学院采购项目询价单**

本单位需进行如.下采购，望你公司将本询价单盖章后密封提交给我单位。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数、规格、型号** | **数量** | **单位** | **最高控制价（万元）** | **总报价**  **（万元）** | **是否完全响应采购需求** |
| 1 | 金华教育学院出入口管理设备改造项目 | 详细见附件1 | 1 | 项 | 3 |  |  |
| **总 价** | | （总价必须填报）人民币： | | | | | |
| **报价要求：**  1.报价高于最高控制价的供应商询价无效；  2.报价单位须说明是否完全响应采购需求；  3.报价单位须提供营业执照和法人代表身份证复印件（盖公章）。 | | | | | | | |
| 报价单位（公章）：  联系人（签字）：  联系电话：  年 月 日 | | | | | | | |

注：1.本询价单是采购单位最终确定协议供货商的主要依据，由供货商填写，将填写内容必须按要求清晰完整，如有涂改，应加盖公章；

1. 将询价报价单用信封密封好加盖公章，于2025年3月21日前送至环城北路639号我院后勤服务中心（行政楼106）进行报价确认。

**附件1**

**金华教育学院道闸改造设备清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商品名称** | **技术规格** | **单位** | **数量** | **单价(元)** | **合价(元)** | **备注** |
| 1 | 智能出入口杆式抓拍显示一体机 | 采用高性能AI处理器，算法处理能力更强；丰富多样的信号通讯接口，可控制出入口道闸、LED显示屏等外设 内置暖光、红外双光补光灯（可根据需求自由切换），支持亮度可调，并且支持过车亮度可设置，降低光污染和功耗；支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上；支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实现远程运维管控；完善的低功耗一体化结构设计，IP67防护等级，四行四字高亮显示屏、满足户外使用需求；支持自定义显示中文、数字等内容；485控制显示及播报，调试方便  支持语音播报功能，声音清晰洪亮 1.2m白色立杆支架; 产品卖点： 1、外观简洁大方；2、支持相机360度旋转；3、支持内走线应用场景： 与相机配套使用； | 2 | 台 | 3500 | 7000 | 能实现数据共享 |
| 2 | 直流左向广告4米道闸（5.5秒） | 1.适用于日均车流量≤1000辆场景 2.右向栅栏道闸，箱体采用钣金设计，机箱表面采用静电喷涂工艺防锈 3.采用24V直流无刷电机，低功耗、效率高、运行稳定、安全且噪声小 4.支持左向4米栅栏杆 5.道闸起落杆速度可调 6.道闸开关限位位置可调 7.数码管面板显示，支持设备故障码、设备运行状态显示 8.可通过485接口连接相机，通过相机web端可读取道闸状态包括运行次数和运行状态。并且可以读取道闸运行日志 9.支持外接雷达、线圈、红外防砸功能，内置 DC12V输出，可用于外接雷达供电 10.标配遇阻反弹功能，当杆子下落过程中受阻时会自动反弹 11.断电手摇起落杆，断电之后可以通过手摇电机把手控制起落杆 12.无线摇控功能，采用学习码遥控技术，方便且保密性高，最大遥控距离50米（空旷无干扰） 13.一键车队模式 14.支持道闸计数模式 15.支持延迟落杆且延迟落杆时间和速度均可设置 16.防护等级：IP54 | 2 | 台 | 7500 | 15000 |  |
| 3 | 出入口防砸雷达 | 支持全系（直杆、折臂、栅栏、广告）道闸配套使用； 支持串口和手机蓝牙调试和设置； 支持通过485连接相机读取雷达设置参数及雷达日志记录 支持防砸区域可配置 支持虚警点检测及剔除 支持在线升级程序 | 2 | 台 | 1000 | 2000 |  |
| 4 | 门禁一体机 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：7英寸显示屏； 屏幕类型：电容触摸屏；广告播放：支持图文、视频广告播放； 摄像头：2MP CMOS高清双摄像头； 外壳材料：钢化玻璃/PC； 远程验证：支持； 黑白名单设定：支持； 实时监控：支持； 多重认证：支持； WEB配置：支持； 主动注册：支持； 人脸识别准确率：99.90%； 人脸识别速度：0.2s； 用户容量：20000； 人脸容量：20000； 卡片容量：50000张； 密码容量：20000个； 存储记录数量：300000条开门记录； RS-485接口：1个； RS-232接口：1个； 韦根接口：1路输入/输出； USB接口：1个USB2.0 接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps以太网口； 报警联动：支持； 防反潜：支持； 防拆报警：支持； 胁迫报警：支持； 门超时报警：支持； 非法闯入报警：支持； 非法卡超次报警：支持； 产品尺寸：225.5mm×115.9mm×28.0mm； 安装方式：壁装;落地式支架安装;桌面式支架安装;闸机安装;86盒； 读卡类型：IC卡 | 个 | 2 | 2000 | 4000 | 能实现数据共享 |
| 5 | 施工改装费 | 闸机改造 | 批 | 1 | 2000 | 2000 |  |