**金华教育学院采购项目询价单**

本单位需进行如.下采购，望你公司将本询价单盖章后密封提交给我单位。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数、规格、型号** | **数量** | **单位** | **最高控制价（万元）** | **总报价****（万元）** | **是否完全响应采购需求** |
| 1 | 金华教育学院出入口管理设备改造项目 | 详细见附件1 | 1 | 项 | 3 |  |  |
| **总 价** | （总价必须填报）人民币： |
| **报价要求：**1.报价高于最高控制价的供应商询价无效；2.报价单位须说明是否完全响应采购需求；3.报价单位须提供营业执照和法人代表身份证复印件（盖公章）。 |
|  报价单位（公章）：联系人（签字）：联系电话：年 月 日 |

注：1.本询价单是采购单位最终确定协议供货商的主要依据，由供货商填写，将填写内容必须按要求清晰完整，如有涂改，应加盖公章；

1. 将询价报价单用信封密封好加盖公章，于2025年3月21日前送至环城北路639号我院后勤服务中心（行政楼106）进行报价确认。

**附件1**

**金华教育学院道闸改造设备清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商品名称** | **技术规格** | **单位** | **数量** | **单价(元)** | **合价(元)** | **备注** |
| 1 | 智能出入口杆式抓拍显示一体机 | 采用高性能AI处理器，算法处理能力更强；丰富多样的信号通讯接口，可控制出入口道闸、LED显示屏等外设内置暖光、红外双光补光灯（可根据需求自由切换），支持亮度可调，并且支持过车亮度可设置，降低光污染和功耗；支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上；支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实现远程运维管控；完善的低功耗一体化结构设计，IP67防护等级，四行四字高亮显示屏、满足户外使用需求；支持自定义显示中文、数字等内容；485控制显示及播报，调试方便 支持语音播报功能，声音清晰洪亮 1.2m白色立杆支架;产品卖点：1、外观简洁大方；2、支持相机360度旋转；3、支持内走线应用场景：与相机配套使用； | 2 | 台 | 3500 | 7000 | 能实现数据共享 |
| 2 | 直流左向广告4米道闸（5.5秒） | 1.适用于日均车流量≤1000辆场景2.右向栅栏道闸，箱体采用钣金设计，机箱表面采用静电喷涂工艺防锈3.采用24V直流无刷电机，低功耗、效率高、运行稳定、安全且噪声小4.支持左向4米栅栏杆5.道闸起落杆速度可调6.道闸开关限位位置可调7.数码管面板显示，支持设备故障码、设备运行状态显示8.可通过485接口连接相机，通过相机web端可读取道闸状态包括运行次数和运行状态。并且可以读取道闸运行日志9.支持外接雷达、线圈、红外防砸功能，内置 DC12V输出，可用于外接雷达供电10.标配遇阻反弹功能，当杆子下落过程中受阻时会自动反弹11.断电手摇起落杆，断电之后可以通过手摇电机把手控制起落杆12.无线摇控功能，采用学习码遥控技术，方便且保密性高，最大遥控距离50米（空旷无干扰）13.一键车队模式14.支持道闸计数模式15.支持延迟落杆且延迟落杆时间和速度均可设置16.防护等级：IP54 | 2 | 台 | 7500 | 15000 |  |
| 3 | 出入口防砸雷达 | 支持全系（直杆、折臂、栅栏、广告）道闸配套使用；支持串口和手机蓝牙调试和设置；支持通过485连接相机读取雷达设置参数及雷达日志记录支持防砸区域可配置支持虚警点检测及剔除支持在线升级程序 | 2 | 台 | 1000 | 2000 |  |
| 4 | 门禁一体机 | 主处理器：高性能嵌入式处理器；显示屏：7英寸显示屏；屏幕类型：电容触摸屏；广告播放：支持图文、视频广告播放；摄像头：2MP CMOS高清双摄像头；外壳材料：钢化玻璃/PC；远程验证：支持；黑白名单设定：支持；实时监控：支持；多重认证：支持；WEB配置：支持；主动注册：支持；人脸识别准确率：99.90%；人脸识别速度：0.2s；用户容量：20000；人脸容量：20000；卡片容量：50000张；密码容量：20000个；存储记录数量：300000条开门记录；RS-485接口：1个；RS-232接口：1个；韦根接口：1路输入/输出；USB接口：1个USB2.0 接口；网络接口：1个10Mbps/100Mbps以太网口；报警联动：支持；防反潜：支持；防拆报警：支持；胁迫报警：支持；门超时报警：支持；非法闯入报警：支持；非法卡超次报警：支持；产品尺寸：225.5mm×115.9mm×28.0mm；安装方式：壁装;落地式支架安装;桌面式支架安装;闸机安装;86盒；读卡类型：IC卡 | 个 | 2 | 2000 | 4000 | 能实现数据共享 |
| 5 | 施工改装费 | 闸机改造 | 批 | 1 | 2000 | 2000 |  |