手术床

数量1台

总预算18万，控制价10万

1. 适用于眼科手术，要求电动，功率大于等于180W，进液防护程度：IPX4，可短时加载连续运行。
2. 床面最低位不大于600mm，可调节不少于200mm。
3. 整机采用电动脚踏开关控制床整体升降、背板上下折。采用电动电机驱动，内置蓄电池，充满电可保证50-80次手术使用量。整机采用不低于304级别不锈钢制成，易清洗，消毒。头垫一次性发泡成型，无缝，防水。
4. ★如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材要求线上采购；
5. ★提供设备配置清单，搭配两把椅子
6. 保修3年起，生产日期距离安装日期≤6个月