温度压力检测仪

数量1台

总预算4.9万元

1、利用对温度、压力、时间监测、数据通信、计算机网络等技术，对压力蒸汽灭菌器灭菌过程的温度、压力、时间等参数进行实时监测，可与疾病预防控制监督员软件及省医疗机构传染病防治依法执业合规平台进行自动数据对接。

2、测试温度范围:-40至150；

3、测试压力范围:0-400KPa、800KPa；

4、应用范围:

1. 外来器械植入物灭菌参数检测
2. 超大超重包灭菌有效性检测
3. 硬质客器灭菌有效性检测
4. 清洗消毒机清选程序的参数检测
5. 压力落汽灭菌器空载、满裁热均衡性检测

5、质保1年起