手持式裂隙灯

数量1台

总预算6万元

1、手持设计，轻巧美观，免除检查时腮托固定的需要，适用病人各种体位的测量，适应儿童、老人、行动不便的病人。配有专用手机适配器，升级为数码手持裂隙灯，轻松捕捉、记录静态或动态检查图像；

2. 10倍及16倍两种放大倍率，可一键切换

3. 主机光学结构与LED光源、卤素光源兼容

4. 裂隙长度：12mm；裂隙宽度含常用的裂隙尺寸：0.15mm；0.5mm；0.8mm和1.6mm裂隙，12mm圆和独特的1mm X 1mm方框，用于评定前房闪辉；

5、裂隙扫描角度包含为 +/ - 60度，足够的摆动范围

6. 瞳距可调，+/-10D屈光调节

7、质保1年起，生产日期距离到货日期不大于6个月