吸脂机

数量1台

总预算12万元

1. 适用于乳腺外科和医学美容科，吸脂及乳房重建、淋巴水肿患者吸脂手术等
2. 极限负压值≥0.095MPA，可调节
3. 瞬时抽气速率≥80L/min
4. 最大蠕动泵流量≥250ml/min
5. 噪音≤60db
6. 收集瓶容量≥2000ml\*2
7. 质保1年起，生产日期距离安装日期≤6个月