药品阴凉柜

数量1台

总预算1万元

1.阴凉柜温度需8-20°C，容积≥400L

2.阴凉柜需单门柜，宽度<600mm，深度<650mm，高度<1950mm（场地限制）

3.需配备海尔的冷链系统

4.质保1年起，生产日期距离安装日期≤6个月