前列腺剜除设备

一套

预算16万

技术需求：

|  |  |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数要求 |
| 1 | 适用范围：泌尿外科内窥镜手术 |
| 2 | 刀具 |
| 2.1 | 刀具外径：φ 4.5 mm |
| 2.2 | 刀具工作长度：400 mm |
| **△**2.3 | 可匹配医院现有动力系统好克YSB-III |
| 3 | 尿道膀胱镜及配套手术器械 |
| **△**3.1 | 内窥镜：视向角6°Y型设计 |
| 3.2 | 工作长度：210 mm |
| 3.3 | 镜管外鞘24Fr |
| 3.4 | 外鞘可以和电切镜外鞘共用，减少器械进出尿道对组织的损伤 |
| 3.5 | 采用双层密封设计，防止器械进出时液体溢出 |
| 4 | 电切内窥镜及附件 |
| 4.1 | 内窥镜：视向角25° |
| 4.2 | 镜体外径4MM |
| 4.3 | 工作长度：302 mm |
| **△**4.4 | 镜管内鞘22Fr |
| 4.5 | 镜管外鞘24Fr |
| **△**4.6 | 外鞘采用纹路设计，可以更方便进出尿道，保护尿道黏膜 |
| 4.7 | 操作器（工作手件）内置式光纤锁止机构设计，无需外接光纤固  定器 |
| 4.8 | 可选配等离子手件 |