转手持式眼压计

数量1台

总预算19万元

1、显示精度：0.1毫米汞柱

2. 智能测量系统：角膜距离及水平位置感应器、角膜智能识别

3. 连续测量模式、快速测量模式、单次测量模式。

4. 支持体位：包括坐姿、站姿、卧姿在内200°内任意角度。

5. 眼压计和患者之间无电气连接， 具有防触电保护。

6、测量角度：200°内

7、连接方式：PC连接：低功耗蓝牙4.0或更高（LE）打印机连接：蓝牙（BR/EDR） ESC/POS

8、质保1年起，生产日期距离安装日期≤6个月