内镜及附件储存柜数量1台

总预算15万元

1、符合软式内镜储存规范的储镜柜，包含但不限于：T-WSJD 21—2022，内镜储存干燥柜卫生要求

2. 提供奥林巴斯、富士、开立内窥镜的接口

3. 单台储存数量≥16条；内镜洁净质保时间至少72小时，（提供有效检测报告）

4. 数据接口免费开放，可对接我院质量管理追溯系统

5. 空气过滤系统，要求进入柜体的空气经过HEPA13级过滤，0.3um以上颗粒过滤达到99.95%

6、要求记录、显示和打印储存内镜相关信息，包括储存位号、内镜信息、储存时间，超出安全质保时间报警

6、质保1年起，要求包含空气过滤器的免费提供和更换服务