动态血压记录盒

数量5台

总预算9万元

1. 适用于康复医学科，示波法，点阵液晶显示；
2. 血压测量范围：0-260mmHg
3. 脉搏测量范围：30-220次/分
4. 持续测量时间不少于24小时
5. 断电数据保护功能
6. 需接入科室现有动态血压测量分析系统（北京迪姆软件），每个盒子至少3个袖带
7. 质保5年起，生产日期距离安装日期≤6个月