鼻内窥镜（超高清）

数量5支

预算19万

1.超高清鼻内窥镜

2．大图像光学视管

3.直径≤4.0mm，视向角0° 3支

4.直径≤4.0mm，视向角45° 2支

5.工作长度≥175mm

6.支持多种消毒方式（浸泡消毒，环氧乙烷，等离子灭菌及高温高压消毒等）

\*7.在焦距f≥22mm的情况下可以实现最大视场角

8.光纤输入端接口支持多种标准接口（XION,WOLF,ACM接口均支持）

9.每一根均配有内窥镜消毒鞘

10★如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材要求浙江省平台线上采购；

11★提供设备配置清单

12保修1年起，生产日期距离安装日期≤6个月