医用低温保存箱

数量1台

总预算3万

1. 温度范围-20°C～-40°C可调节，显示精度0.1℃，
2. 有效容积＞400L
3. 设定-40℃的特性点温度均匀性±3℃以内，全温区温度均匀性±5℃以内；
4. 具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警、电池报警；
5. 开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；
6. 立式双门结构，优化嵌入式双密封条设计，三层密封，密封保温效果好，环保节能；
7. 噪声≤45dB
8. ★如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材要求浙江省平台线上采购；
9. ★提供设备配置清单，要求提供冷链模块，接入医院冷链管理系统。
10. 保修1年起，生产日期距离安装日期≤6个月