血库专用离心机

数量1台

预算1万

1. 主要适用于血型血清学。
2. 最高转数不小于5000r/min；
3. 转数精度±10rpm；
4. 整机噪音≤55db；
5. 有定时功能。
6. ★如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材要求浙江省平台线上采购；
7. ★提供设备配置清单
8. 保修1年起，生产日期距离安装日期≤6个月