根管震荡仪

数量2套

总预算0.6万

1. 适用于牙齿根管的荡洗。
2. 变频控制，根据根管情况自动调整频率
3. 重量＜100g；
4. 内置电池，连续工作时长不少于4小时
5. ★如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材要求浙江省平台线上采购；
6. ★提供设备配置清单，至少含3个工作尖
7. 保修1年起，生产日期距离安装日期≤6个月