牙科种植机

数量1套

总预算9.8万

申请科室：口腔科

1. 用于口腔科手术中对于牙体硬组织进行处理；
2. 马达转速（r/min）：300—40000 rpm ，可调；
3. 马达功率：≥ 70W；
4. 扭矩：5-70N，可调，无需扭力校准；
5. 脚踏控制：国际IPX8防水等级脚踏开关；
6. 冷却水泵流量：0—90ml/min，四档可调；
7. 电脑/机械面板控制：微型电脑控制、按键式面板、LCD显示屏；
8. 清洗消毒：马达及马达线支持清洗消毒和高温高压灭菌；
9. 扭矩过载保护，当扭矩超过设定安全值时，机器会有故障报警，马达自动停止，机器不会因此受损。
10. ★如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材要求浙江省平台线上采购；
11. ★提供设备配置清单
12. 保修1年起，生产日期距离安装日期≤6个月