智能温热牵引系统

数量1台

总预算13万

1. 用于颈椎腰椎疾病的牵引治疗，治疗模式间歇牵引、持续牵引，双通道，治疗时间1-30分钟左右，牵引力范围包含1-80kg 。  
   2、牵引系統可执行仰臥位和俯臥位二种体位。  
   3、温热治疗的温度等级至少3档可调 。  
   4、患者紧急停止按钮，医生紧急停止按钮

5、 包含主机、牵引装置、床、椅子 、要求腰椎牵引装置2套  
6、★如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材要求浙江省平台线上采购；   
7、★提供设备配置清单

8、保修1年起，生产日期距离安装日期≤6个月。

9、允许进口品牌参与