**2025年三合小学提档升级食堂厨房设备采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称及技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **参考图片** |
|  | **更衣室** |  |  |  |  |  |
|  | **单星水池**品牌：厂制品说明：选用SUS304-2B优质不锈钢 板制作，台面δ=1.0mm。水斗δ=1.0mm，斗深400mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮。 规格：500×500×800+150 | 台 | 2 | 1000 | 2000 |  |
|  | **烘手机**品牌：洁博士、TOTO、瑞沃型号：BOS-8210A、HD3000S、JY-580额定电压：220V 50Hz规格：146\*108\*237 | 台 | 2 | 500 | 1000 | 1739951310876 |
|  | **六门更衣柜**品牌：厂制品说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，δ=1.0mm，加强筋采用δ=1.0mm,配六扇门（带锁）、内置活动挂衣杆，配不锈钢可调节脚。规格：900×400×1800 | 台 | 2 | 2900 | 5800 |  |
|  | **副食库** |  |  |  |  |  |
|  | **四层平板货架**品牌：厂制品说明：SUS304-2B优质不锈钢板制造；立柱架φ38mmδ=1.0mm，平板δ1.0mm，加强筋1.0mm；配置φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。规格：1200×500×1550 | 台 | 2 | 1800 | 3600 | 说明: ff65b9dd45d866295812d5fcfcd183e |
|  | **粗加工** |  |  |  |  |  |
|  | **四层平板货架**品牌：厂制品说明：SUS304-2B优质不锈钢板制造；立柱架φ38mmδ=1.0mm，平板δ1.0mm，加强筋1.0mm；配置φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。规格：1200×500×1550 | 台 | 1 | 1800 | 1800 | 说明: ff65b9dd45d866295812d5fcfcd183e |
|  | **粘捕式灭蝇灯**品牌：蝇博士、飞利浦、灯下科技Remark(特性参数)：-有效面积：50-60m2-LED灯管，有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染，环保卫生，稳健可靠。-功率/电压：16W/220V | 台 | 1 | 380 | 380 |  |
|  | **双层工作台**品牌：厂制品说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.0mm（下衬12mm防潮板减噪）。下层平板δ=0.8mm。加强筋δ=1.0mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）。规格：1600×700×800 | 台 | 1 | 2300 | 2300 | 2967461291479264400770 |
|  | **四门双温冰箱（工程款）**品牌：洛雷特、星星、摩威尔容量：925L；功率：220V/428W 箱内温度：R2~8/F-12~-18℃ 说明：采用内外201，门铰链304不锈钢产品；采用国内一线品牌压缩机，温控均为卡乐进口温控，温度更精确，箱内拼接采用倒圆弧设计，干净清爽更易清洁。橡胶轮带刹车，可换不锈钢调节脚。 规格：1210\*750\*2005 | 台 | 1 | 6900 | 6900 |  |
|  | **大单星水池**品牌：厂制品说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.0mm。水斗δ=1.0mm，斗深400mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮。 规格：1000×700×800+150 | 台 | 3 | 1700 | 5100 |  |
|  | **超声波清洗池**品牌：洁速尔、欧倍力、超胜说明：采用304优质不锈钢拉丝板，台面:1.0mm；后背1.0mm，星盆:1.0mm，不锈钢防臭下水器。超声波主控制器、超声波主控制器具有频率纠正追踪系统， 时刻保持最佳清洗效果， 并能显示技术参数，超声波清洗通过水来传导声波，清洗时水必须浸没工件，当工件传送进入超声波过程中经过超声波爆破、破坏油脂表层来达到清洗效果。电压功率：220V/6KW规格：1500\*700\*800+150 | 台 | 1 | 9500 | 9500 |  |
|  | **洗地龙头（10米）**品牌：龙旗嘉业、君畅、联歌说明：1.低碳钢喷涂表面处理,配置高压水枪2.耐高温100摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm,水枪连接1/2内丝。长度10M，管子耐压300PSI,可自动伸缩3.底座可多角度调节转盘位置4.不锈钢转轴，黄铜阀门，进水接口1/2内丝5.尺寸：420\*440\*180 | 台 | 1 | 2800 | 2800 |  |
|  | **精加工** |  |  |  |  |  |
|  | **双层工作台**品牌：厂制品说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.0mm（下衬12mm防潮板减噪）。下层平板δ=0.8mm。加强筋δ=1.0mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）。规格：1600×700×800 | 台 | 1 | 2300 | 2300 | 2967461291479264400770 |
|  | **粘捕式灭蝇灯**品牌：蝇博士、飞利浦、灯下科技Remark(特性参数)：-有效面积：50-60m2-LED灯管，有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染，环保卫生，稳健可靠。-功率/电压：16W/220V | 台 | 1 | 380 | 380 |  |
|  | **面点间** |  |  |  |  |  |
|  | **木面平冷工作台**Brand(品牌)：洛雷特、星星、摩威尔size(尺寸)：1500×800×800功率：220V/冷藏158W 箱内温度：R2~8/-12~-18℃ 采用内外201，门铰链304不锈钢产品；采用国内一线品牌压缩机，温控均为卡乐进口温控，温度更精确，台面为后盖式双层台面，增加平整度不易有凹坑，箱内拼接采用倒圆弧设计，干净清爽更易清洁。  | 台 | 1 | 5900 | 5900 |  |
|  | **单星水池**品牌：厂制品说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.0mm。水斗δ=1.0mm，斗深400mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮。 规格：600×600×800+150 | 台 | 1 | 1200 | 1200 |  |
|  | **面粉车**品牌：厂制品说明：选用SUS304-2B不锈钢板制作，面板厚≥1.2mm，脚≥φ38×1.2mm，配4个脚轮。规格：600×600×570 | 台 | 1 | 1900 | 1900 | 7f7b426b9da42a76dfb1171ef421d35 |
|  | **二层四盘电烤箱**Brand(品牌)：恒联、美厨、乾麦Model(型号)：PL-4CS、MGE-2Y-4、QMED-24HSize(尺寸)：1210\*805\*1130Remark(特性参数)：-智能控制面板，操作便捷；-12条发热管，快速升温，受热均匀；-加厚保温层，更加密封节能环保，导热均匀；-双层钢化玻璃，视线好便于观察烘焙情况；-功率/电压：14KW/380V | 台 | 1 | 9700 | 9700 |  |
|  | **单门电热醒发箱（16盘）**Brand(品牌)：乾麦、新麦、美厨Size(尺寸)：480\*700\*1960Remark(特性参数)：1.简易的设计和操作。2.微电脑控制数字显示，定时加温加湿功能。3.内部微风扇热风和湿风循环 ，发酵更均匀4.自动注水功能，无需人工注水，带排水口。5.箱体内外均采用全不锈钢，耐用清洁卫生6.合理的温度湿度循环系统，整个箱内温度湿度均匀. 7.大玻璃视窗，随时监测发酵情况。8.容量：16盘 -功率/电压：2.6KW/220V | 台 | 1 | 5600 | 5600 |  |
|  | **蒸煮区** |  |  |  |  |  |
|  | **洗地龙头（10米）**品牌：龙旗嘉业、君畅、联歌说明：1.低碳钢喷涂表面处理,配置高压水枪2.耐高温100摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm,水枪连接1/2内丝。长度10M，管子耐压300PSI,可自动伸缩3.底座可多角度调节转盘位置4.不锈钢转轴，黄铜阀门，进水接口1/2内丝5.尺寸：420\*440\*180 | 台 | 1 | 2800 | 2800 |  |
|  | **粘捕式灭蝇灯**品牌：蝇博士、飞利浦、灯下科技Remark(特性参数)：-有效面积：50-60m2-LED灯管，有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染，环保卫生，稳健可靠。-功率/电压：16W/220V | 台 | 1 | 380 | 380 |  |
|  | **烹饪区** |  |  |  |  |  |
|  | **双移门打荷台** 品牌：厂制品Remark(特性参数)：-选用SUS304-2B优质不锈钢板制作；-台面δ=1.0mm，实厚δ≥0.93mm，下衬12mm防潮板减噪；侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；底板δ1.0mm-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.93mm；-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.93mm；-单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.0mm。规格：1800×800×800 | 台 | 2 | 3900 | 7800 | 8720827821479264400832 |
|  | **四层平板货架**品牌：厂制品说明：SUS304-2B优质不锈钢板制造；立柱架φ38mmδ=1.0mm，平板δ1.0mm，加强筋1.0mm；配置φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。规格：1200×500×1550 | 台 | 2 | 1800 | 3600 | 说明: ff65b9dd45d866295812d5fcfcd183e |
|  | **刀具砧板消毒柜**品牌：美时、美厨、凯普顿说明：1.可容纳厚度≤10厘米砧板9块，刀具29把，毛巾若干，消毒时间＞30分钟。2.采用优质发纹贴塑不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，砧板消毒柜采用两辆推车设计，刀具消毒柜采用抽拉式设计，毛巾消毒柜移门带玻璃。3.砧板架可拆卸设计，更方便清理。4.电压：220v；功率：650W规格：1200\*600\*1950 | 台 | 1 | 5500 | 5500 |  |
|  | **二更** |  |  |  |  |  |
|  | **单星水池**品牌：厂制品说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.0mm。水斗δ=1.0mm，斗深400mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮。 规格：500×500×800+150 | 台 | 1 | 1000 | 1000 |  |
|  | **烘手机**品牌：洁博士、TOTO、瑞沃型号：BOS-8210A、HD3000S、JY-580额定电压：220V 50Hz规格：146\*108\*237 | 台 | 1 | 500 | 500 | 1739951310876 |
|  | **全自动杀菌喷雾器**品牌：洁博士、艾克、瑞沃ABS 材料，环保安全，耐腐蚀；智能感应，避免交叉感染，杀毒抑菌规格：132\*88\*246 | 台 | 1 | 300 | 300 |  |
|  | **洗碗间** |  |  |  |  |  |
|  | **粘捕式灭蝇灯**品牌：蝇博士、飞利浦、灯下科技Remark(特性参数)：-有效面积：50-60m2-LED灯管，有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染，环保卫生，稳健可靠。-功率/电压：16W/220V | 台 | 1 | 380 | 380 |  |
|  | **双孔残菜台车**品牌：厂制品说明：选用SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，侧板、门板、底板、层板δ=1.2mm，加强筋采用δ=1.2mm不锈钢板,重力脚φ50×150×1.2mm，配平板推车。 规格：1200×600×800 | 台 | 1 | 3300 | 3300 | u=149230339,2237610370&fm=26&gp=0 |
|  | **售菜间** |  |  |  |  |  |
|  | **紫外线消毒灯**品牌：巨光、飞利浦、雪莱特功率：36W/220V规格：1213×28×28 | 台 | 4 | 300 | 1200 |  |
|  | **单移门打荷台** 品牌：厂制品Remark(特性参数)：-选用SUS304-2B优质不锈钢板制作；-台面δ=1.0mm，实厚δ≥0.93mm，下衬12mm防潮板减噪；侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；底板δ1.0mm-层板δ=1.0mm，实厚δ≥0.93mm；-加强筋δ=1.0mm，实厚δ≥0.93mm；-单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.0mm。规格：1500×600×800 | 台 | 1 | 3300 | 3300 | 8720827821479264400832 |
|  | **四格保温售菜台**品牌：厂制品 说明：选用优质SUS304-2B不锈钢板制作，台面δ=1.0mm。加强筋δ=1.0mm，横通25×38×1.0mm；脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）；配3KW/220V电热管、温控器，配1/1×100份数盘4只。规格：1500×700×800 | 台 | 8 | 3500 | 28000 | 20160701121133_64843 |
|  | **双层工作台**品牌：厂制品说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面δ=1.0mm（下衬12mm防潮板减噪）。下层平板δ=0.8mm。加强筋δ=1.0mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚）。规格：1400×400×800 | 台 | 4 | 1800 | 7200 | 2967461291479264400770 |
|  | **消毒房** |  |  |  |  |  |
|  | **消毒房**品牌：美时、昌和、美厨1.内外304，0.5MM库板，100MM憎水岩棉保温层。防火等级A级2.1个平开门1000\*2000MM，采用304，1.0板材 3.地面采用4MM防滑铝板4.微电脑控制器；功率：23千瓦；现场预留16平方三相五铜线，温度要求30-150度可调6.符合GB17988-2008(食具消毒安全和卫生要求认证），大肠杆菌菌液杀灭对数值＞3.0；规格：2330\*3680\*2600 | 台 | 1 | 67600 | 67600 | dba703929c44a6830e9ffe6507cfc00 |
|  | **排烟系统** |  |  |  |  |  |
|  | **不锈钢烟罩（蒸煮1）**品牌：厂制品说明：优质304#不锈钢制造；壳体面板厚度1.0mm。规格：4800×1200×800 | ㎡ | 5.76 | 1300 | 7488 |  |
|  | **不锈钢烟罩（蒸煮2）**品牌：厂制品说明：优质304#不锈钢制造；壳体面板厚度1.0mm。规格：2500×1200×800 | ㎡ | 3 | 1300 | 3900 |  |
|  | **风机**品牌：德粤说明：6# | **个** | **1** | **2900** | **2900** |  |
|  | **风机**品牌：德粤说明：5# | **个** | **1** | **1300** | **1300** |  |
|  | **不锈钢风管**品牌：厂制品说明：选用201优质不锈钢板制作，五筋加强、阻燃密封处理；板厚δ=1.0mm，共板法兰连接，确保长期不漏油；变径、大小口等异形风管按展开面积1：2计算。现数量为估算，实际数量以完成后数量实际计算。 | ㎡ | 145 | 260 | 37700 |  |
|  | **其他** |  |  |  |  |  |
|  | **冷热混合立式龙头**品牌：龙旗嘉业、君畅、联歌说明：材质：304不锈钢台面总高：365mm出水口高：270mm弯管宽度：145mm开孔：32-35mm净重：1075g  | 个 | 14 | 450 | 6300 | 44098d05f2eac5c71df81a4e75562ad |
|  | **感应龙头**品牌：龙旗嘉业、君畅、联歌材质：铜台面总高：140mm出水口高：110mm弯管宽度：80mm开孔：28-35mm净重：540g静态功耗：≦0.5W(D.C)≦3W供电方式：DO6V直流/220V交流 | 个 | 2 | 500 | 1000 |  |
|  | **编织金属进水管**品牌：联歌、君畅、龙旗嘉业说明：长度800-1200mm | 个 | 46 | 40 | 1840 |  |
|  | **三角阀**品牌：联歌、君畅、龙旗嘉业 | 个 | 46 | 40 | 1840 |  |
|  | **下水斗**品牌：联歌、君畅、龙旗嘉业 | 个 | 16 | 35 | 560 |  |
|  | **四人位餐桌**品牌：厂制品说明：尺寸1200\*700\*750mm；整体采用实木制（暂定）。 | 套 | 20 | 1900 | 38000 | 1745902584964供货前由甲方确定餐桌款式 |
|  | **包厢圆桌**品牌：厂制品尺寸：1800mm+12把餐椅说明：桌面高端岩板，具有耐高温，耐磨刮，防渗透，耐酸性等特质，橡胶木框架底座，稳固承重经久耐用，餐椅整体框架采用实木打造，材质坚硬，承重稳固力强。 | 套 | 2 | 7350 | 14700 | 供货前由甲方确定餐桌款式 |
|  | **调料品展示柜**品牌：厂制品Remark(特性参数)：-选用SUS304-2B优质不锈钢板制作；-下做两层展示架，上为三层展架，双移动玻璃门。规格：1200\*600\*1800 | 台 | 1 | 2600 | 2600 | ec0b7e4e6f6afd6bdc360ce0625ecf0 |
|  | **双孔残菜台**品牌：厂制品Remark(特性参数)：1、面板采用304#不锈钢磨砂板折弯制作，板材厚度1.2mm，台面方角折弯制作,层、侧板板及底板采用不锈钢磨砂板制作，板材厚度0.8mm；2、柜门拉手采用门原板折弯制作的压，采板材厚度0.8mm。3、脚：38\*38不锈钢管，配可调节子弹4个。规格：1300\*700\*800+150 | 台 | 1 | 3200 | 3200 |  |
|  | **八人位餐桌**品牌：厂制品说明：全304不锈钢制作，厚度1.0。 | 套 | 80 | 1300 | 104000 | 87e5d6571376a2a9e318b590be2c45b供货前由甲方确定餐桌款式 |
| **合计** | **428348.00** |