|  |  |
| --- | --- |
|  | **技术参数** |
| 华为 AR6280 | 配置AR6280机箱,1\*SRU 槽位,4\*SIC 槽位,2\*WSIC 槽位,2\*XSIC 槽位,2\*POWER 槽位 |
| 配置业务路由单元600H板≥1块,10GE(SFP+)接口≥14，,GE Copper接口≥10个,USB2.0≥1 |
| 配置350W 交流电源模块(银色) ≥2 |
| 配置光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) ≥2 |
| 配置管理LicenseAR6200系列授权,LANWAN融合基础功能,软件订阅与保障年费,服务期,3年(年费实际起止时间：从 " PO签订+90天 " 起算 3 年) |
| 供应商按健康云机构接入技术要求对温州市卫健委核心Hub机房和医院机房进行现场调研，并制定12+1实施方案、按卫生专网SD-WAN建设规划出具网络割接方案和保障方案，融入健康云SD-WAN已有控制器管理平台，统一规划、建设及交付，原厂商工程师现场保障割接和交付，在规定的期限内完成交付和通过验收。 |