**技术参数**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 产品性能结构及组成 | 产品适用范围 | 材质 | 最高限制单价（元） | 备注 |
| 1 | 环氧乙烷气罐 | 170g | 罐 | 100%环氧乙烷气体，分子式：C2H4O | 适用于环氧乙烷灭菌器，对不能高温消毒的医疗器械进行低温消毒灭菌。（如：可重复使用不耐热，不耐湿的医疗器械都要用环氧乙烷。简易呼吸器，喉镜，纤维软镜，面罩，负压瓶，呼吸机管路） | 气体 | 280 | 核心产品 |