**塔尕尔其镇卫生院立式压力蒸汽灭菌器参数**

1. 材质： 304加厚不锈钢
2. 电压： 220V
3. 功率： 3.5 Kw
4. 工作温度： 121℃-134℃
5. 设计温度： 137℃
6. 工作压力： 0.1-0.22Mpa
7. 最高压力： 0.22Mpa
8. 灭菌室尺寸：Φ320x475mm
9. 净重： 74Kg
10. 毛重： 82Kg
11. 包装尺寸： 56x56x125cm
12. 容积： 50L
13. 采用电脑版智能控制装置，液晶显示，超温、超压自动保护功能
14. 手轮式平移式联锁安全装置，温度、时间可自行调控
15. 自动排放冷空气，灭菌结束自动排放蒸汽，灭菌结束自动停止加热并报警功能
16. 液晶显示工作状态，触摸按键，电路板有过压保护自动断电功能
17. 配置水位器，低水位报警并停止加热功能
18. 双刻度压力表
19. 自动控温全启式安全阀
20. 自涨式密封圈