采购需求

1.采购内容：海宁市已创标县级河道、圩区堤防白蚁防治。

2.服务期限：2025年8月1日至2026年5月31日止。

3.限价：金额80.5万元。

4.白蚁防治具体工作内容：

根据浙江省水利厅《水利部办公厅关于开展水利工程白蚁等害堤动物危害及防治情况普查的通知》（办运管〔2023〕136号）《浙江省水利厅办公室转发水利部办公厅关于开展水利工程白蚁等害堤动物危害及防治情况普查的通知》（浙水办运管〔2023〕6号）要求，按照《浙江省水利厅关于印发<浙江省堤坝白蚁防治技术导则（试行）>的通知》（浙水运管〔2023〕21号）开展蚁情检查与监测、预防、治理，开展日常巡查并做好台账编制。

（1）白蚁普查主要工程量：

对海宁市已完成标准化管理创建的27段县级河道（辛江塘、崇长港、平阳堰港、泥坝桥港、麻泾港、唐家堰港、袁硖港、绵长港、袁花支河、长水塘、洛塘河、黄山港、洛溪河）堤防及5个圩区（青寺河、许巷、五金港、丰士、斜北）堤防，总长337.97公里堤防，通过目测、翻找和利用仪器探测等方法查找白蚁外露特征、白蚁活动痕迹，蚁巢分布范围及深度；开展调查，记录整理，对蚁害程度进行评价，提出防治方法及建议，提交检查报告。

普查范围：

27段县级河道（辛江塘、崇长港、平阳堰港、泥坝桥港、麻泾港、唐家堰港、袁硖港、绵长港、袁花支河、长水塘、洛塘河、黄山港、洛溪河）堤防及5个圩区（青寺河、许巷、五金港、丰士、斜北）堤防，对2024年普查有蚁患并已治理的37.7公里堤防进行重点扩面复查。

普查内容：

①检查工程主体是否有白蚁危害。

②检查工程主体及周边地区白蚁活动时留下的痕迹，辨别蚁种。

③检查工程表面泥被、泥线的分布密度、分群孔数量和真菌指示物等。

④检查树木和植被上泥被泥线分布情况。

（2）白蚁诱杀主要工作量：

投标方需落实人员对本招标范围内出现白蚁危害的区域并适合使用诱杀方式的区域采取响应措施。

本项目要求不少于30000个诱杀包的布设和40个诱杀箱的布设，对2024年普查有蚁患并已治理的37.7公里堤防进行重点治理。

（3）监测装置长期监测治理主要工程量：

1）智能白蚁监测装置

智能白蚁监测装置项目安装数量要求不低于500套。

智能白蚁监测装置安装方式：埋设。

根据普查后明确的白蚁危害等级确定相关河道堤防作为白蚁防治精品试点区域，布设AI图像识别白蚁监测装置不少于100套监测设备。

AI图像识别白蚁监测装置安装方式：埋设。

（4）生态治理主要工作量：

白蚁生态干扰剂使用方法：

1）布设法（药芯）：信息素是以药芯作为载体进行使用，使用时将信息素产品放置在已经发现蚁害或易发生蚁害的部位，作用范围5-10㎡/粒。使用数量可以根据白蚁危害实际情况酌情考虑，一般首次按照较大密度布设，后面减半。

项目安装数量要求不低于1500个白蚁生态干扰剂及布设，能达到预防和治理的预期效果。

2）喷洒法（乳剂）：在河道堤防白蚁活动盛期，春夏季（4 月～6 月）和秋季（9月～11月），在白蚁分飞活动之前，雨季到来之前，使用无人机/自动喷雾设备对河道堤防白蚁危害区域进行地毯式喷洒。

在本项目的使用范围：选取三段堤防各选1-2处，不少于20000平方米使用范围及喷洒。