手术房角镜

数量1个

总预算0.98万元

申请科室：眼科

1. 带有手柄，放大倍率1.2倍；接触面直径：9mm；环直径：10mm；手柄长度：75mm。

2.可通过旋转镜头来满足对不同镜头位置的需求。

3.轻便小巧，更适用于小睑裂、小儿及对TVG敏感的患者。

4.适用高温高压灭菌。

5.质保1年起，生产日期距离安装日期≤6个月