**杭州市萧山区第一人民医院智慧厕所采购项目调研公告**

根据杭州市萧山区第一人民医院智慧厕所采购项目采购计划及相关规定，我院将对供应商进行市场调研，现将相关项目信息进行公示，请符合条件的供应商积极参与报名。

1. **项目概况**
2. 项目编号：XSYYCG-202461
3. 项目内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 预算总价  （万元） | 备注 |
| 1 | 杭州市萧山区第一人民医院  智慧厕所采购项目 | 70 | 清单详见附件2 |

**二、报名方式**

1、填写《调研报名信息登记表》（见附件1），登记表加盖公章。

2、报名时提供《营业执照》、法人代表委托授权书及信用中国截图等相关资质证件，以上资料均需加盖公章。

[3、将上述所列资料备份，扫描件发送至邮箱](mailto:3、将上述所列资料备份，扫描件发送至406662779@qq.com或者微信传输。)892573626@qq.com。

**三、报名日期及时间**

时间：调研公告发布之日起至2025年1月15日10:00前。

**四、调研时间及地点**

时间：另行通知

地点：另行通知

**五、调研现场请提供以下资料（装订成册）**

1、封面(注明项目名称、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章)；

2、产品报价单；

3、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（加盖公章）；

4、2022年1月1日至今浙江省内医院等业绩；

5、维保方案详细信息；

6、上述资料1正4副，共5本。

**六、采购单位联系信息**

联系人：韩先生    联系电话：0571-83807201

杭州市萧山区第一人民医院

2025年1月9日

**附件1**

**调研报名信息登记表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 杭州市萧山区第一人民医院智慧厕所采购项目 | | |
| 供应商名称 |  | 地址 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 维保方案 |  | | |
| 供应商的业务  专长及优势  （简要重点） |  | | |
| 近期成交情况（2022年至今浙江省内医院等业绩） | | | |
| 近期成交 | 成交单位 | 成交价格 | 联系人/联系电话 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**附件2**

**一、项目基本情况**

为配套1号楼门诊装修改造工程，在已有管控系统基础上，有关卫生间内增加抑菌泡沫系统以及除臭系统等内容，提升公厕环境智慧管理。

**二、项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | | 单位 | 数量 | 描述 | 安装卫生间位置 |
| 1 | 激光人体感应器 | | 个 | 4 | 用于检测坑位有无人 通讯方式：Lora无线通讯。 TOF激光探头 | 1楼抢救大厅 |
| 2 | 有人无人显示屏 | | 个 | 4 | 用于坑位门头指示，显示坑位有人或者无人 485通讯/Lora无线，高档半透黒有机玻璃面板，可显示如厕时间 | 1楼抢救大厅 |
| 3 | 紧急呼叫按钮/声光报警器 | | 套 | 1 | 紧急呼叫按钮 用于紧急呼叫报警，无线通讯，自发电技术 声光报警器 用于公厕紧急呼叫报警，声\灯双重报警 | 1楼抢救大厅 |
| 4 | 图像射灯 | | 个 | 1 | 全彩定制；显示色温:9000K；显色指数:>85Ra | 1楼抢救大厅 |
| 5 | 抑菌泡沫系统 | 集中供液装置 | 个 | 1 | 嵌盒自动冲洗发泡系统，集中供液，单独发泡，智能防臭泡沫覆盖 | 3楼W26（检验科） |
| 每个坑位耐压管供液管路铺设配件 | 套 | 12 |
| 压力表及压力控制器、管路铺设配件 | 个 | 1 |
| 集中供液系统柜子 | 个 | 1 |
| 集中供液管路铺设配件原液逆流阀 | 个 | 1 |
| 洁具改制费用、感应带脚踏自注泡沫冲洗装置 | 个 | 12 |
| 6 | 除臭系统 | 主机 | 套 | 10 | 杀菌技术：紫外线杀菌、纳米光触媒净化模组、电离模块 | 1楼W7-8-9、抢救大厅、W11儿科、2楼W7-8-9、W14（泌尿科外）、W18（骨科对面）、3楼W7-8-9、内镜中心、W26（检验科）、名医馆 |
| 过滤模块 | 套 | 10 |
| 控制开关 | 个 | 10 |
| 补风机 | 台 | 10 |
| 低位排风口 | 个 | 69 |
| 120\*54管 | 米 | 170 |
| 变径 | 套 | 69 |
| 弯头 | 个 | 199 |
| 250直管 | 支 | 45.5 |
| 160直管 | 支 | 63 |
| 穿墙风帽 | 个 | 8 |