|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 服务要求 |
| 1 | 配套终端网络通讯套餐 | 1.每台每月虚拟网通话时间≥1000 分钟； |
| 2. 每台每月全国主叫通话时间≥300分钟，被叫免费； |
| 3.每台每月全国通用流量≥20GB； |
| 4.合同到期后，套餐自动取消，不再扣费。 |
| 2 | 移动终端配置 | 1.品牌：国产品牌； |
| ▲2.电池容量不低于6500mAh； |
| 3.RAM不小于12GB； |
| 4.机身容量不低于256GB； |
| 5.屏幕 | ▲1）屏幕尺寸不小于6.68英寸； |
| 2）屏幕分辨率不低于1608×720； |
| ▲3）屏幕像素密度（PPI）不低于264； |
| 6.CPU中央处理器 | ▲1）不低于第二代骁龙4； |
| ▲2）不低于8核，频率2.2Ghzx1+1.95GhZx6 |
| ▲3）2.2GHz 最高主频； |
| ▲7.GPU图形处理器：不低于Adreno613 图形处理器； |
| ▲8.后置摄像头：不低于5000W像素 |
| ▲9.前置摄像头：不低于500万像素； |
| 10.支持侧边指纹识别； |
| 11.支持不低于44W快充； |
| 12.扬声器：双扬声器； |
| 13.网络制式 | 1）支持5G/4G、4G+/3G/2G全网通网络； |
| 2）支持VOLTE移动 / 联通 / 电信； |
| 14.WLAN功能 | 1）802.11a/b/g/n/ac/ax（WIFI6）无线网络； |
| 2）支持 5GHz 和 2.4GHz 频段； |
| 3）2x2 MU-MIMO； |
| 15.蓝牙 | 1）支持Bluetooth4.2； |
| 2）支持 SBC、AAC，aptX Adaptive高清音频； |
| 16.导航 | 1）支持双频 GPS（L1+L5 双频）/AGPS； |
| 2）支持GLONASS/北斗/QZSS/伽利略； |
| 17.传感器 | 1）横向线性马达 / 重力感应/指南针； |
| 2）光敏感应 / 距离感应 / 陀螺仪； |
| 3）触摸感应 / 指纹识别 / 电子罗盘； |
| 18.操作系统不低于Android 15； |
| ▲19.支持NFC； |
| ▲20.防水防尘：不低于IP64等级。 |
| ★注：投标人在投标文件中须根据上述技术参数如实响应并承诺中标后按投标文件响应情况实施。 |