多功能自助机主要参数

一、硬件配置：

1.摄像头

2.电动进卡器（支持市民卡、磁条卡）

3.扫码墩（支持检验条码等一维条码、医保电子凭证等二维条码）

4.身份证读卡器

5.小票打印机（打印收费凭证）

6.激光打印机纸箱1（打印A5纸张）

7.激光打印机纸箱2（打印A4纸张）

二、功能需求:

1.读取卡对应的患者信息

2.自助建档

3.门诊缴费（仅微信、支付宝支付）

4.费用清单查询及打印

5.报告单查询及打印（检验/体检报告单）

6.外观：支持logo定制

三、系统接口：

对接浙江联众智慧科技有限公司的His系统、Lis系统、体检系统。

集中打印自助机主要参数

一、硬件配置：

1.市民卡读卡器（支持磁条卡）

2.扫码墩（支持检验条码等一维条码、医保电子凭证等二维条码）

3.激光打印机纸箱1（打印A5纸张）

4.激光打印机纸箱2（打印A4纸张）

二、功能需求:

1.读取卡对应的患者信息

2.报告单查询及打印（检验/检查/体检报告单）

3.外观：支持logo定制

三、系统接口：

1.对接浙江联众智慧科技有限公司的Lis系统、体检系统。

2.对接浙江卡易智慧医疗科技有限公司的PCAS系统。