**浙江省武义县第一人民医院医疗用台式计算机采购项目需求**

**采购数量：50套电脑【需求如下】，外加2套办公国产信创电脑【**预算金额5128元/台，请提供详细参数和费用说明，包括硬件和软件**】，本次招标采购共52套；**

**医疗用电脑采购需求如下：**

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **技术规格要求** |
| **★CPU** | Intel I5-13500处理器 |
| **★主板** | Intel Q670及以上芯片组 |
| **★内存** | ≥8G DDR4 3200MHz 内存 |
| **显卡** | 集成显卡 |
| **声卡** | 集成声卡 |
| **硬盘** | ≥512G M.2 NVME SSD硬盘 |
| **网卡** | 集成以太网卡；可选内置无线网卡 |
| **★显示器** | 配置同品牌23.8英寸低蓝光液晶宽屏(提供TUV低蓝光证明文件)，分辨率≥1920\*1080； |
| **扩展槽** | 3个以上PCIE槽位  |
| **键盘、鼠标** | 原厂防水键盘、抗菌鼠标； |
| **接口** | 9个USB接口(其中至少5个USB 3.2 G1接口 )、VGA+1\*HDMI接口（VGA非转接）； |
| **电源** | 110/220V 260W 80PLUS金牌节能电源  |
| **管理软件** | 为方便设备日常维护和使用，所供设备需提供下列功能截图认证：★（1）散热风扇：根据CPU温度闭环控制冷却风扇转速，响应文件中需提供国家知识产权局颁发认证证书扫描件或国家知识产权局的官方网站查询截图（证书所载明所属品牌需与响应产品品牌相符）（2）配置BIOS底层集成智能USB技术(非软件实现)，实现阻止使用者从电脑复制数据至USB存储设备或使用者无法使用USB存储设备，有效防止数据泄露（响应文件中需提供该功能截屏作为依据）（3）基于BIOS的键盘快捷键开机功能（响应文件中需提供该功能截屏作为依据）（4）免费提供电脑管理软件，可实现：1、硬件主要参数检测；优化加速； 2、系统垃圾清理；3、病毒查杀；4、原厂驱动更新；5、网络测速；网络诊断，6、自动识别品牌型号，自动识别序列号，自动识别保修开始至截止信息（响应文件中需提供1-6项功能截图及该软件的软著登记证书复印件，证书所载品牌与响应产品品牌相符，或响应产品品牌获得软著所有人的使用授权） |
| **机箱** | 标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；强力散热风扇，能够达到有效降解甲醛、净化空气的效果（投标时提供第三方检测机构的证明文件）机箱不小于13L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用； |
| **★服务** | 原厂商承诺整机（含显示器）三年保修及上门，原厂工程师上门验机服务，原厂400/800售后电话,提供原厂服务承诺函加盖公章，制造厂商原厂售后服务通过客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级认证。 |