采购需求

一、项目背景

为贯彻落实《舟山市普陀区渔业安全专业委员会办公室关于印发渔业领域安全生产“春雷行动2025”方案的通知》（舟普渔安专办〔2025〕10 号）文件精神，关于构建渔船隐患“渔民自查、属地普查、部门监督、技术辅助”排查体系的指示部署，结合普陀渔业工作实际，向全社会公开采购2025年普陀区东极镇渔业船舶安全隐患排查技术服务项目。

二、采购内容及技术要求

根据浙江省农业农村厅关于印发《渔船安全隐患排查整治工作方案》的通知附件中“渔船专业性隐患排查登记表”的内容要求，结合舟山市普陀区渔船实际情况，综合考虑制定下列隐患排查内容：

渔船结构安全:船体外板是否严重变形；防火围蔽是否完整、防火门是否有效安装；防护保护装置是否有效安装等。

消防救生安全：逃生区域是否设置防护措施；厨房煤气瓶是否违规连接三通，摆放、设置不合理；燃气报警装置是否能正常使用；消防设备数量和类型是否与检验证书核 准不一致；救生筏、救生衣、救生圈数量是否与检验证书核准不一致，救生衣灯、口哨等附件是否不齐全；逃生通道、逃生窗、安全出口是否被堵塞、占用，处于不畅通状态等。

设备安全：通海阀，舷外阀及附件是否有效运行；轴舵系密封装置是否存在漏油漏水；馈电设备的开关，紧急切断及断路器是否有效配置；信号灯是否有效安装、配备。

电气安全；应急电源的配备、布置、接线等是否符合安全要求；是否存在电线私拉乱接，违规使用双绞线情况等。

警报安全：通用报警及警铃、火灾报警、舱底水位报警、号笛等是否有效安装使用。

通讯安全：应急无线示位标、应答器、双向甚高频无线电话等及其天线的是否有效安装和正常运行；甚高频（VHF）16 频道是否正常使用；AIS 设备静态信息与证书不一致，MMSI 码、船名号与证书是否一致，是否存在“一船多码”的情况。

应急安全：信号弹是否缺失。

渔船数量、采购单价及最高限价明细：详见下表，如渔船数量发生变动，以实际渔船数量及投标单价结算，投标时请按下表渔船数量为基数报单价及总价。

渔船数量、采购单价及最高限价明细表

渔船船长区间	数量	单价	合计
船长L<12	0	800	0
12≤船长L<24	26	1000	26000
船长L≥24	378	1200	453600
合计总价	479600