高频电刀

数量1台

总预算10万

1. 适用于所有外科手术，能与膀胱镜、关节镜、腹腔镜、宫腔镜等配合使用，提供电切、电凝，具有单极切割、单极凝血和双极输出功能，为全科功能电刀，可满足临床各种手术的需求。
2. 操作界面模式要求：操作简单，所有模式均在面板上显示并可直接操作。
3. ★如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材要求线上采购；
4. ★提供设备配置清单，搭配脚踏开关。
5. 保修3年起，生产日期距离安装日期≤6个月