根管机扩仪

数量4套

总预算5.6万

申请科室：口腔科

用于牙科根管预备和根管长度测量使用；

1. 集成根管长度测量功能，实现根管预备和根管长度测量协同使用；
2. 根管口自动启动和自动停止，狭窄处自动减速；
3. 扭矩和速度范围包含， 速度：100--2500rpm，扭矩0.4--5.0Ncm
4. 内置电池，无线充电
5. ★如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材要求浙江省平台线上采购；
6. ★提供设备配置清单
7. 保修1年起，生产日期距离安装日期≤6个月