**政府采购电子招标文件**

项目编号：tzccclq-20250116

采购项目：路桥区蓬街镇2025年度雨污管网养护及河道应急处理项目

采购人：台州市路桥区蓬街镇人民政府

采购代理机构：台州市建设咨询有限公司

2025年3月

**目录**

**第一章 公开招标采购公告**

**第二章 投标人须知**

**第三章 评标办法及评分标准**

**第四章 公开招标需求**

**第五章 政府采购合同主要条款指引**

**第六章 投标文件格式附件**

**第一章 公开招标采购公告**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定,**台州市建设咨询有限公司**受**台州市路桥区蓬街镇人民政府**委托，现就其路桥区蓬街镇2025年度雨污管网养护及河道应急处理项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

1. **项目编号：tzccclq-20250116**

**二、项目名称：路桥区蓬街镇2025年度雨污管网养护及河道应急处理项目**

**三、采购组织类型：公开招标**

**四、招标项目概况：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算价 | 最高投标限价 | 服务期 | 简要技术要求 |
| 1 | 路桥区蓬街镇2025年度雨污管网养护及河道应急处理项目 | 项 | 1 | 240万 | 240万元 | 一年或累计合同额达240万合同终止 | 详见采购项目需求 |

**五、合格投标人的资格条件：**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

**3、本项目的特定资格要求：**具有有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质

**4、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】第七条规定：专门面向中小企业采购。**

5、本项目不接受联合体投标。

**六、标段：**一个标段。

**七、招标文件的获取时间、地址、方式、售价:**

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册。

2、获取方式、售价：潜在供应商登入政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费。仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。没有通过在“政府采购云平台”招标文件申请后获取招标文件的潜在供应商，对招标文件提起质疑、投诉的，不予受理。采购代理机构将拒绝接受非通过以上方式获取招标文件供应商的投标文件。

3、获取招标文件（公告）时间：公告发布时间 至 投标截止时间。

4、获取地址：浙江政府采购网本项目公告附件。

1. 供应商获取招标文件时建议提交的文件资料：无，按政采云系统要求进行获取。

**注：招标公告附件内的采购文件（或项目需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览。如需参加项目投标，请供应商按上述要求获取采购文件，如未在政采云系统内完成相关流程，采购组织机构将拒绝非报名供应商的投标文件，引起的投标无效责任自负。**

**八、投标说明**

1、标前准备（CA驱动及政采云电子交易客户端的下载）：各潜在供应商应在投标截止时间前完成浙江省政府采购网（政府采购云平台）供应商账号注册，并完成CA数字证书办理及电子交易客户端的下载。因未注册账号、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

**注：“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。**

**使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-[CA驱动和申领流程](http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html" \o "CA驱动和申领流程" \t "_blank)”进行查阅；完成CA数字证书办理预计需耗时7个工作日（至少须3个工作日左右），建议各投标人合理安排时间办理。**

1. 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

3、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

4、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

5、投标文件的组成、份数、密封、效力

本项目实行电子投标，**建议供应商应准备电子投标文件、电子备份投标文件**：

5.1电子投标文件：供应商须通过政采云平台的“政采云电子交易客户端”制作投标文件，“政采云电子交易客户端”请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（客户端下载地址：“浙江政府采购网”的“下载专区-电子交易客户端-政采云电子交易客户端”，电子投标相关操作详见https://service.zcygov.cn/#/help/superior）。

5.2备份投标文件**（自愿提供，非实质性要求，因电子投标文件无法读取的后果由投标人自行承担）：**备份投标文件包括电子备份投标文件**。通过“政采云”平台电子投标工具制作电子投标文件产生的备份文件（后缀名为“.bfbs”），投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以U盘、光盘或电子邮件（发送至61353540@qq.com）的形式递交，备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密异常或失败后启用，否则不予以启用；投标人确认“电子加密投标文件”在线解密异常或失败后，可以申请由采购代理机构使用电子备份标书上传处理，投标人将备份电子投标文件在解密规定的时间（投标截止时间后30分钟内）递交，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承担。提交备份电子投标文件时，应写明投标人名称和所投项目名称。**

5.3投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，**按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件**。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”按时完成解密的投标人，其“备份投标文件”自动失效。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时完成解密的，以备份投标文件为依据。否则视为投标文件撤回，按无效标处理。

5.4投标人未通过“政府采购云平台”上传递交“电子加密投标文件”，仅递交“备份投标文件”，视为无效投标。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据；未提交“备份投标文件”的，视为无效投标。

1. 投标文件的解密：投标人须在开标时间前准备好电脑与本单位制作电子加密投标文件同一个的CA锁，打开“政采云电子交易客户端”软件，进行在线等候解密，解密时间为30分钟内。

注意：**在项目开、评标活动过程中，投标人需保持联系渠道畅通。**

**九、投标保证金：0元，**但若投标人在投标过程中存在违规行为给采购人造成损失的，须赔偿全部损失，并上报采购监管机构进行处理**。**

**十、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：**

1、查询渠道：中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）、信用中国（网址：<http://www.creditchina.gov.cn>)、“信用浙江（credit.zj.gov.cn）。

2、截止时点：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动，其投标将被作为无效投标被拒绝。

5、不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

**十一**、**投标文件递交截止时间及开标时间：**详见浙江政府采购网本项目公告。

**十二**、**投标地点、开标地点：**

**投标地点：**通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应，在投标截止时间前按要求提交备份投标文件。

**开标地点：**台州市路桥区政府采购中心（财富大道999号商城国际5楼）**。**

**十三、其他事项：**

1.公告时间到期之日之后，在投标截止时间之前，有潜在供应商提出获取采购文件的，采购代理机构将允许其获取，供应商对采购文件有异议的，应于获取采购文件或者采购公告期限届满之日起7个工作日内一次性以书面形式向采购代理机构提出（逾期提出的，采购组织机构可不予受理、答复）。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。供应商对采购过程有质疑的，应于知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式一次性提出。

注：未进行供应商资格报名或登记（含网上报名登记）的供应商，应视为未参加政府采购活动，一般不得提出质疑，但因供应商资格条件受到限制、报名时间设定不符合有关规定等原因使供应商不能参加报名或登记的除外。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.中标公告发布后质疑期限：对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内。

4.本项目资格审查方式：资格后审。

5.中小企业相关规定：

5.1中小企是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

5.2根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的通知文件规定，**本项目专门面向中小企业采购**。若投标人投标时不符合上述规定的，按无效标处理。**服务由中小企业承接，提供服务的人员须为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。**

5.3中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（格式详见附件），本项目专门面向中小企业采购不享受相关中小企业扶持政策。若存在虚假投标的，按无效投标进行处理，已经中标的，取消中标资格，并赔偿给采购人造成的损失。采购人有权单方面解除合同，已经支付的款项供应商须全部退还。

5.4小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.5本项目采购标的对应中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

**十四、本公告发布地址：浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)**

**十五、项目联系人：**

**1、采购代理机构名称：**台州市建设咨询有限公司

项目负责人：褚先生；联系电话：15867602395；

质疑接收人：林女士；联系电话：0576-82899865；

地址：台州市路桥区文化路2号房管大厦5楼；

**2、采购人：**

采购人名称：台州市路桥区蓬街镇人民政府

联系人：卢先生 联系电话：0576-82720384

**3、同级政府采购监管部门：**台州市路桥区政府采购管理办公室

联系人：王先生 联系电话：0576-82517851

地址：台州市路桥区西路桥大道58号。

台州市建设咨询有限公司

2025年3月

**第二章投标人须知**

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 项目说明 | 项目类别：服务类  采购标的所属行业：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为（十六）其他未列明行业。 |
| 2 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商。 |
| 3 | 答疑会或现场踏勘 | 无。 |
| 4 | 投标文件递交要求 | 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、备份投标文件（电子备份投标文件，其中备份投标文件为自愿提供，非实质性要求，因电子投标文件无法读取的后果由投标人自行承担）：  1、电子投标文件：按政府采购云平台供应商项目采购--电子招投标操作指南（网址：[https://service.zcygov.cn/#/help/superior）](https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本采购文件要求制作)及本项目招标文件要求编制、加密并递交。  2、备份投标文件：电子备份投标文件。电子备份投标文件通过“政采云”平台电子投标工具制作电子投标文件产生的备份文件（后缀名为“.bfbs”），投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以U盘、光盘或电子邮件（发送至61353540@qq.com）的形式递交，备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密异常或失败后启用，否则不予以启用；投标人确认“电子加密投标文件”在线解密异常或失败后，可以申请由采购代理机构使用电子备份标书上传处理，投标人将备份电子投标文件在解密规定的时间（投标截止时间后30分钟内）递交，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承担。提交备份电子投标文件时，应写明投标人名称和所投项目名称。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 6 | 投标文件递交 | 截止时间：详见采购公告  投标供应商应当在投标截止时间前将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，若提交备份文件的应当在开标当日投标截止时间前提交。 |
| 7 | 开标时间及地点 | 时间：同投标文件递交截止时间  地点：台州市路桥区财富大道999号区政府商城办公区（商城国际）五楼政府采购中心开标室。 |
| 8 | 履约保证金 | 本项目履约保证金为合同金额的1%，履约保证金可以采用现金、转账汇款、金融机构独立保函等形式。项目验收合格后无违约前提下在【一个月】内无息返还该笔款项（如有违约情形的，扣除剩余部分后返还）；采用保函保单等形式的，应保证其有效期超过合同履行期届满后【一个月】。 |
| 9 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 10 | 是否提供样品及演示 | 否。 |
| 11 | 节能环保 | 符合国家相关法律规定。 |
| 12 | 是否专门面向中小微企业采购 | ☑是  □否 |
| 13 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和台州市建设咨询有限公司。 |
| 14 | 其他 | 1、各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。  2、两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 |

**备注：前附表内容与正文内容不一致的，应以前附表的规定为准。**

**一、总则**

**（一）适用范围**

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

**（三）投标费用**

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

**（四）特别说明**

1、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

2、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。电子交易平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中投标、响应和代理政府采购项目。

8、投标人在参与政府采购活动中所签署的一切文件，包括但不限于签到表、《政府采购活动现场确认声明书》等文件，特别是有关利害关系应如实填写、如实披露，投标人授权参与政府采购的人员视为应当知道与招标人、其他投标人之间的利害关系。如未如实披露，则视为提供虚假材料，由投标人承担不利后果。

9、本项目不允许转包。

**二、招标文件**

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

**三、投标文件**

**（一）投标文件的组成**

**投标文件由资格及商务技术文件和报价文件组成。**【特别提示：如有要求提供资料原件的，相关原件需在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。原件仅作为核查复印件真实性之用，如仅提供了原件，投标文件中未提供复印件，不予认定投标文件中具备该份资料。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

**1、资格及商务技术文件的组成**

资格及商务技术文件由资格证明文件、商务与技术文件两部分内容组成。

**第一部分资格证明文件的组成：**

（1）投标声明书；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；

（3）法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件；

（4）符合参与政府采购活动的资格条件、具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（5）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

（6）落实政府采购政策需满足资格要求声明函等[提供中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或监狱企业证明文件]

**第二部分商务与技术文件的组成：**

（1）评标索引（格式自拟）

（2）投标人基本情况表

（3）项目实施人员一览表

（4）技术需求响应表

（5）商务需求响应表

（6）项目负责人资格情况表

（7）投标人按照评标办法中的评分内容分章节描述

（8）投标人自行提供的证明材料。

**2、报价文件的组成**

（1）报价文件由开标一览表、报价明细表（如有）、以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

（2）投标报价为完成本项目的所有费用。投标人应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

（3）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，采购人将视投标总价中已包括所有费用。

（4）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写，投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（5）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

**（二）投标文件的制作及递交要求**

**1、投标文件的制作要求**

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或授权委托代理人盖章或签字。

（3）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

**①投标文件的编制**

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、还可以提交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：

（1）按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

1.1投标人应当按照本章节“投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格及商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

1.2投标文件分为资格及商务技术文件、报价文件。各投标人在编制投标文件时请按照采购文件第六部分规定的格式进行，并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供，未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

1.3《投标文件》内容不完整、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的责任。《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责，投标文件未按规定的组成编制的，投标无效。

（2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。

**②电子投标文件**

（1）电子投标文件中须加盖公章、法人章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

（2）温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系**浙江杭州汇信科技有限公司（400-8884636）**等相应公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

（3）**以介质存储的数据电文形式的备份投标文件**，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。

**2、投标文件的递交要求**

（1）“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。

（2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件必须在规定时间前送达或邮寄至公告规定的地点。备份投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。▲电子投标文件无法使用的，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。▲仅提交备份投标文件的，投标无效。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（4）投标文件的备选方案

▲投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

**（三）投标文件的有效期**

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

**四、开标**

（一）开标事项

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序：

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；对投标人进行签到验证。

4、向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。

5、采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。

6、资格及商务技术文件评审；

7、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8、开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。

9、报价文件评审；

10、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

11、宣布综合得分结果及中标候选人名单；

12、开标会议结束。

**五、评标**

本项目采用电子评审方法，评标的依据为招标文件和投标文件。

**（一）组建评标委员会**

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

**（二）评标程序**

**1、资格审查**

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

**2、符合性审查**

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

**3、综合比较与评价**

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

**4、得分确认及评审报告编写**

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

**5、评价**

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

**（三）澄清问题的形式**

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权委托代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**（四）错误修正**

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托代理人签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效：**

1、电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、投标文件份数少于招标文件要求、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

2、资格及商务技术文件跟报价文件出现混装或在资格及商务技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟资格及商务技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的。

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5、授权委托代理人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价，或报价的投标单价超过规定上限。

8、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的。

9、投标文件提供虚假材料的。

10、投标人的电子投标文件无法按时解密的，且未达到备份投标文件启用条件或未提交备份投标文件的。

11、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

12、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

1. 未传输递交电子投标文件的或者未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的。
2. 投标文件未按照投标文件组成要求编制的，造成项目开评标活动无法进行下去的。

**（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理**

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

**（七）评标原则和评标办法**

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

**（八）评标过程的监控**

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

**六、定标**

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。如发现中标供应商资格无效或其放弃中标资格，则按本次评标供应商得分排序结果依次替补或重新组织。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

4、中标人在中标之后领取通知书之前，应向招标代理机构交纳招标代理服务费。若中标人未在约定时间内支付招标代理服务费，从逾期之日起按日利率千分之一承担违约金。若中标人未按上述规定办理，需承担招标代理机构为实现债权的所有费用（包括但不限于律师费、催讨车旅费、保全担保费等）。

5、招标代理费用：《台州市建设咨询招标代理服务费收费标准(详见下表)》的收取。按服务招标的中标价为基数计取招标代理费。中标方须在中标通知书发出5日内一次性付清。代理服务费结算不足八千元的，按定额八千元收取。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务类型、费率、中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 100以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 100-500 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |
| 500-1000 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

**七、合同签订及公告**

**（一）签订合同**

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

**（二）合同公告及备案**

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

**第三章评标办法及评分标准**

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。本项目原则上采用电子评审方法。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。

（一）资格及商务技术文件中的客观分打分应一致，客观分打分不一致时，采购人及采购代理机构可以提示评审委员会复核或书面说明理由；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人资格及商务技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

资格及商务技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100。

（四）投标人综合得分＝资格及商务技术文件得分＋投标报价得分。

注：得分以政采云系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为第一中标候选人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，以商务技术文件得分技术性能得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家供应商认定：

（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会集体确定一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会集体推荐一个投标人作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

1. 商务技术文件打分标准（90分）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评标因素** | | **评分细则** | 分值 |
| 商务分（6分） | 项目负责人 | 项目负责人具有市政专业注册建造师二级或以上的，得2分。  注：1.投标文件中需提供上述人员的相关证书复印件和投标人为该人员缴纳的近 3个月社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。 | 2 |
| 人员配备 | 1.项目组成员具有安全员证书的，得1分。  2.项目组成员具有资料员证书的，得1分。  3.项目组成员具有质量员证书的，得1分。  4.项目组成员具有施工员证书的，得1分  注：1.投标文件中需提供上述人员的相关证书复印件和投标人为该人员缴纳的近2个月社保证明并加盖投标人公章，否则不得分。  2.同一人员只计取最高级别的分数，不重复计分。 | 4 |
| **技术分**（84分） | 重点、难点、关键点分析 | 根据投标人对本项目的重点、难点、关键点分析进行综合评分：  1.分析内容齐全，认识准确、到位的得 3.1～5 分；  2.分析内容基本齐全，认识一般的得 1.1～3分；  3.分析内容不齐全，认识较差的得 0.1～1 分  未提及此项的不得分。 | 5 |
| 重点、难点、关键点的应对措施及建议 | 根据投标人对本项目的重点、难点、关键点的应对措施及建议进行综合评分：  1.应对措施及建议合理，贴合项目实际的得7.1～10分；  2.应对措施及建议基本合理，基本符合项目实际的得4.1～7分；  3.应对措施及建议较差，不能复核项目实际的得0.1～4分；  未提及此项的不得分。 | 10 |
| 质量保障措施 | 根据投标人提供的针对本项目的质量保障措施进行综合评分：  1.质量保证措施科学、合理、完整且可行性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得 10.1～15分；  2.质量保证措施可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得5.1～10 分；  3.质量保证措施可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得 0.1～5 分；  未提及此项的不得分。 | 15 |
| 应急预案 | 根据投标人针对本项目实际情况制定的突发事件应急预案（包含但不限于窨井清淤封堵事故、防汛防台等气象灾害、交通事故、火灾事故、触电事故、夜间施工事故、管线事故、中毒事故、高空坠落事故、跌落事故等应急预案）进行综合评分：  1.突发事件应急预案科学、合理、完整且可行性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1～15分；  2.突发事件应急预案基本科学、合理、完整且可行性、针对性一般，基本能够保障项目的建设实施，但有一定不足，需进一步完善，得 5.1～10 分；  3.突发事件应急预案欠科学、合理、完整且可行性、针对性欠缺，得 0.1～5 分；  未提及此项的不得分。 | 15 |
| 安全文明作业方案 | 根据投标人结合本项目实际情况制定的安全文明作业方案（包含但不限于安全目标及安全施工责任承诺书、安全作业措施、交通维护专项安全方案、有限空间作业专项安全方案、潜水作业专项安全方案、管线数据专项安全方案以及文明作业方案等内容）进行综合评分：  1.安全文明作业方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得 7.1～10分；  2.安全文明作业方案基本科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的顺利实施，但有一定不足，需进一步完善，得4.1～7 分；  3.安全文明作业方案欠科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性欠缺，得0.1～4分；  未提及此项的不得分。 | 10 |
| 管网巡查方案 | 根据投标人管网巡查方案进行综合评分：  1.管网巡查方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得10.1～15分；  2.管网巡查方案可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得 5.1～10分；  3.管网巡查方案可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得0.1～5分；  未提及此项的不得分。 | 15 |
| 管道疏通养护方案 | 根据投标人管道疏通养护方案进行综合评分：  1.管道疏通养护方案科学、合理、完整且可行性、可操作性、针对性强，贴合本项目的实际，能够充分保障项目的顺利实施，得 7.1～10分；  2.管道疏通养护方案可行性、可操作性、针对性一般，基本能够保障项目的实施，得 4.1～7分；  3.管道疏通养护方案可行性、可操作性、针对性较差，不能够保障项目的实施，得 0.1～4分；  未提及此项的不得分。 | 10 |
| 服务响应 | 根据投标人承诺的服务响应时间等情况进行打分。  承诺接到采购方通知后，在2小时内（含）到达现场的得4分；  承诺接到采购方通知后，在4小时内（含）到达现场的得2分；  承诺接到采购方通知后，在24小时内（含）到达现场的得1分；  接到采购方通知后，超过24小时到达现场的或未提及此项不得分。 | 4 |

（二）价格分（10分）

以投标合格供应商有效报价中的最低价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*10%\*100。（小数点后保留2位小数）。（注：本项目为专门面向中小企业采购项目，不进行价格扣除）

**第四章 公开招标需求**

**一、采购概况、范围及要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标段 | 采购内容 | 服务期限 |
| 1 | 对蓬街镇区域范围内单个养护金额小于等于30万元的雨污水管网进行排查、养护、运行维护、维修及河道应急处理等；总费用约240万元，其中雨污管网日常养护和疏通费用约90万元（涉及雨污水管网约362公里），应急项目费用约150万元。 | 一年或累计合同额达240万合同终止 |

1. **采购内容及要求**

**本工程为路桥区蓬街镇2025年度雨污管网养护及河道应急处理项目，位于路桥区蓬街镇。本工程主要内容有：对蓬街镇区域范围内单个养护金额小于等于30万元的雨污水管网进行排查、养护、运行维护、维修及河道应急处理等；总费用约240万元，其中雨污管网日常养护和疏通费用约90万元（涉及雨污水管网约362公里），应急项目费用约150万元。本次任务以一二级为主，但是溯源到三级管网的，也要进行整改；主要涉及防洪排涝、雨污管网维护（主要为集镇范围人口稠密区块）、水泵检修保养、箱涵清淤等工程，具体服务项目以业主的委托任务单为准：**

**1.摸排：**主要包含（1）现状管道破损情况；（2）现状管网系统渗漏水情况；（3）现状管网淤泥厚度及堵塞情况；（4）井盖、安全网破损、缺失情况；（5）管道进出水情况；（6）管网走向及管径大小；（7）隔油池、化粪池、沉沙池点位及使用情况；（8）制定清掏及维修计划等。最终需提供完整的摸排报告。

**2.管网清掏（清淤）：**管网清掏（清淤）需好清掏记录，清掏完成后需经业主方验收合格。要求排水设施完好，无阻水物，泄水孔、排水管道通畅，积泥深度不超过1/5管径；检查井安全防护网设置到位。各类管线井框固定平稳，井盖与井框吻合，无破裂、缺失现象。

**3.疏通：**根据摸排及日常巡查情况，对堵塞部位进行疏通，需在收到或知晓度疏通任务后24小时内进行疏通；特殊事项报业主方后，说明有关原因后可适当延长。

**4.维修：**所有维修工作需经业主方确认后，凭有效凭证结算维修费用。所有维修更换的材料必须符合国家及行业有关标准，不得使用翻新、不合格产品。

**5.运维、巡查和日常管理：**项目开始后，需组建不少于2人的管理队伍，负责日常管理及巡查和运维工作；做好巡查记录，对未按要求清掏的及时进行书面告知相关单位，并汇报给业主方；及时向业主方汇报相关工作；每月需向业主方递交书面材料，汇报工作情况。

**6.河道应急处理：**具体服务项目内容以业主书面通知为准。

**7.其他：**

（1）做到窨井和排水口必须保持完好通畅，不得阻塞，周边不得有明显积水；根据业主方需求滚动巡查各作业部位，发现问题及时处理。遇到设施遭遇人为破坏，要及时上报。作业完成后，须及时盖好窨井。

（2）免费承担业主方提出的管网疏通、预留井检测定位、现场管网排摸、雨污管网封堵的等涉及管网的应急工作任务。

（3）如遇特殊情况，例如突击检查，上级部门考核，各类创建、迎检活动，以及恶劣天气应急保障措施时，养护单位应服从业主方的指挥，配合做好各项配合服务工作，业主方应根据养护单位表现适当给于人工成本补助保证养护单位权益。

（4）养护单位应建立养护档案，健全日常养护作业记录，认真做好台帐的整理和归档工作，应每年将运维档案资料报业主方一份、主管单位一份备案。

（5）中标人须提供每月月报（月报需包括每月养护工作量）及作业视频或照片等。

（6）养护单位日常工作中当发现问题时需先向招标人提交工作整改方案，经招标人书面同意后方可实施；如养护单位未经发包人书面同意自行实施，造成的一切责任和后果由养护单位自己承担。

**三、合同期限**

总合同额到达（或接近）240万元时或合同签订之日起满一年时结束（以先到者为准），具体以发包人通知为准。

**四、预算价（全费用综合单价）：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | | | **项目特征** | | **单位** | **预算价（全费用综合单价）** |
| 1 | 管道疏通 | | | 装水，启闭井盖，水冲沟管，清理场地，工地转移等。 | | m | 12.40 |
| 2 | CCTV检测 | | | 启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，设备调试，检测设备下井，管道检测，图像判读，取出检测设备，清理装车，场内运输等。 | | m | 30.31 |
| 3 | 检查井人工清捞 | | | 启闭井盖，人工清捞，洗刷，场内运输，清理场地，工地转移等。人工挖污泥、装土、汽车运输、卸污泥。 | | 座 | 75.62 |
| 4 | 雨水口人工清捞 | | | 启闭井盖，人工清捞，洗刷，场内运输，清理场地，工地转移等。人工挖污泥、装土、汽车运输、卸污泥。 | | 座 | 40.19 |
| 5 | 日常巡视检测 | | | 检查并记录管道污水冒溢、井盖和雨水篦缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私接管道等情况。 | | km | 25.32 |
| 6 | 水泵检修保养 | | | 外观保洁，盘车，振动和异声检查，轴承润滑检查，检查联轴器，轴封机构的填料检查，各部连接螺栓检查，铭牌清洗，温度、泄漏及湿度传感器等检查。 | | 台 | 1217.10 |
| 7 | φ500以内气囊封堵 | | | 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等。 | | 只 | 583.71 |
| 8 | φ500以内气囊封堵拆除 | | | 抽水、拆除，旧料场内运输，清理场地等。 | | 只 | 316.18 |
| 9 | 调换φ750钢纤维井盖 | | | 启闭井盖，清除框体污垢，安装新盖板，场内运输，清理场地等。 | | 座 | 311.05 |
| 10 | 调换φ750钢纤维井盖座（含1m2路面拆除修复） | | | 启闭井盖，清除框体污垢，拆除旧井座，安装井座，路面拆除修复，场内运输，清理场地等。 | | 座 | 1043.45 |
| 11 | 调换500\*500钢纤维井盖 | | | 启闭井盖，清除框体污垢，安装新盖板，场内运输，清理场地等。 | | 座 | 202.05 |
| 12 | 调换500\*500钢纤维井盖座（含0.5m2路面拆除修复） | | | 启闭井盖，清除框体污垢，拆除旧井座，安装井座，路面拆除修复，场内运输，清理场地等。 | | 座 | 693.58 |
| 13 | 防坠网（含6个不锈钢挂钩） | | | 启闭盖板，安装螺栓，挂防坠网，清理场地，井深≥1米。 | | 座 | 70.01 |
| 14 | 调换400\*550雨水口井盖 | | | 启闭井盖，清除框体污垢，安装新盖板，场内运输，清理场地等。 | | 座 | 154.22 |
| 15 | 调换400\*550雨水口井盖座（含0.6m2路面拆除修复） | | | 启闭井盖，清除框体污垢，拆除旧井座，安装井座，路面拆除修复，场内运输，清理场地等。 | | 座 | 509.56 |
| 16 | 调换300\*400雨水口井盖 | | | 启闭井盖，清除框体污垢，安装新盖板，场内运输，清理场地等。 | | 座 | 143.71 |
| 17 | 调换300\*400雨水口井盖座（含0.3m2路面拆除修复） | | | 启闭井盖，清除框体污垢，拆除旧井座，安装井座，路面拆除修复，场内运输，清理场地等。 | | 座 | 341.06 |
| 18 | 管道非开挖修复φ300 | | | 毒气检测，树脂渗透毡筒，毡筒缠绕于气囊上，在电视引导下到达修复地点，气囊充气加压，加热固化，气囊减压拉出管道，检测，清理现场等。 | | 处 | 2812.53 |
| 19 | 铲斗式挖泥船 | | |  | | 天 | 3000 |
| 20 | 运输船 | | | 包含运输费、泥浆上岸费、泥浆处置费 | | 船 | 1400 |
| 21 | 运输车 | | |  | | 车 | 700 |
| 22 | 泥浆泵冲洗河道台班 | | | 技术工人工不少于三个、泥浆泵租赁费、高压泵租赁费等 | | 天 | 3000 |
| 23 | 泥浆泵租赁费 | | |  | | 天 | 700 |
| 24 | 发电机50W | | |  | | 天 | 800 |
| 25 | 柴油 | | |  | | kg | 8.65 |
| 26 | 6寸污水泵 | | |  | | 天 | 150 |
| 27 | 普工 | | |  | | 工日 | 200.00 |
| 28 | 技术工 | | |  | | 工日 | 320.00 |
| 29 | | 箱涵清淤（宽度1.0米） | 积淤厚度25CM及以下 | 临时封堵、临时排水、疏通车高压冲洗、井中集中出泥、人工清掏、机械吸泥、毒气检测、人工钻入管道清泥、场内运输、清扫等 | 米 | | 84.63 |
| 积淤厚度25CM以上40CM及以下 | 米 | | 118.482 |
| 积淤厚度40CM以上60CM及以下 | 米 | | 169.26 |
| 积淤厚度60CM以上80CM及以下 | 米 | | 236.964 |
| 30 | | 箱涵清淤（宽度1.1米） | 积淤厚度25CM及以下 | 临时封堵、临时排水、疏通车高压冲洗、井中集中出泥、人工清掏、机械吸泥、毒气检测、人工钻入管道清泥、场内运输、清扫等 | 米 | | 93.09664 |
| 积淤厚度25CM以上40CM及以下 | 米 | | 130.33384 |
| 积淤厚度40CM以上60CM及以下 | 米 | | 186.186 |
| 积淤厚度60CM以上80CM及以下 | 米 | | 260.6604 |
| 31 | | 箱涵清淤（宽度1.2米） | 积淤厚度25CM及以下 | 临时封堵、临时排水、疏通车高压冲洗、井中集中出泥、人工清掏、机械吸泥、毒气检测、人工钻入管道清泥、场内运输、清扫等 | 米 | | 101.556 |
| 积淤厚度25CM以上40CM及以下 | 米 | | 142.1784 |
| 积淤厚度40CM以上60CM及以下 | 米 | | 203.112 |
| 积淤厚度60CM以上80CM及以下 | 米 | | 284.3568 |
| 积淤厚度80CM以上100CM及以下 | 米 | | 365.6016 |
| 32 | | 箱涵清淤（宽度1.3米） | 积淤厚度25CM及以下 | 临时封堵、临时排水、疏通车高压冲洗、井中集中出泥、人工清掏、机械吸泥、毒气检测、人工钻入管道清泥、场内运输、清扫等 | 米 | | 110.02264 |
| 积淤厚度25CM以上40CM及以下 | 米 | | 154.03024 |
| 积淤厚度40CM以上60CM及以下 | 米 | | 220.038 |
| 积淤厚度60CM以上80CM及以下 | 米 | | 308.0532 |
| 积淤厚度80CM以上100CM及以下 | 米 | | 396.0684 |
| 33 | | 箱涵清淤（宽度1.4米） | 积淤厚度25CM及以下 | 临时封堵、临时排水、疏通车高压冲洗、井中集中出泥、人工清掏、机械吸泥、毒气检测、人工钻入管道清泥、场内运输、清扫等 | 米 | | 118.482 |
| 积淤厚度25CM以上40CM及以下 | 米 | | 165.8748 |
| 积淤厚度40CM以上60CM及以下 | 米 | | 236.964 |
| 积淤厚度60CM以上80CM及以下 | 米 | | 331.7496 |
| 积淤厚度80CM以上100CM及以下 | 米 | | 426.5352 |
| 34 | | 箱涵清淤（宽度1.5米） | 积淤厚度25CM及以下 | 临时封堵、临时排水、疏通车高压冲洗、井中集中出泥、人工清掏、机械吸泥、毒气检测、人工钻入管道清泥、场内运输、清扫等 | 米 | | 126.945 |
| 积淤厚度25CM以上40CM及以下 | 米 | | 177.723 |
| 积淤厚度40CM以上60CM及以下 | 米 | | 253.89 |
| 积淤厚度60CM以上80CM及以下 | 米 | | 355.446 |
| 积淤厚度80CM以上100CM及以下 | 米 | | 457.002 |
| 35 | | 箱涵清淤（宽度1.6米） | 积淤厚度25CM及以下 | 临时封堵、临时排水、疏通车高压冲洗、井中集中出泥、人工清掏、机械吸泥、毒气检测、人工钻入管道清泥、场内运输、清扫等 | 米 | | 135.408 |
| 积淤厚度25CM以上40CM及以下 | 米 | | 189.5712 |
| 积淤厚度40CM以上60CM及以下 | 米 | | 270.816 |
| 积淤厚度60CM以上80CM及以下 | 米 | | 379.1424 |
| 积淤厚度80CM以上100CM及以下 | 米 | | 487.4688 |
| 36 | | 箱涵清淤（宽度1.8米） | 积淤厚度25CM及以下 | 临时封堵、临时排水、疏通车高压冲洗、井中集中出泥、人工清掏、机械吸泥、毒气检测、人工钻入管道清泥、场内运输、清扫等 | 米 | | 152.334 |
| 积淤厚度25CM以上40CM及以下 | 米 | | 213.2676 |
| 积淤厚度40CM以上60CM及以下 | 米 | | 304.668 |
| 积淤厚度60CM以上80CM及以下 | 米 | | 426.5352 |
| 积淤厚度80CM以上100CM及以下 | 米 | | 548.4024 |
| 37 | | 箱涵清淤（宽度2.0米） | 积淤厚度25CM及以下 | 临时封堵、临时排水、疏通车高压冲洗、井中集中出泥、人工清掏、机械吸泥、毒气检测、人工钻入管道清泥、场内运输、清扫等 | 米 | | 169.26 |
| 积淤厚度25CM以上40CM及以下 | 米 | | 236.964 |
| 积淤厚度40CM以上60CM及以下 | 米 | | 338.52 |
| 积淤厚度60CM以上80CM及以下 | 米 | | 473.928 |
| 积淤厚度80CM以上100CM及以下 | 米 | | 609.336 |
| 38 | | 雨、污水管（立管）安装 | DN50 | UPVC排水管，粘接，管件安装，抱箍，立管安装措施费 | 米 | | 73.39 |
| DN75 | 米 | | 83.36 |
| DN110 | 米 | | 99.51 |
| DN160 | 米 | | 132.47 |
| DN160 | 米 | | 154.97 |
| 39 | | 金属支架制作、安装 | | 热镀锌角钢、抱箍，螺栓包含在单价内 | kg | | 22.5 |
| 40 | | 化粪池修复 | | 化粪池修复，高度综合考虑，M10水泥砂浆混凝土实心砖1砖厚，20mm厚1:2水泥砂浆抹面，φ400钢纤维砼井盖座，地面拆除修复，人工开挖回填，余方弃置 | 座 | | 784.31 |
| 41 | | 圆管涵清淤（直径1.5米） | 积淤厚度25CM及以下 | 临时封堵、临时排水、疏通车高压冲洗、井中集中出泥、人工清掏、机械吸泥、毒气检测、人工钻入管道清泥、场内运输、清扫等 | 米 | | 64.74 |
| 积淤厚度25CM以上40CM及以下 | 米 | | 99.52 |
| 积淤厚度40CM以上60CM及以下 | 米 | | 172.65 |
| 积淤厚度60CM以上80CM及以下 | 米 | | 280.80 |
| 积淤厚度80CM以上100CM及以下 | 米 | | 329.04 |
| 42 | | 圆管涵清淤（直径1.8米） | 积淤厚度25CM及以下 | 临时封堵、临时排水、疏通车高压冲洗、井中集中出泥、人工清掏、机械吸泥、毒气检测、人工钻入管道清泥、场内运输、清扫等 | 米 | | 71.60 |
| 积淤厚度25CM以上40CM及以下 | 米 | | 106.63 |
| 积淤厚度40CM以上60CM及以下 | 米 | | 194.99 |
| 积淤厚度60CM以上80CM及以下 | 米 | | 307.11 |
| 积淤厚度80CM以上100CM及以下 | 米 | | 430.50 |

**五、结算方式：**

1.**本项目的中标结算率为中标人的投标结算率。**

2.结算方式：招标人提供的各个项目预算价（全费用综合单价）及中标结算率一次性包定；工程量凭承包人盖章提交申请，招标人签证确认，按实结算；实际结算价=相应全费用综合单价×中标结算率×经业主确认实际完成工程量。

施工内容属于雨污管网日常养护和疏通项目还是应急项目的判定，以发包人确认为准。

3.投标报价为完成本项目服务及要求所包含的所有费用，投标报价包括日常巡视检查、管道维护、疏通和清淤、管道必要的封堵及拆除、雨水井、检查井、雨水口的淤泥清捞，河道应急处理、应急抢险、养护服务过程中应急突发事件、环保、交通、治安等可能发生的费用，还包括上述所需的技术服务费、人工费、一般材料费和机械费、措施费等，以及设施配套费、备品备件及物资费、办公场所使用费、专用车辆仪器工具使用费（含折旧费、油料费、保险费、人工费、租赁费等）、劳保和安全用品使用费、经营管理费、税费、利润、招标代理费等一切费用；政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切由招标人支付的各项费用。报价凡未列入的，将被认为均已包含在报价中。招标人将不再支付任何费用。

4.涉及管道需土方开挖修复的，优先按信息价计算，如遇无信息价的，则按市场询价进行结算。

5.淤泥和建筑垃圾外运由中标单位负责，运距按10公里一次性包死，结算时不再另行调整。费用按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及浙江省有关补充规定、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）进行计价。

6.本次招标所需的服务项目为业主方近期需求，若涉及其它服务项目的，中标人需配合招标人要求，相关价格可由中标人提交市场（优先参考污水零直排工程价格和蓬街镇小额零星工程结算方法），经招标人审核签证确认后作为结算依据。

7.付款方式：

（一）合同生效以及具备实施条件后七个工作日支付签约合同价的40%作为预付款，中标人并提供40%预付款保函，其余每季度结算一次并扣回预付款。于次月15日前支付上季度养护费。

（二）每季度支付金额：是指养护季度内的费用，在同一支付周期内双方因违约等产生的违约金、扣款及考核奖惩金，在次月结算时扣减或奖惩。

**六、质量、安全与验收**

1.工程的质量目标是保证在工期内所承包的本项目范围内的管道及河道必须保证畅通，有堵塞、积淤现象需及时清理。

2.质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因中标人原因工程质量达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

3.管网疏通日常养护清理质量及验收标准：按 CJJ68-2007《城镇排水管渠与泵站维修技术规程》 、CJJ61-2003/J217-2003《城市地下管线探测技术规程》相关标准执行。

4.项目工程竣工后，中标人须按国家工程竣工有关规定向甲方提供完整竣工资料。

5.项目验收由采购人会同有关专业技术部门（如需）共同验收。

6.施工期间中标人须按相关国家规范要求遵守各项安全操作规程，防止发生各类事故。

7.道路上作业施工时需按有关部门要求做好安全防护和警示标志。施工期间发生的安全措施费，夜间施工增加费均由中标人负责。

8.项目完成过程中，中标人应加强安全管理，杜绝安全事故的发生。项目完成期间所引起的一切事故，其一切责任和后果由中标人自己承担。

**七、转包或分包**

1.本合同范围的货物，应由中标人直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，中标人不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权解除合同，扣除履约保证金并追究中标人的违约责任。

**八、税费**

本项目执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**九、安全文明施工**

（1）中标人应遵循有关规定及行业规范，严格按照操作规程作业，并随时接受采购人或有关部门的监督检查和社会监督，施工及养护作业人员须配备必要的安全防护措施作业，消除事故隐患。

（2）由于中标人管理不善，引起政府职能部门处罚和限期整改，或安全措施不力造成事故的责任和因此产生的费用，由中标人承担。

（3）如发生重大伤亡及其他安全事故，中标人应就有关规定立即上报有关部门并通知采购人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

**十、其他要求**

1.养护单位要具备完成清疏养护服务必须的设备和作业人员，以及充足的交通警示标志和施工作业围栏，一定数量的抽风机、气体检测仪器、通讯设备等必须的设备工具。

2.在进行雨水井、检查井等清淤作业时，必须按规定实行安全维护，维护设施至少在来车方向需要警示牌1块、道路指向牌1块、警示桶2只，设立醒目标志，作业人员必须服装整齐，标志明显，操作流程规范，做好交通疏导，保证车辆行人安全，避免安全事故的发生，自觉接受管理部门、各级领导和社会群众监督。

3.清疏作业中产生的淤泥和垃圾及时清理，倾倒到合法消纳场所，不能影响现场周边环境，避免二次污染，由此引发的市民投诉或处罚，均由承包人自行承担责任和相关费用。

4.清淤作业完成以后完成的视频影像资料需交给招标人一份存档。

5.养护作业中，如发生安全生产事故、交通安全事故，由养护单位承担全部责任，所产生的费用由养护单位全部承担；因养护单位管理不善或使用不当造成的损失由养护单位负责赔偿。

6.养护范围内的投诉和新闻舆论批评，应在24小时内处理完毕并反馈信息。

7.养护作业专职人员要求配齐作业人员、管理人员及安全监管人员及潜水人员等，保障日常清淤疏通工作和应急抢险工作顺利完成。

8.中标人接到招标人通知后三小时内作出回应，二天内予以解决，如不能按时提供服务，乙方须向甲方赔偿逾期费用1000元/天，从当季服务费用中予以扣除。本项目的免费质保期为三个月，质保期以最后一次考核通过后开始计。

**第五章 合同主要条款**

（本合同主要条款为合同样稿，最终定稿待双方协商后确定）

甲方：台州市路桥区蓬街镇人民政府

乙方：

**一、合同组成**

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

**二、项目概况及工作要求**

**本工程为路桥区蓬街镇2024年度雨污管网养护及河道应急处理项目，位于路桥区蓬街镇。本工程主要内容有：对蓬街镇区域范围内单个养护金额小于等于30万元的雨污水管网进行排查、养护、运行维护、维修及河道应急处理等；总费用约240万元，其中雨污管网日常养护和疏通费用约90万元（涉及雨污水管网约362公里），应急项目费用约150万元。本次任务以一二级为主，但是溯源到三级管网的，也要进行整改；主要涉及防洪排涝、雨污管网维护（主要为集镇范围人口稠密区块）、水泵检修保养、箱涵清淤等工程，具体服务项目以业主的委托任务单为准：**

**1.摸排：**主要包含（1）现状管道破损情况；（2）现状管网系统渗漏水情况；（3）现状管网淤泥厚度及堵塞情况；（4）井盖、安全网破损、缺失情况；（5）管道进出水情况；（6）管网走向及管径大小；（7）隔油池、化粪池、沉沙池点位及使用情况；（8）制定清掏及维修计划等。最终需提供完整的摸排报告。

**2.管网清掏（清淤）：**管网清掏（清淤）需好清掏记录，清掏完成后需经业主方验收合格。要求排水设施完好，无阻水物，泄水孔、排水管道通畅，积泥深度不超过1/5管径；检查井安全防护网设置到位。各类管线井框固定平稳，井盖与井框吻合，无破裂、缺失现象。

**3.疏通：**根据摸排及日常巡查情况，对堵塞部位进行疏通，需在收到或知晓度疏通任务后24小时内进行疏通；特殊事项报业主方后，说明有关原因后可适当延长。

**4.维修：**所有维修工作需经业主方确认后，凭有效凭证结算维修费用。所有维修更换的材料必须符合国家及行业有关标准，不得使用翻新、不合格产品。

**5.运维、巡查和日常管理：**项目开始后，需组建不少于2人的管理队伍，负责日常管理及巡查和运维工作；做好巡查记录，对未按要求清掏的及时进行书面告知相关单位，并汇报给业主方；及时向业主方汇报相关工作；每月需向业主方递交书面材料，汇报工作情况。

**6.河道应急处理：**具体服务项目内容以业主书面通知为准。

**7.其他：**

（1）做到窨井和排水口必须保持完好通畅，不得阻塞，周边不得有明显积水；根据业主方需求滚动巡查各作业部位，发现问题及时处理。遇到设施遭遇人为破坏，要及时上报。作业完成后，须及时盖好窨井。

（2）免费承担业主方提出的管网疏通、预留井检测定位、现场管网排摸、雨污管网封堵的等涉及管网的应急工作任务。

（3）如遇特殊情况，例如突击检查，上级部门考核，各类创建、迎检活动，以及恶劣天气应急保障措施时，养护单位应服从业主方的指挥，配合做好各项配合服务工作，业主方应根据养护单位表现适当给于人工成本补助保证养护单位权益。

（4）养护单位应建立养护档案，健全日常养护作业记录，认真做好台帐的整理和归档工作，应每年将运维档案资料报业主方一份、主管单位一份备案。

（5）中标人须提供每月月报（月报需包括每月养护工作量）及作业视频或照片等。

（6）养护单位日常工作中当发现问题时需先向招标人提交工作整改方案，经招标人书面同意后方可实施；如养护单位未经发包人书面同意自行实施，造成的一切责任和后果由养护单位自己承担。

**三、合同期限**

总合同额到达（或接近）240万元时或合同签订之日起满一年时结束（以先到者为准），具体以发包人通知为准。

四、**预算价（全费用综合单价）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | | **项目特征** | **单位** | **预算价（全费用综合单价）** |
| 1 | 管道疏通 | | 装水，启闭井盖，水冲沟管，清理场地，工地转移等。 | m | 12.40 |
| 2 | CCTV检测 | | 启闭井盖，有毒气体测试、强制通风，设备调试，检测设备下井，管道检测，图像判读，取出检测设备，清理装车，场内运输等。 | m | 30.31 |
| 3 | 检查井人工清捞 | | 启闭井盖，人工清捞，洗刷，场内运输，清理场地，工地转移等。人工挖污泥、装土、汽车运输、卸污泥。 | 座 | 75.62 |
| 4 | 雨水口人工清捞 | | 启闭井盖，人工清捞，洗刷，场内运输，清理场地，工地转移等。人工挖污泥、装土、汽车运输、卸污泥。 | 座 | 40.19 |
| 5 | 日常巡视检测 | | 检查并记录管道污水冒溢、井盖和雨水篦缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私接管道等情况。 | km | 25.32 |
| 6 | 水泵检修保养 | | 外观保洁，盘车，振动和异声检查，轴承润滑检查，检查联轴器，轴封机构的填料检查，各部连接螺栓检查，铭牌清洗，温度、泄漏及湿度传感器等检查。 | 台 | 1217.10 |
| 7 | φ500以内气囊封堵 | | 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等。 | 只 | 583.71 |
| 8 | φ500以内气囊封堵拆除 | | 抽水、拆除，旧料场内运输，清理场地等。 | 只 | 316.18 |
| 9 | 调换φ750钢纤维井盖 | | 启闭井盖，清除框体污垢，安装新盖板，场内运输，清理场地等。 | 座 | 311.05 |
| 10 | 调换φ750钢纤维井盖座（含1m2路面拆除修复） | | 启闭井盖，清除框体污垢，拆除旧井座，安装井座，路面拆除修复，场内运输，清理场地等。 | 座 | 1043.45 |
| 11 | 调换500\*500钢纤维井盖 | | 启闭井盖，清除框体污垢，安装新盖板，场内运输，清理场地等。 | 座 | 202.05 |
| 12 | 调换500\*500钢纤维井盖座（含0.5m2路面拆除修复） | | 启闭井盖，清除框体污垢，拆除旧井座，安装井座，路面拆除修复，场内运输，清理场地等。 | 座 | 693.58 |
| 13 | 防坠网（含6个不锈钢挂钩） | | 启闭盖板，安装螺栓，挂防坠网，清理场地，井深≥1米。 | 座 | 70.01 |
| 14 | 调换400\*550雨水口井盖 | | 启闭井盖，清除框体污垢，安装新盖板，场内运输，清理场地等。 | 座 | 154.22 |
| 15 | 调换400\*550雨水口井盖座（含0.6m2路面拆除修复） | | 启闭井盖，清除框体污垢，拆除旧井座，安装井座，路面拆除修复，场内运输，清理场地等。 | 座 | 509.56 |
| 16 | 调换300\*400雨水口井盖 | | 启闭井盖，清除框体污垢，安装新盖板，场内运输，清理场地等。 | 座 | 143.71 |
| 17 | 调换300\*400雨水口井盖座（含0.3m2路面拆除修复） | | 启闭井盖，清除框体污垢，拆除旧井座，安装井座，路面拆除修复，场内运输，清理场地等。 | 座 | 341.06 |
| 18 | 管道非开挖修复φ300 | | 毒气检测，树脂渗透毡筒，毡筒缠绕于气囊上，在电视引导下到达修复地点，气囊充气加压，加热固化，气囊减压拉出管道，检测，清理现场等。 | 处 | 2812.53 |
| 19 | 铲斗式挖泥船 | |  | 天 | 3000 |
| 20 | 运输船 | | 包含运输费、泥浆上岸费、泥浆处置费 | 船 | 1400 |
| 21 | 运输车 | |  | 车 | 700 |
| 22 | 泥浆泵冲洗河道台班 | | 技术工人工不少于三个、泥浆泵租赁费、高压泵租赁费等 | 天 | 3000 |
| 23 | 泥浆泵租赁费 | |  | 天 | 700 |
| 24 | 发电机50W | |  | 天 | 800 |
| 25 | 柴油 | |  | kg | 8.65 |
| 26 | 6寸污水泵 | |  | 天 | 150 |
| 27 | 普工 | |  | 工日 | 200.00 |
| 28 | 技术工 | |  | 工日 | 320.00 |
| 29 | 箱涵清淤（宽度1.0米） | 积淤厚度25CM及以下 | 临时封堵、临时排水、疏通车高压冲洗、井中集中出泥、人工清掏、机械吸泥、毒气检测、人工钻入管道清泥、场内运输、清扫等 | 米 | 84.63 |
| 积淤厚度25CM以上40CM及以下 | 米 | 118.482 |
| 积淤厚度40CM以上60CM及以下 | 米 | 169.26 |
| 积淤厚度60CM以上80CM及以下 | 米 | 236.964 |
| 30 | 箱涵清淤（宽度1.1米） | 积淤厚度25CM及以下 | 临时封堵、临时排水、疏通车高压冲洗、井中集中出泥、人工清掏、机械吸泥、毒气检测、人工钻入管道清泥、场内运输、清扫等 | 米 | 93.09664 |
| 积淤厚度25CM以上40CM及以下 | 米 | 130.33384 |
| 积淤厚度40CM以上60CM及以下 | 米 | 186.186 |
| 积淤厚度60CM以上80CM及以下 | 米 | 260.6604 |
| 31 | 箱涵清淤（宽度1.2米） | 积淤厚度25CM及以下 | 临时封堵、临时排水、疏通车高压冲洗、井中集中出泥、人工清掏、机械吸泥、毒气检测、人工钻入管道清泥、场内运输、清扫等 | 米 | 101.556 |
| 积淤厚度25CM以上40CM及以下 | 米 | 142.1784 |
| 积淤厚度40CM以上60CM及以下 | 米 | 203.112 |
| 积淤厚度60CM以上80CM及以下 | 米 | 284.3568 |
| 积淤厚度80CM以上100CM及以下 | 米 | 365.6016 |
| 32 | 箱涵清淤（宽度1.3米） | 积淤厚度25CM及以下 | 临时封堵、临时排水、疏通车高压冲洗、井中集中出泥、人工清掏、机械吸泥、毒气检测、人工钻入管道清泥、场内运输、清扫等 | 米 | 110.02264 |
| 积淤厚度25CM以上40CM及以下 | 米 | 154.03024 |
| 积淤厚度40CM以上60CM及以下 | 米 | 220.038 |
| 积淤厚度60CM以上80CM及以下 | 米 | 308.0532 |
| 积淤厚度80CM以上100CM及以下 | 米 | 396.0684 |
| 33 | 箱涵清淤（宽度1.4米） | 积淤厚度25CM及以下 | 临时封堵、临时排水、疏通车高压冲洗、井中集中出泥、人工清掏、机械吸泥、毒气检测、人工钻入管道清泥、场内运输、清扫等 | 米 | 118.482 |
| 积淤厚度25CM以上40CM及以下 | 米 | 165.8748 |
| 积淤厚度40CM以上60CM及以下 | 米 | 236.964 |
| 积淤厚度60CM以上80CM及以下 | 米 | 331.7496 |
| 积淤厚度80CM以上100CM及以下 | 米 | 426.5352 |
| 34 | 箱涵清淤（宽度1.5米） | 积淤厚度25CM及以下 | 临时封堵、临时排水、疏通车高压冲洗、井中集中出泥、人工清掏、机械吸泥、毒气检测、人工钻入管道清泥、场内运输、清扫等 | 米 | 126.945 |
| 积淤厚度25CM以上40CM及以下 | 米 | 177.723 |
| 积淤厚度40CM以上60CM及以下 | 米 | 253.89 |
| 积淤厚度60CM以上80CM及以下 | 米 | 355.446 |
| 积淤厚度80CM以上100CM及以下 | 米 | 457.002 |
| 35 | 箱涵清淤（宽度1.6米） | 积淤厚度25CM及以下 | 临时封堵、临时排水、疏通车高压冲洗、井中集中出泥、人工清掏、机械吸泥、毒气检测、人工钻入管道清泥、场内运输、清扫等 | 米 | 135.408 |
| 积淤厚度25CM以上40CM及以下 | 米 | 189.5712 |
| 积淤厚度40CM以上60CM及以下 | 米 | 270.816 |
| 积淤厚度60CM以上80CM及以下 | 米 | 379.1424 |
| 积淤厚度80CM以上100CM及以下 | 米 | 487.4688 |
| 36 | 箱涵清淤（宽度1.8米） | 积淤厚度25CM及以下 | 临时封堵、临时排水、疏通车高压冲洗、井中集中出泥、人工清掏、机械吸泥、毒气检测、人工钻入管道清泥、场内运输、清扫等 | 米 | 152.334 |
| 积淤厚度25CM以上40CM及以下 | 米 | 213.2676 |
| 积淤厚度40CM以上60CM及以下 | 米 | 304.668 |
| 积淤厚度60CM以上80CM及以下 | 米 | 426.5352 |
| 积淤厚度80CM以上100CM及以下 | 米 | 548.4024 |
| 37 | 箱涵清淤（宽度2.0米） | 积淤厚度25CM及以下 | 临时封堵、临时排水、疏通车高压冲洗、井中集中出泥、人工清掏、机械吸泥、毒气检测、人工钻入管道清泥、场内运输、清扫等 | 米 | 169.26 |
| 积淤厚度25CM以上40CM及以下 | 米 | 236.964 |
| 积淤厚度40CM以上60CM及以下 | 米 | 338.52 |
| 积淤厚度60CM以上80CM及以下 | 米 | 473.928 |
| 积淤厚度80CM以上100CM及以下 | 米 | 609.336 |
| 38 | 雨、污水管（立管）安装 | DN50 | UPVC排水管，粘接，管件安装，抱箍，立管安装措施费 | 米 | 73.39 |
| DN75 | 米 | 83.36 |
| DN110 | 米 | 99.51 |
| DN160 | 米 | 132.47 |
| DN160 | 米 | 154.97 |
| 39 | 金属支架制作、安装 | | 热镀锌角钢、抱箍，螺栓包含在单价内 | kg | 22.5 |
| 40 | 化粪池修复 | | 化粪池修复，高度综合考虑，M10水泥砂浆混凝土实心砖1砖厚，20mm厚1:2水泥砂浆抹面，φ400钢纤维砼井盖座，地面拆除修复，人工开挖回填，余方弃置 | 座 | 784.31 |
| 41 | 圆管涵清淤（直径1.5米） | 积淤厚度25CM及以下 | 临时封堵、临时排水、疏通车高压冲洗、井中集中出泥、人工清掏、机械吸泥、毒气检测、人工钻入管道清泥、场内运输、清扫等 | 米 | 64.74 |
| 积淤厚度25CM以上40CM及以下 | 米 | 99.52 |
| 积淤厚度40CM以上60CM及以下 | 米 | 172.65 |
| 积淤厚度60CM以上80CM及以下 | 米 | 280.80 |
| 积淤厚度80CM以上100CM及以下 | 米 | 329.04 |
| 42 | 圆管涵清淤（直径1.8米） | 积淤厚度25CM及以下 | 临时封堵、临时排水、疏通车高压冲洗、井中集中出泥、人工清掏、机械吸泥、毒气检测、人工钻入管道清泥、场内运输、清扫等 | 米 | 71.60 |
| 积淤厚度25CM以上40CM及以下 | 米 | 106.63 |
| 积淤厚度40CM以上60CM及以下 | 米 | 194.99 |
| 积淤厚度60CM以上80CM及以下 | 米 | 307.11 |
| 积淤厚度80CM以上100CM及以下 | 米 | 430.50 |

**三、费用结算**

1.**本合同结算率： %。**

2.结算方式：招标人提供的各个项目预算价（全费用综合单价）及中标结算率一次性包定；工程量凭承包人盖章提交申请，招标人签证确认，按实结算；实际结算价=相应全费用综合单价×中标结算率×经业主确认实际完成工程量。

施工内容属于雨污管网日常养护和疏通项目还是应急项目的判定，以发包人确认为准。

3.投标报价为完成本项目服务及要求所包含的所有费用，投标报价包括日常巡视检查、管道维护、疏通和清淤、管道必要的封堵及拆除、雨水井、检查井、雨水口的淤泥清捞，河道应急处理、应急抢险、养护服务过程中应急突发事件、环保、交通、治安等可能发生的费用，还包括上述所需的技术服务费、人工费、一般材料费和机械费、措施费等，以及设施配套费、备品备件及物资费、办公场所使用费、专用车辆仪器工具使用费（含折旧费、油料费、保险费、人工费、租赁费等）、劳保和安全用品使用费、经营管理费、税费、利润、招标代理费等一切费用；政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切由招标人支付的各项费用。报价凡未列入的，将被认为均已包含在报价中。招标人将不再支付任何费用。

4.涉及管道需土方开挖修复的，优先按信息价计算，如遇无信息价的，则按市场询价进行结算。

5.淤泥和建筑垃圾外运由中标单位负责，运距按10公里一次性包死，结算时不再另行调整。费用按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及浙江省有关补充规定、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）进行计价。

6.本次招标所需的服务项目为业主方近期需求，若涉及其它服务项目的，中标人需配合招标人要求，相关价格可由中标人提交市场（优先参考污水零直排工程价格和蓬街镇小额零星工程结算方法），经招标人审核签证确认后作为结算依据。

7.付款方式：

（一）按季结算。养护费用每季度支付一次，于次月15日前支付上季度养护费。

（二）每季度支付金额：是指养护季度内的费用，在同一支付周期内双方因违约等产生的违约金、扣款及考核奖惩金，在次月结算时扣减或奖惩。

**四、质量、安全与验收**

1.工程的质量目标是保证在工期内所承包的本项目范围内的管道及河道必须保证畅通，有堵塞、积淤现象需及时清理。

2.质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

3.管网疏通日常养护清理质量及验收标准：按 CJJ68-2007《城镇排水管渠与泵站维修技术规程》 、CJJ61-2003/J217-2003《城市地下管线探测技术规程》相关标准执行。

4.项目工程竣工后，乙方须按国家工程竣工有关规定向甲方提供完整竣工资料。

5.项目验收由甲方会同有关专业技术部门（如需）共同验收。

6.施工期间中标人须按相关国家规范要求遵守各项安全操作规程，防止发生各类事故。

7.道路上作业施工时需按有关部门要求做好安全防护和警示标志。施工期间发生的安全措施费，夜间施工增加费均由中标人负责。

8.项目完成过程中，中标人应加强安全管理，杜绝安全事故的发生。项目完成期间所引起的一切事故，其一切责任和后果由中标人自己承担。

**五、履约保证金**

1.承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：签订工程合同前提供履约保函，保函形式为银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函，金额为3万元；如不能办理担保采用现金的，承包人必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入发包人指定帐户。

2.履约担保待获整体项目验收合格后，并按合同条款规定完全履约后，由承包人申请退还。收到承包人退还申请后，发包人应根据合同履约情况在10日内退还承包人全部或部分履约保证金。如承包人在施工过程中违背合同规定的，发包人有权扣除相应的履约担保，担保合同作为本合同附件；履约担保如为现金的不计息。

3.承包人应保证履约担保在工程竣工验收前持续有效；非承包人原因导致的工期延长，承包人继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

**六、转包或分包**

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，扣除履约保证金并追究乙方的违约责任。

**七、合同的变更和终止**

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经双方同意。

2.如本项目运维工作后续由区级单位统一实施，则甲方有权终止本合同，并按当前已实施工程量进行结算。

**八、税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**九、安全文明施工**

（1）乙方应遵循有关规定及行业规范，严格按照操作规程作业，并随时接受甲方或有关部门的监督检查和社会监督，施工及养护作业人员须配备必要的安全防护措施作业，消除事故隐患。

（2）由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和限期整改，或安全措施不力造成事故的责任和因此产生的费用，由乙方承担。

（3）如发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应就有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

**十、其他要求**

1.养护单位要具备完成清疏养护服务必须的设备和作业人员，以及充足的交通警示标志和施工作业围栏，一定数量的抽风机、气体检测仪器、通讯设备等必须的设备工具。

2.在进行雨水井、检查井等清淤作业时，必须按规定实行安全维护，维护设施至少在来车方向需要警示牌1块、道路指向牌1块、警示桶2只，设立醒目标志，作业人员必须服装整齐，标志明显，操作流程规范，做好交通疏导，保证车辆行人安全，避免安全事故的发生，自觉接受管理部门、各级领导和社会群众监督。

3.清疏作业中产生的淤泥和垃圾及时清理，倾倒到合法消纳场所，不能影响现场周边环境，避免二次污染，由此引发的市民投诉或处罚，均由承包人自行承担责任和相关费用。

4.清淤作业完成以后完成的视频影像资料需交给招标人一份存档。

5.养护作业中，如发生安全生产事故、交通安全事故，由养护单位承担全部责任，所产生的费用由养护单位全部承担；因养护单位管理不善或使用不当造成的损失由养护单位负责赔偿。

6.养护范围内的投诉和新闻舆论批评，应在24小时内处理完毕并反馈信息。

7.养护作业专职人员要求配齐作业人员、管理人员及安全监管人员及潜水人员等，保障日常清淤疏通工作和应急抢险工作顺利完成。

8.中标人接到招标人通知后三小时内作出回应，二天内予以解决，如不能按时提供服务，乙方须向甲方赔偿逾期费用1000元/天，从当季服务费用中予以扣除。本项目的免费质保期为三个月，质保期以最后一次考核通过后开始计。

**十一、违约责任**

乙方违反本合同约定的，甲方可根据乙方的违约情况，有权选：

1）让乙方承担违约金；

2）终止合同；

3）取消其享有管理承包权的资格。

因乙方的违约行为造成甲方损失的，乙方应承担全额赔偿责任。

**十二、不可抗力事件处理**

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十三、解决争议的方法**

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府相关部门调解；调解不成的通过以下（2）方式解决：  
 （1）提交台州仲裁委员会仲裁。  
 （2）依法向项目所在地人民法院提起诉讼。

**十四、合同生效及其它**

1.双方约定本合同经双方**法定代表人或委托代理人（需开具法人委托书）签字（或盖章）并加盖公章（或合同专用章）**后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3.《考核办法》附后。

4.本合同一式陆份。甲、乙双方各执叁份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

|  |  |
| --- | --- |
| 发包人： （公章或合同专用章）  法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  统一社会信用代码：  地 址：  邮政编码：  法定代表人：  委托代理人：  电 话：  传 真：  电子信箱：  开户银行：  账 号： | 承包人： （公章或合同专用章）  法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  统一社会信用代码：  地 址：  邮政编码：  法定代表人：  委托代理人：  电 话：  传 真：  电子信箱：  开户银行：  账 号： |

附件1：

**考核办法**

**1.考核内容**

1.1对季度计划内的排水管网的养护绩效；

1.2相关的台帐编报工作；

1.3养护作业安全工作；

1.4配合完成指令性任务（主要包括防汛抗台、新建管道检查验收等） 及文明作业。

**1.5接受区“污水零直排”管网智慧化监管系统监管，并完成相应交办的任务。**

**2.考核办法**

2.1考核采用定期考核与不定期考核相结合的方式，定期考核、不定期考核分别占**75% 、25%**。

**2.2考核等级**

考核分为合格、不合格二个等级，满分100分，当月考核得分在85分以下的为不合格（不含85分），85分以上的为合格。

**2.3定期考核**

定期考核每季度二次，分别在季度中和季度末，采取资料核查和现场检查相结合的方式。

现场检查采用检查表法，考核范围为当月养护计划内的排水管道，每条道路检查点不少于2处，检查具体地点由考核人员确定；资料核查主要是对管网养护单位日常管理工作进行检查考核。

对于每次考核中发现的问题要求养护单位在下次定期考核前整改完毕，并在下次考核时检查整改情况。

**2.4不定期考核**

不定期考核（即抽查）每季度不少于一次，具体路段在当季度养护计划和上季度检查中发现问题的路段中选定。

汛期进行的防汛专项检查，可纳入不定期考核的范畴。

**3.养护考核**

**3.1设施状况**

3.1.1检查井

（1）井盖的缺失，每只扣5分。

（2）井盖破损，每只扣3分。

（3）井座下沉量超限，每只扣2分。

（4）检查井浮渣积聚大于井截面2/3，每处扣2分。

（5）检查井内无安全网的，且不上报，每处扣3分。

3.1.2 检查井的养护要求

（1） 管道、检查井的最大积泥深度应符合下列表格要求，每处扣5分。

（2） 雨天发现道路有明显积水的，每次发现一处扣5分；排水不畅的，每发现一处扣3分。

管道、检查井和雨水口的允许积泥深度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设施类别 | | 允许积泥深度 |
| 管道 | | 小型管 管径的 1/4 |
| 大型管 管径的 1/5 |
| 检查井 | 落底井 | 管底以下 50mm |
| 半落底 | 不超过管底 |
| 平底井 | 小型管 管径的 1/4 |
| 大型管 管径的 1/5 |
| 雨水口 | 有沉泥槽 | 管底以下 50mm |
| 无沉泥槽 | 管底以上 50mm |

**3.2养护应急能力**

3.2.1在接到因污水不畅引起的路面积水事件，应在半小时以内到达现场进行处理。发现到场时间超过半小时不足1小时的，每次扣2分；到场时间超过1小时的，每次扣5分。

3.2.2井盖缺失（破损），应在现场专人看护或设立明显警示标志，并立即上报业主单位，否则每次扣5分。

3.2.3汛期，接到“防汛警报”后不能及时安排人员值班的，每次扣5分；接警后不能闻警而动的，每次扣5分。

3.2.4接受临时性工作任务时，不能按质按时完成的，酌情扣1-5分。

3.2.5污泥市内运输应及时，运输途中保持道路清洁，运送不及时或影响周边道路卫生，每次视影响大小扣1-5分。

3.2.6各养护班组须确定专人负责处置“数字城管”应急（井盖缺损、污水冒溢、路面 积水等）事件，确保24小时电话畅通。未设专人的扣5分；联系不到专人的，每次扣4分。

**3.3 安全工作情况**

3.3.1 作业现场

（1）养护现场周围设置明显警示标志或警示护栏。每次发现一处未设置警示标志扣3分。

（2）在市区交通主干道作业时，应指派专人维护现场秩序。发现一次无人维护秩序扣3分。

3.3.2 管道养护操作人员装备及作业情况

（1）养护操作人员在作业时必须佩戴相应的劳动防护用品，如下井时应戴安全帽、胶 皮手套，穿防护服、防刺鞋和安全绳等，上路作业是须穿反光背心。每次发现养护操作人员在作业时未佩戴相应物件，每件扣2分。

（2）下井作业前，应对井下空气含氧量和常见有害气体的浓度进行检测，只有在确认安全条件下，养护操作人员才能下井作业。每次发现未检测的扣5分。

（3）养护操作人员下井作业时，井上应有专人监护。若进入管道，还应在井内增加监护人员作中间联络。监护人员擅离职守的，扣5分； 在下井作业未设监护人的，每次扣5分。

（4）养护操作人员下井进行管道封堵或拆除封堵等作业，应先报告业主单位有关人员，经同意后才能实施，实施前应制订有专门的安全技术措施，并现场落实。未经报告或擅自实施的，每次扣10分；未制订安全技术措施或未现场落实的，每次扣5分。

3.3.3 安全教育与培训

每月应至少召开一次全体养护人员参加的安全生产会议，并有相应的台帐记录。发现 无作业台帐，每次扣5分； 作业台帐内容不全的，每次扣3分。

**3.4 资料管理**

3.4. 1 工作量核计

养护工作量： 管网养护单位须将排水管网及窨井养护的工作量以月报表形式上报业主单位，内容包括：保障涉水管道通畅（疏通养护） ，检查排水设施齐全，配合新管道验收检查，其它污水事件应急处置工作等。有局部零星维修（包括增井与排管）作业时， 应附有图示。

3.4.2 具体要求

（1）管网养护单位应派专人对管理范围内的涉水管道及窨井进行日常巡视及养护管理，并建立台帐，记录日常养护工作，无台帐扣3分。

（2）涉水管道疏通工程量： 管网养护单位须每月28日前，将当月管道疏通工程量以清单形式上报业主单位。未按时上报每次扣5分。

**3.5 其他**

3.5.1 管网养护单位对发现损坏城市污水设施的行为能及时制止并向业主单位汇报。发现后未及时制止和汇报的，每次扣3分。

3.5.2 由于管网养护单位对污水管网及窨井养护不到位，被新闻媒体曝光的，经核实无误，每次扣5分。

3.5.3 管网养护单位必须按时发放工作人员工资及必要的劳保福利等待遇，处理好劳资纠纷。因内部管理原因造成不良后果或影响的，酌情扣1-5分。

3.5.4 管网养护工作人员必须持有职业资格证书或上岗证方可上岗。如发现无证上岗的每1人扣5分。

**3.6 奖惩办法**

3.6.1季度考核中养护单位检查得分在85分以下的，计算检查得分与合格分的差值，按每分值2000元人民币从当季劳务费用中予以处罚。

3.6.2 连续两次季度考核检查得分在85分以下的，除执行上述扣除后，要求养护单位提出书面整改措施，并处以当月一半劳务费用的处罚，报业主单位备案。

3.6.3 连续三次季度考核检查得分85分以下，或一年中累计6次以上（包括6次） 考核检查得分85分以下的，业主单位有权终止合同（不承担违约责任）。

附件2：

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：路桥区蓬街镇2024年度雨污管网养护及河道应急处理项目

工程项目地址：路桥区蓬街镇

建设单位（甲方）：台州市路桥区蓬街镇人民政府

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

　　第一条 甲乙双方的责任

　　（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

　　（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

　　（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

　　（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

　　第二条 甲方的责任

　　甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

　　（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

　　（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

　　（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

　　（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

　　（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

　　第三条 乙方的责任

　　应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

　　（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

　　（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

　　（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

　　（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

　　第四条 违约责任

　　（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

　　（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

　　第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

　　第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

　　第七条 本责任书份数同合同份数。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　 　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　 　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　 　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　 　　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　 　　年　月　日

**第六章投标文件格式附件**

**附件1**

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

**（资格及商务技术文件）**

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

**资格及商务技术文件目录**

**资格证明文件**

（1）投标声明书；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；

（3）法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件；

（4）承诺函；

（5）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

（6）落实政府采购政策需满足资格要求声明函等[提供中小企业声明函（格式见附件）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）或监狱企业证明文件

**附件2 投标声明书**

台州市建设咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址： 。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的路桥区蓬街镇2025年度雨污管网养护及河道应急处理项目（编号为 ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，包括招标文件澄清或更正内容（如果有），我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，除在投标文件明确拒绝的之外，均接受招标文件中的全部条件，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

本单位若违反以上承诺，将无条件接受项目主管部门和有关监督管理部门的调查，并愿意承担取消中标资格、没收履约保证金及限制在本地区参与投标等一切法律责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期： 年 月 日

**附件3**

**授权委托书**

台州市建设咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人全称）法定代表人（或营业执照中单位负责人） （法定代表人或营业执照中单位负责人姓名）授权（授权委托代理人姓名）为授权委托代理人，参加贵单位组织的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权委托代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：日期：年月日

**附：**

|  |
| --- |
| **法定代表身份证复印件粘帖处** |

法定代表人姓名：

传真：

手机：

详细通讯地址：

邮政编码：

|  |
| --- |
| **授权委托代理人身份证复印件粘帖处** |

授权委托代理人姓名：

职务：

传真：

手机：

详细通讯地址：

邮政编码：

**附件4**

**中小企业声明函**（工程、服务）

　 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

　　1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

　　2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

　　以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

　　本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**残疾人福利性单位声明函（如有）**

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（单位公章）：

日期：年月日

**附件5**

**承诺函**

致：台州市建设咨询有限公司：

我公司参加路桥区蓬街镇2025年度雨污管网养护及河道应急处理项目的投标活动，作如下承诺：

1、我公司在参加本项目政府采购活动前，符合参与政府采购活动的资格条件，有依法缴纳税收（享受免税政策的则无欠税）和社会保障资金的良好记录，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

2、我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、如成交，我方将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**商务与技术文件**

（1）评标索引（格式自拟）：

（2）投标人基本情况表

（3）项目实施人员一览表

（4）技术需求响应表

（5）商务需求响应表

（6）项目负责人资格情况表

（7）投标人按照评标办法中的评分内容分章节描述

（8）投标人自行提供的证明材料。

**附件6**

**投标人基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | | | | | 法人代表 |  | | |
| 地址 |  | | | | | | 企业性质 |  | | |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） | |  | | | 股东关系 |  | | |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 | |  | | | 传真 |  | | |
| 手机 | |  | | |
| 1.  企  业  概  况 | 职工人数 |  | | 具备大专以上学历人数 |  | | 国家授予技术职称人数 |  | | |
| 占地面积 |  | | 建筑面积 | 平方米  □自有□租赁 | | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  | | |
| 注册资金 |  | | 注册发证机关 |  | | | 公司成立时间 | |  |
| 核准经营范围 |  | | | | | | | | |
| 发展历程及主要荣誉： | | | | | | | | | |
| 2．  企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） | | 产品名称 | | | 发证机关 | 编号 | | 发证时间 | 期限 |
|  | | |  |  | |  | |
| 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 | |  | | | | | | | |
| 企业获得专利情况 | |  | | | | | | | |

**要求：**

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章)：

日期：

**附件7**

**项目实施人员一览表**

（主要从业人员及其技术资格）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **职务** | **职责** | **专业技术资格** | **证书编号** | **参加本单位工作时间** | **劳动合同编号** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章)：

日期：

**附件8**

**项目负责人资格情况表**

采购项目： 采购编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **姓名** |  | **近年来主要工作业绩** |
| **性别** |  |  |
| **年龄** |  |
| **职称** |  |
| **毕业时间** |  |
| **学校专业** |  |
| **联系电话** |  |
| **最近一年工作状况** |  |
| **拟在本项目中担任主要工作** |  | |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章)：

日期：

**附件9**

**技术需求响应表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **招标需求** | **是否响应** | **投标人的承诺或说明** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：如不填写，则视为完全响应。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章)：

日期：

**附件10**

**商务需求响应表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **招标需求** | **是否响应** | **投标人的承诺或说明** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：如不填写，则视为完全响应。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章)：

日期：

**附件11**

项目名称

项目编号：

**报**

**价**

**文**

**件**

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

**报价文件目录**

1、开标一览表；

2、针对报价投标人认为其他需要说明的；

**附件12**

**开标一览表**

**项目名称：**[货币单位：人民币/元]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **内容名称** | **服务期** | **最高限价投标折扣率(%)** | **综合单价折扣率(%)** |
| **1** | **路桥区蓬街镇2025年度雨污管网养护及河道应急处理项目** | **一年或累计合同额达240万合同终止** | **100** |  |
| 在政采云系统的开标一览表中填写折扣率 | | | | |

注：1.出现以下4种报价填下情况的为无效投标：

1)本表中投标折扣率不填写的；

2)本表中投标折扣率所填大于相应最高限价投标折扣率的；

3)本表中投标折扣率小于等于0；

4)本表中投标折扣率填写不符合数字规范的。

2.投标折扣率填写可保留两位小数，小数点后第三位四舍五入(如99.99%)。

**3.结算单价=综合单价\*投标折扣率，合同总价=预算总价240万元。**

4.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其响应无效。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章)：

日期：

**附件13**

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由（单位）负责人（姓名）合法授权参加路桥区蓬街镇2025年度雨污管网养护及河道应急处理项目项目采购（编号：）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

1. 本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系B.行政隶属关系C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位□与其他所有供应商之间均不存在利害关系□与（供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

1. 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
2. 我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系（供应商代表签名）

年 月 日

(参加本项目采购活动的供应商须填写“政府采购活动现场确认声明书”，并在开标后30分钟内将扫描件发送至代理机构邮箱61353540@qq.com)